Зарегистрировано в Минюсте России 1 сентября 2009 г. N 14683

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 22 июня 2009 г. N 357н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,

А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 3, ст. 378; N 2, ст. 244; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434), приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением:

автомобильного транспорта и шоссейных дорог согласно приложению N 1;

воздушного транспорта согласно приложению N 2;

морского транспорта согласно приложению N 3;

речного транспорта согласно приложению N 4;

железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного внутризаводского) согласно приложению N 5.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение N 1

к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. N \_\_\_\_

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,

А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рабочие |
| 1. | Асфальтобетонщик | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Наколенники | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| При постоянном выполнении работ по ремонту дорог дополнительно: |  |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты |  |
| 2. | Водитель автомобиля | При управлении грузовым и специальным автомобилем, автомобильным краном, тягачом: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые | 12 пар |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| При управлении автобусом и легковым автомобилем: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | дежурный |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Дежурный |
| Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 6 пар |
| При управлении автобусом на междугородных маршрутах: |  |
| В районах, отнесенных к I, II, III и IV поясам, зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | дежурный |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| В районах, отнесенных к особому климатическому поясу, зимой дополнительно: |  |
| Полушубок | 1 на 5 лет |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 2 года |
| При работе в геологоразведочных партиях и отрядах: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Сапоги кирзовые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые | 12 пар |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| В особом климатическом поясе дополнительно: |  |
| Полушубок | 1 на 5 лет |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| Водителям всех видов автомобилей дополнительно: |  |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Водителям всех видов автомобилей, работающих на этилированном бензине, дополнительно: |  |
| Фартук резиновый с нагрудником | дежурный |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Нарукавники хлорвиниловые | дежурные |
| 3. | Водитель вездехода | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 4. | Водитель мототранспортных средств;водитель погрузчика;машинист автогрейдера;машинист автобетонолома; машинист экскаватора;машинист бульдозера;тракторист | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 5. | Вулканизаторщик;вальцовщик резиновых смесей;вырубщик заготовок и изделий;закройщик резиновых изделий и деталей | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| 6. | Дезактиваторщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов или | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Респиратор | до износа |
| 7. | Диспетчер автомобильного транспорта | При работе на наружных постах: |  |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 6 пар |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| 8. | Дорожный рабочий;мастер дорожный | Костюм сигнальный 3 класса защиты или полукомбинезон с курткой сигнальные 3 класса защиты | 1 |
| Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | 1 на 3 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 9. | Инженер;техник;инженер-конструктор;инженер-технолог | При проведении испытаний автомобилей в различных дорожных условиях и при проведении испытаний аккумуляторов в холодильных камерах: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Куртка на утепляющей прокладке | дежурная |
| Брюки на утепляющей прокладке | дежурные |
| 10. | Испытатель двигателей | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Куртка на утепляющей прокладке | Дежурная |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| 11. | Кондуктор | При работе в автобусе: |  |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При работе в автобусе на междугородных маршрутах: |  |
| В районах, отнесенных к I, II, III и IV поясам, зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | Дежурный |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| В районах, отнесенных к особому климатическому поясу, зимой дополнительно: |  |
| Полушубок | 1 на 5 лет |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| Валенки с резиновым низом | 1 пара на 2 года |
| 12. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 13. | Машинист автогудронатора | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| 14. | Машинист бетоноукладчика;машинист катка самоходного с гладкими вальцами;машинист укладчика асфальтобетона | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| 15. | Машинист моечных машин | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
| 16. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 17. | Монтировщик шин | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 18. | Мостовщик | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Наколенники | до износа |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| 19. | Намазчик деталей | При выполнении работ по ремонту камер и покрышек: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники клеенчатые | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| 20. | Оператор заправочных станций | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон | 1 на 2 года |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 6 пар |
| Головной убор | 1 |
| Плащ непромокаемый | дежурный |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 2 на 2 года |
| Очки защитные | до износа |
| Полумаска или маска с противогазовыми фильтрами | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При работе с этилированным бензином дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов | 1 |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 21. | Подсобный рабочий | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| 22. | Приемщик покрышек | При выполнении работы по приемке покрышек в ремонт: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 23. | Работник, выполняющий работы по приему автомобилей в ремонт и сдаче их после ремонта | Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| 24. | Рабочий, занятый на топографо-геодезических работах | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | 1 на 3 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки шерстяные | 1 пара |
| 25. | Ремонтировщик резиновых изделий | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| При выполнении работы по проверке камер в воде дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| 26. | Рессорщик на обработке горячего металла | При выполнении работ по ремонту рессор: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон | 1 |
| Фартук из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон с нагрудником или | 1 |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 1 на 9 месяцев |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки или рукавицы для защиты от повышенных температур и расплава металла | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| 27. | Слесарь по ремонту автомобилей;слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| При работе с этилированнымбензином дополнительно: |  |
| Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником | дежурный |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| При выполнении работ по ремонту электрооборудования, карбюраторов и их регулировке дополнительно: |  |
| Нарукавники хлопчатобумажные | 2 пары |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| 28. | Слесарь по топливной аппаратуре | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| 29. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работ по промывке, ремонту и испытанию бензоколонок и арматуры: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При работе с этилированным бензином дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 30. | Смазчик | При выполнении работ по заправке агрегатов маслом при ремонте и техническом обслуживании: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 31. | Уборщик производственных помещений | При уборке помещений, загрязненных этилированным бензином: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Фартук с полимерным покрытием | 2 |
| Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 3 пары |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 на 2 года |
| Очки защитные | до износа |
| 32. | Шероховщик;шлифовщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |

Примечания:

1. Работникам, занятым на обработке дорожных покрытий противогололедными хлоридными составами и приготовлением этих составов, выдаются дополнительно сапоги резиновые, респиратор и очки защитные со сроком носки "до износа".

 2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 г. N 4901).

3. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, дополнительно к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты могут выдаваться рубашки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

4. При выдаче работникам одновременно ботинок кожаных утепленных или сапог кожаных утепленных и валенок срок их носки увеличивается в два раза.

5. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить выдачу валенок выдачей валенок с резиновым низом или сапог кожаных утепленных с жестким подноском, или сапог резиновых утепленных с жестким подноском.

6. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они выдаются работникам всех профессий и должностей на основании результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки "до износа" или как "дежурные".

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

7. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

8. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

9. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
| I | II | III | IV | особый |
| 1. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Костюм на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Валенки | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 6. | Валенки с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 7. | Ботинки кожаные утепленные | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 8. | Сапоги кожаные утепленные | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 9. | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 10. | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и специальной обуви выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки, установленные для III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.

Приложение N 2

к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. N \_\_\_\_

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ

В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Наименование │Коли- │ Срок носки по климатическим │

│п/п │ профессий и │ специальной одежды, │чество │ районам в годах │

│ │ должностей │ специальной обуви и │(штуки,├───┬────┬────┬───┬────┬──────┤

│ │ │ других средств │пары, │ I │ II │III │IV │ V │особый│

│ │ │индивидуальной защиты│комп- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │лекты) │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────┼────┼───┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

└────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────┴────┴───┴────┴──────┘

 I. Летный и кабинный экипажи

 1. Коммерческая гражданская авиация

 1. Бортмеханик Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Свитер полушерстяной 1 - - - 3 3 2

 Куртка летная меховая 1 - - 5 4 4 -

 или

 Куртка летная 1 - - 3 2 2 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - - 4 4 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 - - - 2 2 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полупальто меховое 1 - - - - - 3

 или

 Полупальто для 1 - - - - - 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка кожаная 1 - - - - - 4

 Полукомбинезон 1 - - - - - 4

 кожаный

 Куртка летная 1 2 2 - - - -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 2 2 2 - - 2

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - 3 3 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - 2 2 2 2

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 3 - - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 1 1 1 1 1 1

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 2 2 2 1 1 1

 Перчатки шерстяные 2 2 2 1 1 1 1

 Носки меховые 1 - - - 2 2 1

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 1

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 При выполнении летной

 работы на самолетах 4

 класса и вертолетах:

 Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 Футболка 1 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 1 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка летная меховая 1 - 6 5 4 4 -

 или

 Куртка летная 1 - 5 4 3 3 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - 5 4 4 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 - - 3 2 2 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полупальто меховое 1 - - - - - 3

 или

 Полупальто для 1 - - - - - 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка кожаная 1 - - - 5 5 4

 Полукомбинезон 1 - - - - - 4

 кожаный

 Куртка летная 1 2 3 3 3 4 4

 демисезонная

 Полукомбинезон летный 1 4 4 3 3 2 -

 демисезонный

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - 5 4 4 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 - - - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 - - - - - 2

 Перчатки кожаные 1 3 3 3 2 2 -

 утепленные

 Перчатки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Носки меховые 2 - - 2 4 2 1

 или

 Термоноски 1 - - 1 1 1 1

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 2. Бортовой инженер Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 (бортовой механик); работников

 инженер бортовой гражданской

 авиаотряда; старший авиации

 бортовой инженер Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 (механик) Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 авиационного отряда хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Свитер полушерстяной 1 - - - 3 3 2

 Куртка летная меховая 1 - - 5 4 4 -

 или

 Куртка летная 1 - - 3 2 2 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - - 4 4 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 - - - 2 2 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полупальто меховое 1 - - - - - 3

 или

 Полупальто для 1 - - - - - 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка кожаная 1 - - - - - 4

 Полукомбинезон 1 - - - - - 4

 кожаный

 Куртка летная 1 2 2 - - - -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 2 2 2 - - 2

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - 3 3 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - 2 2 2 2

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 3 - - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 1 1 1 1 1 1

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 2 2 2 1 1 1

 Перчатки шерстяные 2 2 2 1 1 1 1

 Носки меховые 1 - - - 2 2 1

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 1

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 3. Бортоператор Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Свитер полушерстяной 1 - - - 3 3 2

 Куртка летная меховая 1 - - 5 4 4 -

 или

 Куртка летная 1 - - 3 2 2 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - - 4 4 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 - - - 2 2 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полупальто меховое 1 - - - - - 3

 или

 Полупальто для 1 - - - - - 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка кожаная 1 - - - - - 4

 Полукомбинезон 1 - - - - - 4

 кожаный

 Куртка летная 1 2 2 - - - -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 2 2 2 - - 2

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - 3 3 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - 2 2 2 2

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 3 - - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 1 1 1 1 1 1

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 2 2 2 1 1 1

 Перчатки шерстяные 2 2 2 1 1 1 1

 Носки меховые 1 - - - 2 2 1

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 1

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 При выполнении

 аэрофотосъемочных

 работ:

 Куртка летная меховая 1 6 6 6 5 5 5

 или

 Куртка летная 1 3 3 3 2 2 2

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 6 6 6 5 5 5

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 3 3 3 2 2 2

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - - 3 3 3 3

 Унты меховые 1 - - 3 3 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - 3 2 2 2

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 3 - - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 3 3 2 2 2 2

 Перчатки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Носки меховые 2 - - - 2 2 2

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 1

 Носки шерстяные 2 1 1 1 1 1 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 Примечания к пунктам 1 - 3:

 1. На турбовинтовых и турбореактивных самолетах, базирующихся в I и II

 климатических районах и систематически выполняющих полеты в зимнее время в аэропорты,

 расположенные в IV и V климатических районах, должны находиться две куртки на меху

 как "дежурные", для обеспечения бортмехаников (бортовых инженеров, бортоператоров).

 2. На самолетах типа Л-410 второй пилот, выполняющий обязанности бортмеханика,

 обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами

 индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для бортмеханика, с увеличением

 сроков носки на 30%.

 4. Бортпроводник Фартук 1 2 2 2 2 2 2

 Сапоги кожаные на 1 - - - 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Полусапоги кожаные на 1 - - - 2 2 2

 натуральном меху

 Перчатки защитные до износа

 Полупальто меховое 1 - - - - - 4

 или

 Полупальто для 1 - - - - - 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Куртка для работников 1 - - - - - 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Головной убор 1 - 2 2 2 2 1

 утепленный

 Перчатки шерстяные 1 - 1 1 1 1 1

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 Примечание.

 Бортпроводникам турбореактивных и турбовинтовых самолетов, занятым приемом и

 сдачей грузов и почты зимой, на время выполнения указанной работы выдаются

 дополнительно: куртка меховая со сроком носки 5 лет или куртка для работников

 гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом со сроком носки 4 года, а в

 I, II и III климатических районах - сапоги (или полусапоги) кожаные на натуральном

 меху со сроком носки 5 лет.

 5. Бортрадист; командир При выполнении летной

 авиационной работы на самолетах 4

 эскадрильи; класса и вертолетах:

 заместитель командира Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 авиационной работников

 эскадрильи; командир гражданской

 авиационного звена; авиации

 командир авиационного Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 отряда; заместитель Футболка 1 1 1 1 1 1 1

 командира хлопчатобумажная

 авиационного отряда; или

 заместитель командира Рубашка 1 1 1 1 1 1 1

 авиационного отряда хлопчатобумажная

 по летной службе; Куртка летная меховая 1 - 6 5 4 4 -

 командир авиационного или

 отряда, объединенного Куртка летная 1 - 5 4 3 3 -

 с аэропортом; демисезонная на

 заместитель командира утеплителе объемном

 авиационного отряда, синтетическом

 объединенного с Полукомбинезон летный 1 - - 5 4 4 -

 аэропортом, по меховой

 летной службе; или

 командир воздушного Полукомбинезон летный 1 - - 3 2 2 -

 судна; пилот; пилот- демисезонный на

 инструктор; утеплителе объемном

 руководитель синтетическом

 авиапредприятия; Полупальто меховое 1 - - - - - 3

 заместитель или

 руководителя Полупальто для 1 - - - - - 3

 авиапредприятия по работников

 летной службе; гражданской

 старший бортовой авиации на утеплителе

 радист авиационного объемном

 отряда; старший синтетическом

 штурман авиационного Куртка кожаная 1 - - - 5 5 4

 отряда; штурман; Полукомбинезон 1 - - - - - 4

 штурман авиационной кожаный

 эскадрильи Куртка летная 1 2 3 3 3 4 4

 демисезонная

 Полукомбинезон летный 1 4 4 3 3 2 -

 демисезонный

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 2 2 2 3 3 3

 маслобензостойкой

 подошве

 Унты меховые 1 - - - 4 4 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 4 4 3

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - - 4 4 4 3

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 - - - - - 2

 Перчатки кожаные 1 3 3 3 2 2 -

 утепленные

 Перчатки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Носки меховые 2 - - 2 2 2 1

 или

 Термоноски 1 - - 1 1 1 1

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 При выполнении летной

 работы на грузовых

 турбореактивных,

 турбовинтовых

 самолетах, самолетах-

 лабораториях и

 пассажирских

 самолетах 3 класса:

 Куртка летная меховая 1 - - 7 6 6 -

 или

 Куртка летная 1 - - 4 3 3 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - - - 6 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 - - - - 4 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полупальто меховое 1 - - - - - 3

 или

 Полупальто для 1 - - - - - 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка кожаная 1 - - - - - 4

 Полукомбинезон 1 - - - - - 4

 кожаный

 Куртка летная 1 5 5 - - - -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - - - - 2

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - - 5 5 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 4 4 3

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 3 3 - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 - - - - - 2

 Перчатки шерстяные 2 2 2 1 1 1 1

 Носки меховые 2 - - - 2 2 2

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 1

 Носки шерстяные 2 - - - - - 1

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 2

 светофильтром

 При выполнении

 авиационно-химических

 работ:

 Костюм летний для 2 3 3 3 3 3 -

 защиты от токсических

 веществ

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на

 основе полиэтилена

 Костюм утепленный для 2 4 4 4 4 4 -

 защиты от токсических

 веществ

 Полусапоги кожаные 1 3 3 - - - -

 Полусапоги кожаные 1 - - 3 2 2 -

 утепленные

 Ботинки кожаные на 1 - - 2 3 3 -

 маслобензостойкой

 подошве

 Полуботинки кожаные 1 2 2 - - - -

 на маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 -

 покрытием

 Носки 6 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажные

 Очки защитные 1 2 2 2 2 2 -

 закрытые

 Респиратор до износа -

 или

 Полумаска со сменными до износа -

 патронами

 Примечания:

 1. Летному экипажу, выполняющему летную работу на пассажирских самолетах 1 и 2

 класса в особом климатическом районе, бесплатно выдается специальная одежда,

 специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 5

 настоящих Норм.

 2. Командиру авиационного отряда и заместителю командира авиационного отряда,

 руководителю авиапредприятия, командиру авиационного отряда, объединенного с

 аэропортом, и их заместителям по летной службе, непостоянно выполняющим

 авиационно-химические работы по обработке площадей с применением ядохимикатов,

 специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются

 с увеличением сроков носки на 30%.

 3. Руководителю и заместителю руководителя, главному специалисту, ведущему

 специалисту территориального управления специального уполномоченного органа в области

 гражданской авиации, непостоянно выполняющим контрольно-проверочные и тренировочные

 полеты на авиационно-химических работах по обработке площадей с применением

 ядохимикатов, специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной

 защиты выдаются с увеличением сроков носки на 40%.

 4. Полумаска со сменными патронами комплектуется сменными патронами, марка которых

 определяется по результатам проведения специальной оценки условий труда.

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

 Примечания к подразделу 1 раздела I:

 1. Командирам авиационных отрядов, командирам авиационных отрядов, объединенных с

 аэропортом, руководителям авиапредприятия и их заместителям по летной службе,

 командно-летному и летно-инспекторскому составу территориальных управлений и

 центрального аппарата специального уполномоченного органа в области гражданской

 авиации специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты

 выдаются при наличии действующих свидетельств на право эксплуатации воздушных судов и

 их оборудования и при выполнении ими летной работы по проверке техники пилотирования и

 практической работы специалистов в воздухе:

 на грузовых турбореактивных, турбовинтовых самолетах и на пассажирских самолетах 3

 класса - в соответствии с пунктом 5 настоящих Норм с увеличением срока носки на 30%;

 на самолетах 4 класса и вертолетах - в соответствии с пунктом 5 настоящих Норм с

 увеличением срока носки на 40%.

 2. При выполнении временной летной работы в различных климатических районах летный

 и кабинный экипажи на время работы обеспечиваются дежурными специальной одеждой,

 специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по нормам

 соответствующего климатического района независимо от места постоянного базирования.

 Летный экипаж пассажирских турбовинтовых и турбореактивных самолетов при полетах

 в особый климатический район также обеспечивается дежурными специальной одеждой,

 специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по нормам,

 предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Норм для особого климатического района.

 По окончании временной работы специальная одежда, специальная обувь и другие

 средства индивидуальной защиты подлежат возврату.

 3. Летный экипаж, выполняющий летную работу на пассажирских самолетах 1 и 2

 классов в особом климатическом районе, обеспечивается специальной одеждой,

 специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с

 пунктом 5 настоящих Норм.

 4. Срок носки специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных для

 бортрадиста, старшего бортмеханика и старшего бортинженера авиационного отряда,

 штурмана, штурмана авиационной эскадрильи и старшего штурмана авиационного отряда,

 увеличивается на 30%.

 5. При выполнении авиационных работ над акваториями морей и океанов, а также при

 выполнении полетов на морские буровые установки каждому члену летного и кабинного

 экипажей выдаются дополнительно гидрокостюм, комплект белья нательного

 хлопчатобумажного, комплект белья нательного утепленного со сроками носки

 соответственно:

 - "до износа";

 - 1 комплект на 1 год;

 - 1 комплект на 2 года.

 2. Учебно-летные организации

 6. Бортмеханик; бортовой Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 -

 инженер-инструктор; работников

 механик-инструктор гражданской авиации

 бортовой; старший Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 -

 бортовой инженер Футболка 1 1 1 1 1 1 -

 (механик) хлопчатобумажная

 авиационного отряда или

 Рубашка 1 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 Куртка летная меховая 1 - - 5 4 4 -

 или

 Куртка летная 1 - - 4 3 3 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 - - - 3 3 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 - - - 3 3 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Куртка летная 1 5 5 - - - -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 4 4 3 - - -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Свитер полушерстяной 2 - - - 2 2 -

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 -

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - 3 3 3 -

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - 3 3 3 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 3 3 - - - -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 2 2 2 1 1 -

 Перчатки шерстяные 2 2 2 2 1 1 -

 Носки меховые 2 - - - 2 2 -

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 -

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 -

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 -

 светофильтром

 7. Инструктор Комбинезон 2 2 2 2 2 2 -

 парашютной службы; хлопчатобумажный

 старший инструктор Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 -

 парашютной службы; Шлем кожаный 1 5 5 5 5 5 -

 инструктор- или

 парашютист; старший Шлем из огнестойкой 1 4 4 4 4 4 -

 инструктор- ткани

 парашютист Подшлемник 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажный

 Куртка летная меховая 1 5 5 5 5 5 -

 или

 Куртка летная 1 4 4 4 4 4 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон летный 1 5 5 5 5 5 -

 меховой

 или

 Полукомбинезон летный 1 4 4 4 4 4 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Унты меховые 1 5 5 5 5 5 -

 или

 Сапоги кожаные на 1 4 4 4 4 4 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 2 2 2 2 2 -

 маслобензостойкой

 подошве

 Шлем кожаный на меху 1 6 6 6 6 6 -

 или

 Шлем из огнестойкой 1 4 4 4 4 4 -

 ткани на меху

 Перчатки кожаные 1 3 3 3 3 3 -

 Перчатки с крагами 1 5 5 5 5 5 -

 меховые

 8. Курсант летного Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 -

 учебного заведения работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 -

 Футболка 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 Свитер полушерстяной 1 2 2 2 2 2 -

 Костюм летный меховой 1 - 5 5 5 5 -

 или

 Костюм летный 1 - 4 4 4 4 -

 демисезонный на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Унты меховые 1 - 4 4 4 4 -

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 4 4 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 1 2 2 2 2 -

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки меховые 1 - 3 3 3 3 -

 Перчатки шерстяные 1 1 1 1 1 1 -

 При выполнении

 полетов на самолетах

 4 класса

 дополнительно:

 Шлемофон кожаный на 1 5 5 5 5 5 -

 меху

 Шлемофон кожаный 1 4 4 4 4 4 -

 При выполнении

 полетов на самолетах

 типа Як-18Т

 дополнительно:

 Костюм летный 1 5 5 5 5 5 -

 демисезонный

 Ботинки кожаные на 1 4 4 4 4 4 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Примечания:

 1. Костюм меховой и унты меховые курсантам летного учебного заведения выдаются

 как "дежурные".

 2. Сроки носки меховых костюмов и унтов меховых, выдаваемых курсантам летного

 учебного заведения при полетах на самолетах типа Як-18Т, увеличиваются во всех

 климатических районах на 1 год.

 9. Радист-инструктор Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 -

 бортовой; старший работников

 бортовой радист гражданской

 авиационного отряда; авиации

 командир Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 -

 авиационного звена; Футболка 2 1 1 1 1 1 -

 командир авиационной хлопчатобумажная

 эскадрильи; или

 заместитель Рубашка 2 1 1 1 1 1 -

 командира хлопчатобумажная

 авиационной Куртка меховая 1 - 6 5 4 4 -

 эскадрильи; пилот- удлиненная

 инструктор; штурман- или

 инструктор; штурман Куртка летная 1 - 5 4 3 3 -

 авиационной демисезонная на

 эскадрильи; штурман утеплителе объемном

 авиационного отряда; синтетическом

 старший штурман Брюки меховые 1 - - - 4 4 -

 авиационного отряда; или

 главный штурман Полукомбинезон летный 1 - - - 3 3 -

 летного учебного демисезонный на

 заведения утеплителе объемном

 синтетическом

 Куртка летная 1 5 - - - - -

 демисезонная

 Полукомбинезон летный 1 - 4 4 - - -

 демисезонный

 Свитер полушерстяной 1 - - - 3 3 -

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 -

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - 5 4 3 3 -

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 2 2 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 2 4 3 3 3 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки кожаные 1 3 3 3 3 3 -

 утепленные

 Перчатки шерстяные 2 2 2 2 1 1 -

 Носки меховые 1 - - - 2 2 -

 или

 Термоноски 1 - - - 1 1 -

 Носки шерстяные 2 2 2 2 1 1 -

 Очки защитные со 1 2 2 2 2 2 -

 светофильтром

 При полетах на

 самолетах 4 класса

 дополнительно:

 Шлемофон кожаный 1 4 4 4 4 4 -

 Командиру

 авиационного звена,

 командиру авиационной

 эскадрильи и

 заместителю командира

 авиационной

 эскадрильи, пилоту-

 инструктору, штурману

 авиационной

 эскадрильи, старшему

 штурману авиационного

 отряда при полетах на

 самолетах 4 класса

 дополнительно:

 Куртка летная 1 - 7 7 6 6 -

 демисезонная

 Полукомбинезон летный 1 - - - 6 6 -

 демисезонный

 Сапоги кожаные на 1 - 6 6 5 5 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Примечания к подразделу 2 раздела I:

 1. Начальнику летного учебного заведения и его заместителю по летной

 (летно-методической) подготовке, главному штурману летного учебного заведения,

 командиру авиационного отряда и его заместителю по летной подготовке, непостоянно

 выполняющим летную работу, при наличии действующих свидетельств на право

 эксплуатации воздушных судов специальная одежда, специальная обувь и другие средства

 индивидуальной защиты выдаются по нормам, предусмотренным пунктом 9 настоящих Норм для

 пилотов-инструкторов, с увеличением срока носки на 30%.

 2. Сроки носки куртки меховой удлиненной, брюк меховых и унтов меховых, выдаваемых

 летному составу в соответствии с пунктом 9 настоящих Норм, при выполнении полетов на

 самолетах типа Як-18Т увеличиваются во всех климатических районах на 1 год.

 3. Летно-испытательные подразделения

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Наименование │ Норма выдачи на год (штуки, пары, │

│п/п │ профессий и │ специальной одежды, │ комплекты) │

│ │ должностей │ специальной обуви и │ │

│ │ │ других средств │ │

│ │ │индивидуальной защиты│ │

├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

 10. Инженер по летным Костюм летний для 2 на 2 года

 испытаниям воздушных работников

 судов, ведущий гражданской авиации

 инженер по летным Костюм меховой 1 на 5 лет

 испытаниям воздушных нагольный

 судов, инженер по или

 экспериментальным Костюм летный для 1 на 4 года

 работам и летным работников

 испытаниям систем гражданской авиации

 воздушных судов, на утеплителе

 ведущий инженер по объемном

 экспериментальным синтетическом

 работам и летным Куртка кожаная 1 на 5 лет

 испытаниям систем или

 воздушных судов, Куртка из огнестойкой 1 на 4 года

 непосредственно ткани

 участвующие в Полукомбинезон 1 на 5 лет

 испытательных кожаный

 полетах; летчик- или

 испытатель; радист- Полукомбинезон из 1 на 4 года

 испытатель бортовой; огнестойкой ткани

 штурман-испытатель Костюм демисезонный 1 на 4 года

 для работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка меховая 1 на 4 года

 с кожаным верхом

 Термобелье 2 на 4 года

 Свитер шерстяной 1 на 4 года

 Унты меховые 1 на 5 лет

 Ботинки высокие 1 на 2 года

 кожаные на

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки высокие 1 на 2 года

 кожаные на

 маслобензостойкой

 подошве

 Термоноски 1 на 1 год

 Перчатки кожаные без 1 на 2 года

 подкладки

 Перчатки кожаные на 1 на 3 года

 меховой подкладке

 Перчатки шерстяные 1 на 2 года

 Шлемофон кожаный 1 на 5 лет

 зимний

 Шлемофон летний 1 на 4 года

 Подшлемник 4 на 2 года

 хлопчатобумажный

 Очки защитные со 1 на 2 года

 светофильтром

 Примечания к подразделу 3 раздела I:

 1. Шлем защитный и кислородная маска выдаются летно-испытательному составу на

 время выполнения испытательных полетов как "дежурные".

 2. Экипажам, проводящим испытания сверхзвуковых самолетов, дополнительно выдаются

 2 комплекта белья нательного шерстяного со сроком носки 1 год.

 4. Авиалесоохрана

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Наименование │Коли- │ Срок носки по климатическим │

│п/п │ профессий и │ специальной одежды, │чество │ районам в годах │

│ │ должностей │ специальной обуви и │(штуки,├───┬────┬────┬───┬────┬──────┤

│ │ │ других средств │пары, │ I │ II │III │IV │ V │особый│

│ │ │индивидуальной защиты│комп- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │лекты) │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────┼────┼───┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

└────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────┴────┴───┴────┴──────┘

 11. Инструктор Костюм летний 1 1 1 1 1 1 -

 авиапожарной команды; хлопчатобумажный

 парашютист или

 (десантник)- Костюм 1 1 1 1 1 1 -

 пожарный; старший противоэнцефалитный

 парашютист Головной убор летний 1 1 1 1 1 1 -

 (десантник)- Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 -

 пожарный сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный 1 3 3 3 3 3 -

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Куртка утепленная 1 3 3 3 3 3 -

 Сапоги кирзовые 1 1 1 1 1 1 -

 Перчатки спилковые 2 1 1 1 1 1 -

 или

 Рукавицы брезентовые 6 1 1 1 1 1 -

 Накомарник 1 1 1 1 1 1 -

 12. Инструктор Костюм летний 1 1 1 1 1 1 -

 парашютной и хлопчатобумажный

 десантно-пожарной или

 службы; старший Костюм 1 1 1 1 1 1 -

 инструктор парашютной противоэнцефалитный

 и десантно-пожарной Головной убор летний 1 1 1 1 1 1 -

 службы; инструктор Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 -

 парашютно-пожарной сигнальный 3 класса

 (десантно-пожарной) защиты

 команды (группы); или

 старший инструктор Костюм влагозащитный 1 3 3 3 3 3 -

 парашютно-пожарной сигнальный 3 класса

 (десантно-пожарной) защиты

 команды (группы) Куртка летная 1 3 3 3 3 3 -

 демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Свитер полушерстяной 1 3 3 3 3 3 -

 Сапоги кирзовые 1 1 1 1 1 1 -

 Унты меховые до износа -

 Жилет спасательный дежурный -

 Снаряжение дежурное -

 парашютиста-

 десантника

 Перчатки кожаные 1 3 3 3 3 3 -

 утепленные

 Перчатки спилковые 2 1 1 1 1 1 -

 или

 Рукавицы брезентовые 6 1 1 1 1 1 -

 Шлем кожаный 1 4 4 4 4 4 -

 или

 Шлем из 1 4 4 4 4 4 -

 огнестойкой ткани

 Накомарник 1 1 1 1 1 1 -

 13. Летчик-наблюдатель;

 старший летчик- Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 -

 наблюдатель; главный работников

 летчик-наблюдатель; гражданской авиации

 работник, Головной убор летний 1 1 1 1 1 1 -

 осуществляющий Куртка летная меховая 1 - 6 5 5 5 -

 лесопатологическое или

 обследование (в Куртка летная 1 - 6 5 5 5 -

 составе экипажа) демисезонная на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Свитер полушерстяной 1 2 2 3 3 3 -

 Унты меховые до износа

 Перчатки кожаные 1 3 3 3 3 3 -

 утепленные

 Сапоги кирзовые 1 1 1 1 1 1 -

 Накомарник 1 1 1 1 1 1 -

 При работе на

 гидросамолетах

 дополнительно:

 Костюм 1 6 6 6 6 6 -

 кожаный для летного

 состава со съемным

 утеплителем объемным

 синтетическим вместо

 костюма летнего для

 работников

 гражданской авиации

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 -

 рыбацкие

 Примечания к подразделу 4 раздела I:

 1. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены пунктами 12 и 13

 настоящих Норм, на время проведения зимних тренировочных работ выдаются унты меховые

 как "дежурные".

 2. При работе в период массового лета кровососущих насекомых или в местах,

 зараженных энцефалитным клещом, выдается дополнительно противомоскитный костюм или

 противоэнцефалитный костюм со сроком носки 1 год.

 3. Начальник базы авиационной охраны лесов обеспечивается специальной одеждой,

 специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с пунктом

 13 настоящих Норм с увеличением сроков носки на 30% при наличии действующего

 свидетельства на право эксплуатации воздушных судов и их оборудования.

 II. Техническое обслуживание и ремонт самолетов, вертолетов

 14. Авиационный механик Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 (техник) по планеру и работников

 двигателям; гражданской

 авиационный механик авиации

 (техник) по приборам Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 и Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 электрооборудованию; хлопчатобумажная

 авиационный механик или

 (техник) по Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 радиооборудованию; хлопчатобумажная

 авиационный техник Куртка для работников 1 - 2 2 2 3 3

 (механик) по гражданской авиации

 парашютным и на утеплителе

 аварийно-спасательным объемном

 средствам; синтетическом

 авиационный механик Полукомбинезон для 1 - 4 3 3 3 3

 (техник) по планеру и работников

 двигателям, гражданской

 авиационный механик авиации на утеплителе

 (техник) по приборам объемном

 и синтетическом

 электрооборудованию, Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 авиационный механик Головной убор 1 3 - - - - -

 (техник) по утепленный

 радиооборудованию, Ботинки кожаные на 1 - 1 1 1 1 1

 авиационный техник натуральном меху с

 (механик) по жестким подноском на

 парашютным и маслобензостойкой

 аварийно-спасательным подошве

 средствам ремонтного Ботинки кожаные с 1 1 - - - - -

 предприятия, занятые жестким подноском на

 техническим маслобензостойкой

 обслуживанием подошве

 самолетов и Перчатки с полимерным до износа

 вертолетов покрытием

 непосредственно на Перчатки защитные 2 - 1 1 1 1 1

 аэродромах; инженер утепленные

 смены; инженер, Очки защитные до износа

 занятый в отделе закрытые

 технического контроля При выполнении работ

 (ОТК); ведущий по техническому

 инженер, занятый в обслуживанию

 отделе технического (ремонту) самолетов

 контроля (ОТК); и вертолетов

 инженер смены, на открытом воздухе:

 участка, цеха Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 авиационно- работников

 технической базы и гражданской

 учебной авиационно- авиации сигнальный 3

 технической базы; класса защиты

 мастер; мастер Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 контрольный; Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 начальник смены, хлопчатобумажная

 участка, цеха или

 авиационно- Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 технической базы и хлопчатобумажная

 учебной авиационно- Полупальто меховое 1 - - - - - 4

 технической базы; или

 руководитель группы, Куртка меховая для 1 - - 4 4 3 -

 мастер, начальник работников

 участка по парашютным гражданской авиации

 и аварийно- или

 спасательным Куртка для работников 1 - - 4 4 3 -

 средствам гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 4 3 3

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 3 3 4 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Полукомбинезон для 1 - 3 2 4 4 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Унты меховые 1 - - 4 3 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 3 - - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 - - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 - - - -

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный 1 2 2 2 2 2 2

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки с защитным 2 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При обслуживании

 турбореактивных и

 турбовинтовых

 самолетов

 дополнительно:

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 Бахилы 1 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажные

 На время выполнения

 работ в топливных

 баках дополнительно:

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 Противогаз шланговый дежурный

 с принудительной

 подачей воздуха

 Наколенники до износа

 При занятости на

 смывке и промывке

 деталей и изделий

 различными

 растворителями, в том

 числе керосином,

 дополнительно:

 Респиратор до износа

 или

 Полумаска с до износа

 противогазовыми

 фильтрами

 Щиток лицевой до износа

 Перчатки кислотощело- 3 1 1 1 1 1 1

 честойкие

 При обслуживании

 гидросамолетов вместо

 куртки для работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальной 2 класса

 защиты,

 полукомбинезона для

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом и сапог

 резиновых:

 Куртка кожаная на 1 6 6 6 6 6 5

 утеплителе объемном

 синтетическом

 или

 Куртка из 1 3 3 4 4 4 4

 влагозащитного

 материала на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 6 6 6 6 6 5

 кожаный

 или

 Полукомбинезон из 1 - 3 4 4 4 4

 влагозащитного

 материала на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 удлиненные

 При техническом

 обслуживании

 самолетов и

 вертолетов на

 авиационно-химических

 работах:

 Костюм летний для 2 3 3 3 3 3 -

 защиты от токсичных

 веществ

 Головной убор летний 2 3 3 3 3 3 -

 Футболка 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 Костюм для защиты от 2 4 4 4 4 4 -

 пониженных температур

 и токсичных веществ

 Головной убор 2 4 4 4 4 4 -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - - 3 2 2 -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные с 1 3 3 - - - -

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 - - 2 3 3 -

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Полуботинки кожаные 1 2 2 - - - -

 на маслобензостойкой

 подошве

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 -

 класса защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 -

 покрытием

 Перчатки 4 1 1 1 1 1 -

 кислотощелочестойкие

 Перчатки защитные 2 1 1 1 1 1 -

 утепленные

 Очки защитные до износа -

 закрытые

 Комбинезон защитный до износа -

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 Респиратор до износа -

 При работе с жидкими

 ядохимикатами

 дополнительно:

 Комбинезон защитный до износа -

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена с

 дополнительным

 наружным полимерным

 покрытием

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 -

 При работе по

 проверке и ремонту

 авиационного и

 радиоэлектронного

 оборудования в

 лабораторных

 условиях:

 Халат 1 2 2 2 2 2 2

 хлопчатобумажный

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники противошумные 1 5 5 5 5 5 5

 с эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 Примечание.

 Авиационному механику (технику) по планеру и двигателям; авиационному механику

 (технику) по приборам и электрооборудованию; авиационному механику (технику) по

 радиооборудованию; авиационному технику (механику) по парашютным и аварийно-

 спасательным средствам при участии в учебно-летных работах выдаются специальная

 одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты с увеличением сроков

 носки на 50%.

 15. Главный инженер При выполнении

 летного учебного периодического

 заведения; главный осмотра самолетов и

 инженер авиационно- вертолетов:

 технической базы; Костюм летний для 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2

 заместитель главного работников

 инженера авиационно- гражданской авиации

 технической базы; сигнальный 3 класса

 заместитель защиты

 начальника летного Головной убор летний 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2

 учебного заведения по Куртка меховая для 1 - - - 6 6 6

 инженерно-авиационной работников

 службе; гражданской авиации

 начальник авиационно- или

 технической базы; Куртка для работников 1 - - - 5 5 5

 заместитель гражданской авиации

 начальника на утеплителе

 авиационно- объемном

 технической базы; синтетическом

 специалисты всех Брюки меховые для 1 - - - 6 6 6

 наименований работников

 территориальных гражданской

 управлений и авиации

 центрального аппарата или

 специального Брюки для работников 1 - - - 5 5 5

 уполномоченного гражданской авиации

 органа в области на утеплителе

 гражданской авиации объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 5 5 4 - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Брюки для работников 1 - - 4 - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - - 4 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 - - -

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 2 3 4 4 4 4

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью

 не менее 31 дБА

 16. Главный механик При выполнении работ

 авиационно- по технической

 технической базы; эксплуатации

 инженер авиационного самолетов

 отряда; инженер, и вертолетов на

 занятый в авиационной аэродроме:

 эскадрилье, в летном Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 учебном заведении и работников

 на авиационно- гражданской

 технической базе; авиации сигнальный 3

 начальник отдела класса защиты

 технического контроля Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 (ОТК) авиационно- Куртка меховая для 1 - - - 5 5 5

 технической базы; работников

 начальник цеха гражданской авиации

 авиационно- или

 технической базы; Куртка для работников 1 - - - 4 4 4

 старший инженер гражданской авиации

 авиационного отряда; на утеплителе

 старший мастер объемном

 контрольный синтетическом

 авиационно- Полукомбинезон 1 - - - 5 5 5

 технической базы меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 4 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 4 3 5 5 5

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Полукомбинезон для 1 4 4 3 5 5 5

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Унты меховые 1 - - - 4 3 3

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 2 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 - - -

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 1 2 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Жилет сигнальный 2 1 1 1 1 1 1 1

 класса защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 - - - - - 2

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 17. Авиационный техник по При работе по

 приборам - метролог; проверке и ремонту

 инженер авиационного и

 радиоэлектронного

 оборудования в

 лабораторных

 условиях:

 Халат 2 2 2 2 2 2 2

 хлопчатобумажный

 18. Инженер, старший При постоянной работе

 инженер, мастер, на аэродроме по

 старший мастер, подготовке самолетов

 мастер контрольный, и вертолетов к

 старший мастер полетам:

 контрольный, занятые Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 -

 на летно- работников

 испытательной станции гражданской авиации

 (ЛИС) сигнальный 3 класса

 защиты

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 -

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 4 -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - - 5 -

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - - 4 -

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка демисезонная 1 4 4 3 3 3 -

 для работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Полукомбинезон 1 - 4 3 3 3 -

 демисезонный для

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 -

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - - 3 2 2 -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - - 3 2 2 -

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 1 1 2 2 2 -

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 -

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 2 2 2 2 2 -

 или

 Перчатки защитные 2 1 1 1 1 1 -

 утепленные

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 19. Кастелянша; При работе на

 кладовщик; мастер открытом воздухе по

 обслуживанию бытового

 оборудования

 самолетов и

 вертолетов:

 Халат 2 2 2 2 2 2 2

 хлопчатобумажный

 или

 Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 тканей

 Куртка для работников 1 - - - 3 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 - 3 3 - - -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - 3 3 - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - 3 3 3 3 3

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Унты меховые 1 - - - 4 4 4

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 3 3 3

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 - - -

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Рукавицы меховые 1 - - 2 2 2 2

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 20. Консервировщик При работе на

 оборудования и упаковке изделий

 металлоизделий авиационной техники:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Фартук защитный из 1 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Нарукавники из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 21. Курсант авиационно- Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 -

 технического учебного работников

 заведения гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 -

 Футболка 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажная

 Куртка для работников 1 4 3 3 3 3 -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 3 3 3 3 -

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 3 3 -

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 3 3 -

 резиновым низом

 Ботинки кожаные на 1 1 2 2 2 2 -

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 - 3 3 3 3 -

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 -

 покрытием

 22. Мойщик воздушных При выполнении работ

 судов по внутренней мойке и

 уборке:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 сигнальный 3

 класса защиты

 или

 Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 тканей

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Костюм для работников 1 3 3 2 2 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Головной убор 1 3 3 3 2 2 2

 утепленный

 Ботинки кожаные 1 2 2 2 2 2 2

 утепленные

 или

 Сапоги валяные с 1 - 2 2 2 2 2

 резиновым низом

 Полуботинки кожаные 1 1 1 1 1 1 1

 или

 Ботинки кожаные с 1 1 1 1 1 1 1

 перфорацией

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки 6 1 1 1 1 1 1

 кислотощелочестойкие

 При выполнении работ

 по наружной мойке:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 тканей

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Костюм для работников 1 3 3 2 2 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет утепленный 1 3 3 3 3 3 3

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Костюм влагозащитный 1 2 2 2 2 2 2

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 Полуботинки кожаные 1 1 1 1 1 1 1

 или

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 3 3 3

 перфорацией

 Сапоги кожаные на 1 - 3 2 2 2 2

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 2 1 1 1 1

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 2 2 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 утепленные

 или

 Полусапоги из 1 3 3 3 3 3 3

 поливинилхлорида

 утепленный

 Перчатки с защитным 4 2 2 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые 1 - - - - 2 2

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При работе на

 дегазационной

 площадке

 дополнительно:

 Респиратор до износа

 При занятости на

 смывке и промывке

 деталей и изделий

 различными

 растворителями, в том

 числе керосином:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Полуботинки кожаные 1 1 1 1 1 1 1

 или

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 3 3 3

 перфорацией

 Фартук прорезиненный 1 1 1 1 1 1 1

 с нагрудником

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 23. Начальник технолого- Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 конструкторского бюро работников

 (ТКБ); заместитель гражданской авиации

 начальника технолого- сигнальный 3 класса

 конструкторского бюро защиты

 (ТКБ); инженер, Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 ведущий инженер, Куртка меховая для 1 - - - 6 6 6

 старший инженер работников

 технического отдела гражданской авиации

 авиационно- или

 технической базы и Куртка для работников 1 - - - 5 5 5

 технолого- гражданской авиации

 конструкторского на утеплителе

 бюро; диспетчер объемном

 авиационно- синтетическом

 технической базы; Куртка для работников 1 4 4 4 - - -

 начальник гражданской авиации

 производственно- на утеплителе

 диспетчерского отдела объемном синтетическом

 авиационно- Брюки для работников 1 4 4 4 4 4 4

 технической базы; гражданской авиации

 начальник на утеплителе

 технического отдела объемном

 авиационно- синтетическом

 технической базы; Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 заместитель Головной убор 1 3 - - - - -

 начальника утепленный

 технического отдела Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 авиационно- жестким подноском на

 технической базы; маслобензостойкой

 работники подошве

 подразделений Сапоги кожаные на 1 - - 4 3 3 3

 надежности и натуральном меху на

 диагностики маслобензостойкой

 авиационной техники: подошве

 начальник, или

 заместитель Сапоги валяные с 1 - - 4 3 3 3

 начальника, инженер; резиновым низом

 старший инженер, Плащ влагозащитный дежурный

 техник, оператор сигнальный 3 класса

 (лаборант); инженер- защиты

 технолог; технолог или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 - - 2 2 2 1

 24. Работники, занятые на При непосредственной

 моторо-испытательных и постоянной работе

 станциях на испытании

 авиационных

 двигателей:

 Костюм 2 2 2 2 2 2 -

 хлопчатобумажный с

 огнезащитной

 пропиткой

 или

 Костюм из огнестойкой 1 2 2 2 2 2 -

 ткани

 Куртка утепленная для 1 - 2 2 2 2 -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - 2 2 2 2 -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Сапоги кожаные с 1 1 1 1 1 1 -

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные с 1 1 1 1 1 1 -

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным до износа -

 покрытием

 Очки защитные до износа -

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 -

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 -

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 При испытании

 двигателей,

 работающих

 на этилированном

 бензине,

 дополнительно:

 Белье нательное 2 1 1 1 1 1 -

 хлопчатобумажное

 25. Руководители и При участии в

 специалисты подготовке и

 федерального проведении летных

 государственного испытаний:

 унитарного Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 предприятия работников

 "Государственный гражданской авиации

 научно- сигнальный 3 класса

 исследовательский защиты

 институт гражданской Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 авиации", ОАО Куртка меховая для 1 - - - 4 4 3

 "Научно- работников

 производственная гражданской авиации

 компания "ПАНХ" или

 Куртка для работников 1 - - - 3 3 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 4 4 3

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 3 3 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - - - 4 4 4

 Головной убор 1 4 3 3 - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные 1 2 2 2 3 3 3

 Унты меховые 1 - - - 5 5 5

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 4 4 4

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - - - 3 3 3

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 26. Сгонщик-смывщик Костюм из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 краски и лаков тканей с

 антистатической нитью

 для защиты от общих

 производственных

 загрязнений и

 механических

 воздействий

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Белье нательное 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажное

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 Жилет утепленный 1 2 2 2 2 2 2

 Головной убор 1 3 3 3 2 2 2

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 2 2 2 2 2 2

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные 1 2 2 2 2 2 2

 на маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные 1 2 2 2 2 2 2

 утепленные на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки суконные 1 1 1 1 1 1 1

 Перчатки 12 1 1 1 1 1 1

 кислотощелочестойкие

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Очки защитные до износа

 закрытые

 Маска со сменными до износа

 патронами

 или

 Полумаска со сменными до износа

 патронами

 Респиратор до износа

 27. Слесарь по ремонту При выполнении

 летательных ремонтно-

 аппаратов; восстановительных

 слесарь-ремонтник; работ самолетов и

 маляр вертолетов в ангарах

 и других

 производственных

 помещениях:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на

 основе полиэтилена

 Перчатки с полимерным 24 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

 При работе на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Куртка для работников 1 4 3 2 2 2 1

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 3 2 2 2 1

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 3 2 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 2 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 2 2 2

 резиновым низом

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки защитные до износа

 утепленные

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 III. Службы эксплуатационного содержания аэродромов (вертодромов)

 28. Аэродромный рабочий Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской

 авиации сигнальный 3

 класса защиты

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - 3 3

 Куртка для работников 1 4 4 3 2 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Полукомбинезон для 1 4 4 3 2 2 2

 работников

 гражданской

 авиации на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 3 3 2 2 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 3 2 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 2 2 2

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3

 класса защиты

 или

 Костюм влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Перчатки защитные 6 1 1 1 1 1 1

 утепленные

 Рукавицы меховые с 1 - 2 2 1 1 1

 кожаным наладонником

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 29. Инженер по Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 светотехническому тканей с

 обеспечению полетов; антистатической нитью

 старший инженер по для работников

 светотехническому гражданской авиации

 обеспечению полетов; Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 сменный инженер по Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 светотехническому хлопчатобумажная

 обеспечению полетов; или

 ведущий инженер по Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 светотехническому хлопчатобумажная

 обеспечению полетов; Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 инженер по Перчатки с полимерным до износа

 электротехническому покрытием

 обеспечению полетов; При выполнении работ

 старший инженер по на аэродроме

 электротехническому дополнительно:

 обеспечению полетов; Куртка меховая для 1 - - - 4 3 3

 сменный инженер по работников

 электротехническому гражданской авиации

 обеспечению полетов; или

 ведущий инженер по Куртка для работников 1 - - - 3 3 3

 электротехническому гражданской авиации

 обеспечению полетов; из тканей с

 инженер-энергетик; антистатической нитью

 старший инженер- на утеплителе

 энергетик; сменный объемном

 инженер-энергетик; синтетическом

 ведущий инженер- Полукомбинезон 1 - - - 4 3 3

 энергетик; меховой для

 прожекторист; техник работников

 по светотехническому гражданской авиации

 и электротехническому или

 обеспечению полетов; Полукомбинезон для 1 - - - 3 3 3

 техник-энергетик; работников

 электромеханик по гражданской авиации

 обслуживанию из тканей с

 светотехнического антистатической нитью

 оборудования систем на утеплителе

 обеспечения полетов; объемном

 электромонтер по синтетическом

 ремонту и Костюм утепленный для 1 4 3 2 4 4 4

 обслуживанию работников

 электрооборудования; гражданской авиации

 электромонтер по Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 ремонту и монтажу Головной убор 1 3 - - - - -

 кабельных линий утепленный

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные на 1 - 3 2 - - -

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 - - -

 резиновым низом

 Сапоги кожаные на 1 - - - 3 3 3

 натуральном меху

 или

 Унты меховые 1 - - - 4 3 3

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Рукавицы меховые с 1 - 3 2 2 2 2

 кожаным наладонником

 Перчатки утепленные до износа

 защитные

 Каска защитная 1 2 2 2 2 2 2

 Щиток лицевой до износа

 или

 Очки защитные до износа

 открытые

 Респиратор до износа

 При обслуживании

 электроустановок

 дополнительно:

 Перчатки дежурные

 диэлектрические

 Боты диэлектрические дежурные

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники противошумные 1 5 5 5 5 5 5

 с эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 30. Инженер по Костюм летний для 2 3 3 3 3 3 3

 эксплуатации работников

 аэродромов; техник гражданской авиации

 аэродромной службы Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Ботинки кожаные с 1 1 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные с 1 1 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 При выполнении работ

 на открытом воздухе

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Куртка утепленная для 1 5 4 4 3 3 3

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка на утеплителе 1 - 4 4 3 3 3

 объемном

 синтетическом для

 работников

 гражданской авиации

 Полукомбинезон 1 5 4 4 3 3 3

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон на 1 - 4 4 3 3 3

 утеплителе объемном

 синтетическом для

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - - 4 4 3 3

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 утепленные

 или

 Полусапоги из 1 3 3 3 3 3 3

 поливинилхлорида

 утепленные

 IV. Топливозаправочные комплексы и службы горюче-смазочных материалов аэропортов

 1. Прием, хранение, подготовка и выдача на заправку авиационных

 горюче-смазочных материалов

 31. Авиационный техник При работе на

 по горюче-смазочным открытом воздухе:

 материалам; главный Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 инженер; инженер; работников

 сменный инженер; гражданской

 старший инженер; авиации из тканей с

 мастер; техник антистатической нитью

 Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 Куртка для работников 1 - 5 5 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом из

 тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - - 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 2 1 1 1 1

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 3 3 3 3

 Перчатки с полимерным 24 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки защитные 2 1 1 1 1 1 1

 утепленные

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 32. Кладовщик, занятый на Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 складе работников

 горюче-смазочных гражданской авиации

 материалов из тканей с

 антистатической нитью

 Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 Футболка 1 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 1 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - - 5

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 5

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 5 -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической

 нитью на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 3 2 2 2 - -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 3 2 2 2 - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической

 нитью на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 - 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - - - - - 3

 Головной убор 1 4 4 3 3 3 -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - - 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - - 4 3 2 2

 резиновым низом

 Сапоги кожаные на 1 - 3 - - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 - - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный 1 2 2 2 2 2 2

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 24 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки с защитным 6 2 2 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 закрытые

 Респиратор до износа

 33. Машинист насосных Костюм летний для 2 2 2 2 2 2

 установок; машинист работников

 оборудования гражданской авиации

 распределительных из тканей с

 нефтебаз; оператор антистатической нитью

 заправочных станций; Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 подсобный рабочий; Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 слесарь-ремонтник; хлопчатобумажная

 сливщик-разливщик или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - - 5

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 5

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 -

 работников

 гражданской

 авиации из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 5 -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 3 2 2 4 - -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 3 2 2 4 - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 - 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 1 1 1

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 24 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки с защитным 2 2 2 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Перчатки защитные 2 1 1 1 1 1 1

 маслобензостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При работе по очистке

 резервуаров

 дополнительно:

 Противогаз шланговый дежурный

 с принудительной

 подачей воздуха

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 При работе по

 заправке самолетов и

 вертолетов

 дополнительно:

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 Респиратор до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 34. Начальник службы; Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 начальник склада работников

 горюче-смазочных гражданской авиации

 материалов из тканей с

 антистатической нитью

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - - 5

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 5

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 5 -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 3 2 2 4 - -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 3 2 2 4 - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 - 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 Респиратор до износа

 2. Контроль качества авиационного топлива

 35. Авиационный техник по При работе по

 горюче-смазочным контролю и

 материалам; инженер химическому анализу

 по качеству; горюче-смазочных

 начальник материалов в

 лаборатории; лаборатории:

 техник-лаборант; Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 старший техник- тканей

 лаборант; ведущий Фартук защитный из 1 1 1 1 1 1 1

 техник-лаборант полимерных материалов

 Нарукавники из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки 6 1 1 1 1 1 1

 кислотощелочестойкие

 Очки закрытые до износа

 химически стойкие

 Респиратор до износа

 Полуботинки кожаные 1 1 1 1 1 1 1

 При наружных работах

 зимой дополнительно:

 Куртка для работников 1 - 5 5 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 3. Заправка самолетов и вертолетов горюче-смазочными материалами

 36. Авиационный техник по При занятости

 горюче-смазочным непосредственно

 материалам; старший заправкой самолетов и

 авиационный техник по вертолетов на

 горюче-смазочным стоянке:

 материалам; ведущий Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 авиационный техник работников

 по горюче-смазочным гражданской авиации

 материалам; инженер, из тканей с

 старший инженер; антистатической нитью

 ведущий инженер; Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 сменный инженер; Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 оператор заправочных хлопчатобумажная

 станций или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - - 5

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 5

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 5 -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 3 2 2 4 - -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 3 2 2 4 - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 - 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки с защитным 6 2 2 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Перчатки защитные 2 2 2 1 1 1 1

 маслобензостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При выполнении работ

 по очистке

 резервуаров

 дополнительно:

 Противогаз шланговый дежурный

 с принудительной

 подачей воздуха

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 При выполнении работ

 по организации

 заправки самолетов и

 вертолетов на перроне

 дополнительно:

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 Респиратор до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 37. Водитель автомобиля При работе на

 топливозаправочной

 или маслозаправочной

 технике:

 Костюм летний 2 2 2 2 2 2 2

 для работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 5

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 5 5

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической

 нитью на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 3 2 2 4 - -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 3 2 2 4 - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической

 нитью на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 - 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки с защитным 2 2 2 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Перчатки защитные 2 2 2 1 1 1 1

 маслобензостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 закрытые

 Респиратор до износа

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 V. Службы авиационной безопасности

 38. Инспектор; старший При выполнении работ

 инспектор; начальник на открытом воздухе:

 группы; начальник Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 караула службы работников

 авиационной гражданской авиации

 безопасности; Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 помощник начальника Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 караула службы хлопчатобумажная

 авиационной или

 безопасности; Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 начальник отдела; хлопчатобумажная

 начальник смены; Куртка меховая для 1 - - - 4 4 4

 помощник начальника работников

 смены гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - 3 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 4 4 4

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 3 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 4 3 - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 4 3 - - -

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Куртка-ветровка 1 2 2 2 2 2 2

 влагозащитная

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Свитер полушерстяной 1 - 3 2 2 2 2

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки кожаные 1 - - - 3 3 3

 утепленные

 или

 Перчатки на 1 - - - 2 2 2

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 При выполнении работ

 по перронному

 контролю и осмотру

 воздушных судов

 дополнительно:

 Рукавицы меховые 1 - - - 2 2 2

 39. Инструктор Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 служебного смешанных тканей

 собаководства; Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 проводник (вожатый) Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 служебных собак хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка утепленная из 1 4 4 3 3 2 2

 смешанных тканей

 Полукомбинезон 1 4 4 3 3 2 2

 утепленный из

 смешанных тканей

 Свитер полушерстяной 1 - 3 2 2 2 2

 или

 Свитер 1 - 2 1 1 1 1

 хлопчатобумажный с

 начесом

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные 1 2 3 2 2 2 2

 или

 Сапоги кожаные 1 2 3 2 2 2 2

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 2 2 2

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Ветровка 1 2 2 2 2 2 2

 непромокаемая

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Перчатки утепленные 1 2 2 1 1 1 1

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При участии в

 выездных

 тренировочных

 мероприятиях

 дополнительно:

 Полуботинки кожаные 1 3 3 3 3 3 3

 40. Начальник, Куртка меховая для 1 - - - 5 5 5

 заместитель работников

 начальника, сменный гражданской авиации

 начальник службы или

 (департамента, Куртка для работников 1 - - - 3 3 3

 комплекса) гражданской авиации

 авиационной на утеплителе

 безопасности объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 - 4 4 - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Сапоги кожаные на 1 - 5 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые с 1 3 3 3 3 3 3

 жестким подноском

 VI. Службы аэронавигационного обслуживания

 41. Инженер по Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 радиолокации; работников

 ведущий инженер по гражданской

 радиолокации; авиации из тканей с

 сменный инженер по антистатической нитью

 радиолокации; или

 старший инженер по Халат из тканей с 2 2 2 2 2 2 2

 радиолокации; антистатической нитью

 инженер по Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 радионавигации и хлопчатобумажная

 радиолокации; или

 ведущий инженер по Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 радионавигации и хлопчатобумажная

 радиолокации; При работе на

 сменный инженер по открытом воздухе

 радионавигации и дополнительно:

 радиолокации; Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 старший инженер по Костюм меховой для 1 - - - 5 4 4

 радионавигации и работников

 радиолокации; гражданской авиации

 инженер по или

 радионавигации, Костюм для работников 1 - - - 3 3 3

 радиолокации и гражданской авиации

 связи; ведущий из тканей с

 инженер по антистатической нитью

 радионавигации, на утеплителе

 радиолокации и объемном

 связи; сменный синтетическом

 инженер по Костюм для работников 1 3 3 3 - - -

 радионавигации, гражданской авиации

 радиолокации и из тканей с

 связи; старший антистатической нитью

 инженер по на утеплителе

 радионавигации, объемном

 радиолокации и синтетическом

 связи; инженер Плащ влагозащитный дежурный

 электросвязи; сигнальный 3 класса

 ведущий инженер защиты

 электросвязи; Жилет сигнальный 2 до износа

 сменный инженер класса защиты

 электросвязи; Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 2

 старший инженер Головной убор 1 3 - - - - -

 электросвязи; утепленный

 техник по Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 радионавигации, утепленные

 радиолокации и Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 связи; старший Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 техник по натуральном меху

 радионавигации, или

 радиолокации и Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 связи; резиновым низом

 электромеханик по Сапоги кожаные на 1 - - - 4 3 3

 связи; старший натуральном меху с

 электромеханик по жестким подноском на

 связи маслобензостойкой

 подошве

 или

 Унты меховые с 1 - - - 4 3 3

 галошами

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Перчатки утепленные до износа

 защитные

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 При обслуживании

 электроустановок

 дополнительно:

 Перчатки дежурные

 диэлектрические

 Боты диэлектрические дежурные

 Каска защитная дежурная

 Подшлемник под каску дежурный

 Щиток лицевой до износа

 Респиратор до износа

 Пояс дежурный

 предохранительный

 При выполнении работ,

 связанных с

 обязательным

 применением средств

 индивидуальной защиты

 от электромагнитного

 излучения УКВ-, УВЧ-,

 СВЧ-диапазонов

 дополнительно:

 Комплект для защиты дежурный

 от электромагнитных

 полей

 42. Инженер-электроник; Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 радиооператор работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Халат из тканей с 2 2 2 2 2 2 2

 антистатической нитью

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При обслуживании

 передвижных

 радиостанций в

 полевых условиях

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Полушубок 1 - - - - - 3

 Куртка удлиненная для 1 4 3 3 2 2 -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 4 3 3 2 2 2

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 2 - -

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 4 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Унты меховые с 1 - - - 4 3 3

 галошами

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки утепленные до износа

 защитные

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 3 2 2

 кожаным наладонником

 Перчатки дежурные

 диэлектрические

 Боты диэлектрические дежурные

 Очки защитные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 43. Начальник базы При непосредственном

 эксплуатации участии в работах,

 радиотехнического выполняемых

 оборудования и связи; специалистами,

 заместитель указанными в пункте

 начальника 41 настоящих Норм:

 базы эксплуатации Костюм летний для 1 1 1 1 1 1 1

 радиотехнического работников

 оборудования и связи; гражданской

 главный инженер базы авиации из тканей с

 эксплуатации антистатической нитью

 радиотехнического Костюм меховой для 1 - - - 6 5 5

 оборудования и связи; работников

 начальник узла гражданской авиации

 радионавигации или

 и радиолокации Костюм для работников 1 - - - 4 3 3

 службы эксплуатации гражданской авиации

 радиотехнического из тканей с

 оборудования и связи; антистатической нитью

 начальник узла связи на утеплителе

 службы эксплуатации объемном

 радиотехнического синтетическом

 оборудования и связи Костюм для работников 1 4 4 4 - - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный до износа

 2 класса защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые 1 4 4 4 4 4 4

 утепленные

 Ботинки кожаные 1 2 3 3 3 3 3

 Ботинки кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Рукавицы меховые с 1 - - 4 3 3 3

 кожаным наладонником

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 44. Руководитель При работе на

 полетов; старший открытом воздухе:

 диспетчер службы Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 движения (с работников

 функциональными гражданской

 обязанностями авиации сигнальный 3

 руководителя класса защиты

 полетов) Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка меховая для 1 - - - 5 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - 4 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 5 5 5

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Костюм демисезонный 1 5 5 4 - - -

 для работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 утепленные

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 2 2 -

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 -

 резиновым низом

 Сапоги кожаные на 1 - - - - - 3

 натуральном меху

 или

 Унты меховые с 1 - - - - - 3

 галошами

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Рукавицы меховые с 1 - - - 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБ А

 VII. Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов

 1. Региональные поисково-спасательные базы и центры

 45. Работники Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 региональных работников

 поисково- гражданской авиации

 спасательных или

 баз и центров (члены Комбинезон летний для 2 2 2 2 2 2 2

 штатной спасательной работников гражданской

 парашютно-десантной авиации

 группы) Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Белье нательное 2 - - 2 2 2 2

 утепленное

 или

 Термобелье 2 - - 2 2 2 2

 Шлемофон летний 1 2 2 3 3 3 3

 Куртка кожаная для 1 3 3 4 4 4 4

 работников

 гражданской авиации

 Куртка меховая для 1 - - 5 5 4 4

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - 4 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Куртка на натуральном 1 - - 4 4 4 3

 пуховом утеплителе

 Полукомбинезон 1 - - 5 5 4 4

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - 4 4 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Полукомбинезон на 1 - - 4 4 4 3

 натуральном пуховом

 утеплителе

 Костюм утепленный для 1 3 3 - - - -

 работников

 гражданской авиации

 Костюм демисезонный 1 2 2 4 4 4 4

 для работников

 гражданской авиации

 Головной убор 1 3 3 3 3 3 3

 утепленный

 Шлемофон зимний 1 - - 4 3 2 2

 Свитер полушерстяной 1 - 3 2 2 2 2

 или

 Свитер 1 - 2 1 1 1 1

 хлопчатобумажный с

 начесом

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 высокими берцами с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 4 4 3 3 3 3

 высокими берцами на

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги кожаные на 1 4 4 3 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Унты меховые 1 - - 4 4 3 3

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Полуплащ 1 3 3 3 3 3 3

 влагозащитный

 сигнальный 2 класса

 защиты

 Перчатки кожаные 1 2 2 1 1 1 1

 Перчатки кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Перчатки на 1 2 2 2 1 1 1

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Перчатки спилковые с 6 1 1 1 1 1 1

 крагами

 Перчатки 6 1 1 1 1 1 1

 кислотощелочестойкие

 Перчатки с 6 1 1 1 1 1 1

 полимерным покрытием

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При работе в зоне

 химического

 заражения

 дополнительно:

 Костюм типа Л-1 дежурный

 или

 Комбинезон защитный дежурный

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена с

 дополнительным

 наружным полимерным

 покрытием

 Респиратор до износа

 или

 Полумаска со до износа

 сменными патронами

 При обслуживании

 электроустановок

 дополнительно:

 Перчатки дежурные

 диэлектрические

 Боты диэлектрические дежурные

 Примечания к подразделу 1 раздела VII:

 1. Специальное снаряжение (комплект боевой одежды пожарного, комплект для защиты от

 радиоактивной пыли, костюм теплоотражающий, гидрокостюм и другое) выдается работникам,

 непосредственно участвующим в проведении специальных поисковых и аварийно-спасательных

 работ, как "дежурное".

 2. В период массового лета кровососущих насекомых, или в местах, зараженных

 энцефалитным клещом, выдается дополнительно противомоскитный костюм или

 противоэнцефалитный костюм со сроком носки 1 год.

 2. Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения

 полетов аэропортов

 46. Водитель автомобиля При работе на

 пожарном автомобиле:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 или

 Комбинезон летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - 6 5 4 4 4

 или

 Куртка меховая для 1 - 5 4 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - 4 3 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - 5 4 4 3 3

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - 4 3 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 - - - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 4 - - - - -

 работников

 гражданской

 авиации на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Брюки для работников 1 4 - - - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 4 3 3 3

 резиновым низом

 Перчатки утепленные 1 3 3 2 2 1 1

 защитные

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Очки защитные до износа

 47. Дежурный Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 оперативный отряда работников

 пожарной охраны; гражданской авиации

 командир отделения; или

 начальник пожарно- Комбинезон летний для 2 2 2 2 2 2 2

 спасательной работников

 команды; начальник гражданской авиации

 поисково- Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 спасательного Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 подразделения; хлопчатобумажная

 начальник расчета или

 пожарной машины Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка для работников 1 4 4 4 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 4 3 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 4 - - - - -

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Свитер полушерстяной 1 - 3 2 2 2 2

 или

 Свитер 1 - 2 1 1 1 1

 хлопчатобумажный с

 начесом

 Плащ влагозащитный 1 1 1 1 1 1 1

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском и

 металлической

 антипрокольной

 стелькой

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные с 1 2 3 3 2 2 2

 жестким подноском и

 металлической

 антипрокольной

 стелькой на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском и

 металлической

 антипрокольной

 стелькой на

 маслобензостойкой

 подошве

 Носки 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажные

 Носки шерстяные 2 1 1 1 1 1 1

 Рукавицы утепленные с 1 - - - 3 3 3

 крагами

 или

 Перчатки утепленные с 1 - - - 3 3 3

 крагами

 Перчатки из 1 1 1 1 1 1 1

 кожевенного

 спилка с крагами

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Подшлемник 1 1 1 1 1 1 1

 полушерстяной

 48. Инженер пожарной Халат 1 1 1 1 1 1 1

 охраны; инструктор хлопчатобумажный

 по противопожарной

 профилактике

 49. Мастер Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 газодымозащитной работников

 службы гражданской авиации

 или

 Халат 2 2 2 2 2 2 2

 хлопчатобумажный

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 При работе на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Куртка для работников 1 4 4 3 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 4 3 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 4 - - - - -

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 3 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 50. Начальник Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 ведомственной работников

 пожарной охраны; гражданской авиации

 заместитель или

 начальника Комбинезон летний для 2 2 2 2 2 2 2

 ведомственной работников

 пожарной охраны; гражданской авиации

 начальник службы Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 поискового и Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 аварийно- хлопчатобумажная

 спасательного или

 обеспечения полетов; Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 заместитель хлопчатобумажная

 начальника службы Куртка меховая для 1 - 5 4 4 3 3

 поискового и работников

 аварийно- гражданской авиации

 спасательного или

 обеспечения полетов Куртка для работников 1 - 4 3 3 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - 5 4 4 3 3

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - 4 4 3 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 - - - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Свитер полушерстяной 1 - 3 2 2 2 2

 или

 Свитер 1 - 2 1 1 1 1

 хлопчатобумажный

 с начесом

 Белье нательное 1 - - - - 1 1

 утепленное

 Плащ влагозащитный 1 2 2 2 2 2 2

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки защитные до износа

 утепленные

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Подшлемник 1 1 1 1 1 1 1

 полушерстяной

 51. Начальник Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 передвижной установки работников

 газоводяного тушения; гражданской авиации

 пожарный; или

 спасатель Комбинезон летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка для работников 1 4 4 4 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 4 4 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 4 - - - - -

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Свитер полушерстяной 1 - 3 2 2 2 2

 или

 Свитер 1 - 2 1 1 1 1

 хлопчатобумажный с

 начесом

 Плащ влагозащитный 1 2 2 2 2 2 2

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные с 1 2 4 3 2 2 2

 жестким подноском и

 металлической

 антипрокольной

 стелькой на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском и

 металлической

 антипрокольной

 стелькой на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском

 Рукавицы утепленные с 1 - - - 3 3 3

 крагами

 или

 Перчатки утепленные с 1 - - - 3 3 3

 крагами

 Перчатки из 1 1 1 1 2 2 2

 кожевенного спилка с

 крагами

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Подшлемник 1 1 1 1 1 1 1

 полушерстяной

 Подшлемник утепленный 1 - - 3 2 2 2

 Примечание к подразделу 2 раздела VII.

 Работникам ведомственной пожарной охраны, непосредственно принимающим участие в

 ликвидации пожаров или выполняющим учебно-тренировочные мероприятия, на время

 выполнения этих видов работ дополнительно выдаются: боевая одежда пожарного, каска

 пожарного и пояс спасательный пожарного, как "дежурные".

 VIII. Общие профессии

 52. Агент по организации При выполнении работ

 обслуживания по обслуживанию

 пассажирских пассажиров

 авиаперевозок; непосредственно на

 старший агент по аэродроме на открытом

 организации воздухе:

 обслуживания Полупальто для 1 4 3 3 2 2 2

 пассажирских работников гражданской

 авиаперевозок авиации на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Куртка для работников 1 4 3 3 2 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - - 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 3 3 - - - -

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор 1 3 3 3 3 3 3

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 3 2 2

 резиновым низом

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 4 4 4

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 1 2 2 2 2 2 2

 2 класса защиты

 Перчатки шерстяные 1 2 2 1 1 1 1

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 53. Агент по организации Халат 2 2 2 2 2 2 2

 обслуживания хлопчатобумажный

 почтово-грузовых или

 авиаперевозок, Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 старший агент по тканей

 организации Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 обслуживания жестким подноском

 почтово-грузовых Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 авиаперевозок; покрытием

 приемосдатчик груза При выполнении работ на

 и багажа открытом воздухе

 дополнительно:

 Полушубок 1 - - - - - 5

 Полупальто для 1 - 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Куртка для работников 1 - 3 3 2 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 4 4 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Брюки для работников 1 - 4 4 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - - 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные с 1 - 3 3 3 3 3

 жестким подноском

 или

 Ботинки кожаные с 1 - 3 3 3 3 3

 жестким подноском

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 3 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 4 4 4

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 1 2 2 2 2 2 2

 2 класса защиты

 Рукавицы меховые с 1 - 2 2 2 2 2

 кожаным наладонником

 Перчатки шерстяные 1 2 2 1 1 1 1

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 54. Аккумуляторщик При ремонте и зарядке

 аккумуляторов с

 приготовлением

 электролита:

 Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 кислотостойких тканей

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Фартук защитный из 1 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 1 1 1 1 1 1

 утепленные

 или

 Полусапоги из 1 1 1 1 1 1 1

 поливинилхлорида

 утепленные

 Нарукавники из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

 Очки защитные до износа

 или

 Щиток лицевой до износа

 Респиратор до износа

 При выполнении работ

 на открытом воздухе

 дополнительно:

 Костюм утепленный из 1 4 3 3 2 2 2

 кислотостойких тканей

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - - 3 3 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 3 2 2

 резиновым низом

 Перчатки с защитным до износа

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 2 2 1 1

 кожаным наладонником

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 55. Водитель автомобиля При работе

 непосредственно на

 аэродроме:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - 4 4

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 4 3 3 3 - -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 4 3 3 3 - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 4 3 3 3 2 2

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 - - 3 3 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 2

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с защитным до износа

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - - 2 2 2

 кожаным наладонником

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 56. Водитель вездехода; При выполнении работ

 водитель на аэродроме:

 мототранспортных Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 средств; водитель работников

 погрузчика; водитель гражданской авиации

 электро- и сигнальный 3 класса

 автотележки; защиты

 машинист Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 автогрейдера; Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 машинист хлопчатобумажная

 бульдозера; или

 тракторист Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка меховая для 1 - - - 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 4 3 3

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Костюм утепленный для 1 4 3 2 - - -

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - - 3 3 2 2

 Головной убор 1 3 2 - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 1 1 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 3 - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 - -

 резиновым низом

 Сапоги кожаные на 1 - - - - 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Унты меховые 1 - - - - 4 4

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный до износа

 2 класса защиты

 Перчатки с защитным до износа

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 2 2 1 1

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 57. Врач; фельдшер При дежурстве на

 старте:

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - - 5 5

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - - 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка демисезонная 1 5 4 3 3 - -

 для работников

 гражданской авиации

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Рукавицы меховые 1 - - 4 3 2 2

 58. Грузчик При выполнении работ

 по погрузке и

 разгрузке грузов

 и багажа на воздушных

 судах:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской

 авиации сигнальный 3

 класса защиты

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка для работников 1 3 3 2 2 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Брюки для работников 1 - 4 3 3 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 4 - - - - -

 работников

 гражданской авиации

 Жилет утепленный 1 3 3 3 3 3 3

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - - 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - - 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 1 1 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 3 3 3

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 1 1 1 1 1 1 1

 2 класса защиты

 Перчатки с полимерным 24 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки защитные 6 2 2 2 1 1 1

 утепленные

 Рукавицы меховые с 1 - 2 1 1 1 1

 кожаным наладонником

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБ А

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 59. Дежурный по Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 сопровождению работников

 воздушных судов; гражданской авиации

 инженер по Ботинки кожаные с 1 3 3 3 3 3 3

 орнитологическому жестким подноском на

 обеспечению маслобензостойкой

 безопасности подошве

 полетов; советник по При работе на

 безопасности открытом воздухе

 полетов; специалист дополнительно:

 инспекции Свитер полушерстяной 1 - 3 3 3 3 2

 государственного Шапка-ушанка 1 - 3 3 3 3 2

 надзора за Головной убор 1 3 - - - - -

 безопасностью утепленный

 полетов в аэропортах Куртка меховая для 1 - - 5 5 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - 4 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 4 - - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки меховые для 1 - - 5 5 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Брюки для работников 1 4 4 4 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Ботинки кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 5 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые с 1 3 3 3 3 3 3

 жестким подноском

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники противошумные 1 5 5 5 5 5 5

 с эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 60. Диспетчер по При работе на

 организации открытом воздухе:

 авиационных Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 перевозок; старший работников

 диспетчер по гражданской

 организации авиации сигнальный 3

 авиационных класса защиты

 перевозок Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 (пассажирских, Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 почтово-грузовых, хлопчатобумажная

 международных); или

 диспетчер по Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 центровке; старший хлопчатобумажная

 диспетчер по Куртка меховая для 1 - - - 5 5 5

 центровке; лоуд- работников

 мастер гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 5 5 5

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 4 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка демисезонная 1 5 4 3 - - -

 для работников

 гражданской авиации

 Полукомбинезон 1 5 4 3 - - -

 демисезонный для

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 2 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Рукавицы меховые 1 - - 2 2 2 2

 или

 Перчатки шерстяные 1 2 2 1 1 1 1

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 61. Инженер по При работе на

 нормированию труда; производственных

 нормировщик; участках:

 специалисты служб Костюм летний для 1 на 3 года

 охраны труда работников

 гражданской авиации

 или

 Халат из смешанных 1 на 3 года

 тканей

 Головной убор летний 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с 1 на 3 года

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные с 1 на 3 года

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 При работе на

 производственных участ-

 ках в неотапливаемых

 помещениях и на

 открытом воздухе

 зимой дополнительно:

 Куртка для работников 1 на 4 года

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 сигнальная 2 класса

 защиты

 Полукомбинезон для 1 на 4 года

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 на 4 года

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 3 3 3

 резиновым низом

 62. Инженер по Костюм летний для 2 3 3 3 3 3 3

 организации работников

 эксплуатации и гражданской авиации

 ремонту зданий и Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 сооружений покрытием

 Ботинки кожаные с 1 1 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные с 1 1 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 При выполнении работ

 на открытом воздухе

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Куртка утепленная для 1 5 4 4 3 3 3

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка на утеплителе 1 - 4 4 3 3 3

 объемном

 синтетическом для

 работников

 гражданской авиации

 Полукомбинезон 1 5 4 4 3 3 3

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон на 1 - 4 4 3 3 3

 утеплителе объемном

 синтетическом для

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - - 4 4 3 3

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 утепленные

 или

 Полусапоги 1 3 3 3 3 3 3

 поливинилхлорида

 утепленные

 63. Инженер по При выполнении работ

 транспорту; по обслуживанию

 контролер спецавтотранспорта:

 технического Костюм летний для 2 2 2 2 2 3 3

 состояния работников

 автомототранспортных гражданской авиации

 средств; механик сигнальный 3 класса

 автомобильной защиты

 колонны; механик Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 гаража; механик по хлопчатобумажная

 ремонту транспорта; или

 начальник автоколонны Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При выполнении работ

 по обслуживанию

 спецавтотранспорта на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Полушубок 1 - - - - 3 3

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 4 4 3 3 - -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 4 4 3 3 - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 4 4 3 3 2 2

 утепленный для

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Плащ влагозащитный дежурный

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Перчатки с защитным до износа

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - 2 2 2 2 2

 кожаным наладонником

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 64. Кладовщик; техник При выполнении работ

 по подготовке по отпуску

 производства авиационно-

 технических

 материалов и запасных

 частей на складе, в

 том числе расходной

 кладовой авиационно-

 технической базы:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 или

 Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 тканей

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Жилет утепленный 1 - 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Полуботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При выполнении работ

 по отпуску лаков и

 красок на складе

 дополнительно:

 Фартук защитный из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Нарукавники из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 При выполнении работ

 по отпуску кислот,

 щелочей и других

 химикатов на складе:

 Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 кислотостойких тканей

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Жилет утепленный 1 - 2 2 2 2 2

 Сапоги резиновые 1 1 1 1 1 1 1

 утепленные

 Фартук защитный из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Нарукавники из 2 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 При выполнении всех

 указанных выше работ

 в холодных

 неотапливаемых

 помещениях зимой

 дополнительно:

 Полушубок 1 - - - - - 4

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 4 3 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка утепленная из 1 4 3 2 2 2 2

 смешанных тканей

 Брюки утепленные для 1 4 3 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 или

 Брюки утепленные из 1 4 3 2 2 2 2

 смешанных тканей

 Шапка-ушанка 1 - - 4 4 3 2

 Головной убор 1 4 4 - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Перчатки защитные до износа

 утепленные

 65. Контролер перронный Полупальто для 1 - 4 4 3 3 3

 (билетный) работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 или

 Куртка для работников 1 - 4 4 3 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Жилет утепленный 1 - 5 5 4 4 4

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 4 4 4

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Полуботинки кожаные 1 3 3 3 3 3 3

 Сапоги кожаные на 1 - - 3 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Ботинки кожаные на 1 - - 3 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - - 2 2 2 2

 резиновым низом

 Перчатки шерстяные 1 2 2 1 1 1 1

 66. Мастер отдела При выполнении работ

 главного механика; непосредственно на

 рабочий, занятый в аэродроме на открытом

 отделе главного воздухе:

 механика Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полушубок 1 - - - - 4 4

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 3 3 2 3 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки для работников 1 4 3 3 2 3 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Жилет сигнальный 1 2 2 2 2 2 2

 2 класса защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 2 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 3 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Рукавицы меховые 1 - - 2 1 1 1

 Перчатки с полимерным 6 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 67. Машинист двигателей При работе на

 внутреннего сгорания стационарных

 объектах:

 Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 кислотостойких

 тканей

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Костюм утепленный из 1 4 3 3 2 2 2

 кислотостойких

 тканей

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 1 1 1 1 1 1

 Нарукавники из 4 1 1 1 1 1 1

 полимерных

 материалов

 Перчатки с до износа

 полимерным покрытием

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

 Очки защитные до износа

 или

 Щиток лицевой до износа

 Респиратор до износа

 При перемещении

 между объектами для

 обслуживания дизель-

 генераторов

 дополнительно:

 Куртка меховая 1 - - - - 4 4

 удлиненная для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для 1 - - - - 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - - 5 4

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - - 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 2 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подносном на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 При работе на

 автономных

 источниках

 электроэнергии на

 открытом воздухе:

 Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 кислотостойких

 тканей

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Куртка меховая для 1 - - 4 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для 1 - - 3 3 2 2

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки меховые для 1 - - 4 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 или

 Брюки для работников 1 - - 3 3 2 2

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная 1 4 3 - - - -

 для работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для 1 4 3 - - - -

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 4 3 - - - -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Брюки для работников 1 4 3 - - - -

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный 1 1 1 1 1 1 1

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Нарукавники из 4 1 1 1 1 1 1

 полимерных

 материалов

 Перчатки с защитным до износа

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 2 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 или

 Щиток лицевой до износа

 Респиратор до износа

 При работе в

 условиях шума с

 уровнем свыше 80 дБА

 дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 68. Машинист компрессора Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 передвижного с работников

 двигателем гражданской авиации

 внутреннего Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 сгорания; машинист Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 компрессорных хлопчатобумажная

 установок; слесарь- или

 ремонтник Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Ботинки кожаные с 1 1 1 1 1 1 1

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 Противогаз до износа

 или

 Маска со сменными до износа

 патронами

 или

 Полумаска со сменными до износа

 патронами

 Очки защитные до износа

 При работе на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Полушубок 1 - - - - - 5

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 5

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка для работников 1 4 3 2 2 2 1

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки для работников 1 4 3 2 2 2 1

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 2 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги резиновые 1 3 3 3 3 3 3

 Сапоги кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 2 2 2 2

 резиновым низом

 Рукавицы меховые с 1 - - 2 2 2 2

 кожаным наладонником

 Перчатки с защитным до износа

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 69. Оператор Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 водомаслостанции работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При работе на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Полушубок 1 - - - - - 5

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - - 5

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка меховая для 1 - - - - 5 -

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - - 5 -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 4 3 2 2 - -

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 или

 Куртка для работников 1 4 3 2 2 - -

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки утепленные для 1 4 3 3 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 из тканей с

 антистатической нитью

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 4 3 3 3

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 1 1 1

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги резиновые 1 2 2 2 2 2 2

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 или

 Костюм влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Перчатки с защитным 2 2 2 1 1 1 1

 покрытием

 нефтеморозостойкие

 Рукавицы меховые с 1 - - 3 2 2 2

 кожаным наладонником

 Очки защитные до износа

 закрытые

 При работе по очистке

 резервуаров

 дополнительно:

 Противогаз шланговый дежурный

 с принудительной

 подачей воздуха

 Комбинезон защитный до износа

 из нетканого

 материала на основе

 полиэтилена

 При работе по

 заправке самолетов и

 вертолетов

 дополнительно:

 Жилет сигнальный 2 1 2 2 2 2 2 2

 класса защиты

 Респиратор до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 70. Охранник Костюм летний из 2 2 2 2 2 2 2

 смешанных тканей

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полуботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 или

 Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 Жилет меховой 1 - - 5 5 4 4

 При работе на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Полушубок 1 - - - 5 5 4

 или

 Куртка удлиненная на 1 - - - 4 4 3

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная 1 4 3 3 - - -

 Полукомбинезон 1 3 3 3 2 2 2

 утепленный

 Шапка-ушанка 1 - - 4 4 3 3

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 3 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 3 2 2

 резиновым низом

 Плащ влагозащитный дежурный

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Рукавицы меховые 1 - - 3 2 2 2

 Перчатки шерстяные до износа

 или

 Перчатки защитные до износа

 утепленные

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 71. Подсобный рабочий Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Полуботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 или

 Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 При работе на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Полушубок 1 - - - - 4 4

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 4 3 2 2 - -

 работников

 гражданской авиации

 Брюки утепленные для 1 4 3 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Шапка-ушанка 1 - 4 3 3 3 2

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 2

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Рукавицы меховые с 1 - - - 1 1 1

 кожаным наладонником

 Перчатки шерстяные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные

 72. Рабочий; мастер При работе по ремонту

 авиационной техники:

 Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Полуботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 или

 Ботинки кожаные 1 1 2 2 2 2 2

 Фартук защитный из 1 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Перчатки с полимерным 24 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 При работе по ремонту

 авиационной техники

 на открытом воздухе

 дополнительно:

 Полушубок 1 - - - - 4 4

 или

 Куртка удлиненная для 1 - - - - 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная 1 4 3 3 3 - -

 Полукомбинезон 1 4 3 3 3 3 3

 утепленный

 Шапка-ушанка 1 - - 3 3 3 2

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 2

 резиновым низом

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Перчатки шерстяные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные

 73. Радиомеханик по Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 обслуживанию и работников

 ремонту гражданской

 радиотелевизионной авиации из тканей с

 аппаратуры антистатической нитью

 или

 Халат из тканей с 2 2 2 2 2 2 2

 антистатической нитью

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Ботинки кожаные 1 2 2 2 2 2 2

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При обслуживании

 автономных источников

 питания и

 радиотелевизионного

 оборудования на

 открытом воздухе

 дополнительно:

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Костюм утепленный из 1 4 3 3 2 2 2

 тканей с

 антистатической нитью

 для работников

 гражданской авиации

 Жилет сигнальный 2 до износа

 класса защиты

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные на 1 - 3 3 2 2 2

 натуральном меху

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 2 2 2

 резиновым низом

 Перчатки утепленные до износа

 защитные

 Очки защитные до износа

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 74. Руководитель При непосредственном

 неклассифицирован- выполнении работ по

 ного предприятия и техническому

 посадочной площадки обслуживанию

 воздушных судов и

 уходу за аэродромом

 (посадочной

 площадкой):

 Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 сигнальный 3

 класса защиты

 Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 Куртка меховая для 1 - - - 5 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - 4 4 4

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон 1 - - - 5 5 5

 меховой для

 работников

 гражданской авиации

 или

 Полукомбинезон для 1 - - - 4 4 4

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка демисезонная 1 5 4 3 - - -

 для работников

 гражданской

 авиации

 Полукомбинезон 1 5 4 3 - - -

 демисезонный для

 работников

 гражданской авиации

 Унты меховые 1 - - - 4 4 4

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 3 3 3

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 - - -

 резиновым низом

 Плащ влагозащитный 1 3 3 3 3 3 3

 сигнальный 3 класса

 защиты

 75. Специалисты Костюм летний для 2 2 2 2 2 2 2

 авиационных работников

 предприятий гражданской авиации

 или

 Халат 2 2 2 2 2 2 2

 хлопчатобумажный

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При выполнении

 авиационных работ на

 открытом воздухе:

 Костюм летний для 2 3 3 3 3 3 3

 работников

 гражданской авиации

 сигнальный 3

 класса защиты

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Куртка демисезонная 1 5 5 4 3 3 3

 для работников

 гражданской авиации

 Ботинки кожаные с 1 3 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги кожаные с 1 3 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Плащ влагозащитный до износа

 сигнальный 3 класса

 защиты

 При выполнении

 авиационных работ на

 открытом воздухе

 зимой дополнительно:

 Шапка-ушанка 1 - 4 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 - - - - -

 утепленный

 Куртка для работников 1 - 4 4 3 3 3

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Полукомбинезон для 1 - 4 4 4 3 3

 работников

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 3 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 3 2 2

 резиновым низом

 Перчатки шерстяные 1 - 2 2 1 1 1

 При работе по приему

 изделий на

 авиационных заводах:

 Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 работников

 гражданской авиации

 Головной убор 1 3 3 3 3 3 3

 утепленный

 Куртка меховая для 1 - - - 6 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Куртка для работников 1 - - - 5 5 5

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Брюки меховые для 1 - - - 6 5 5

 работников

 гражданской авиации

 или

 Брюки для работников 1 - - - 5 5 5

 гражданской авиации

 на утеплителе

 объемном

 синтетическом

 Куртка утепленная для 1 - 4 4 - - -

 работников

 гражданской авиации

 Брюки утепленные для 1 - 4 4 - - -

 работников

 гражданской авиации

 Рукавицы меховые с 1 - 2 2 1 1 1

 кожаным наладонником

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 Ботинки кожаные с 1 2 3 3 3 3 3

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Ботинки кожаные на 1 - 2 2 - - -

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 3 3 - - -

 резиновым низом

 Унты меховые 1 - - - 4 4 4

 или

 Сапоги кожаные на 1 - - - 3 3 3

 натуральном меху на

 маслобензостойкой

 подошве

 При работе в условиях

 шума с уровнем свыше

 80 дБА дополнительно:

 Наушники 1 5 5 5 5 5 5

 противошумные с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 или

 Шумозащищенная 1 6 6 6 6 6 6

 гарнитура с

 эффективностью не

 менее 31 дБА

 76. Техник, занятый в При работе на

 службе открытом воздухе:

 спецавтотранспорта Костюм летний для 1 2 2 2 2 2 2

 работников гражданской

 авиации

 Головной убор летний 1 2 2 2 2 2 2

 Куртка для работников 1 - 5 5 4 4 4

 гражданской авиации на

 утеплителе объемном

 синтетическом

 Шапка-ушанка 1 - - 4 3 3 3

 Головной убор 1 3 3 - - - -

 утепленный

 Ботинки кожаные с 1 1 2 2 2 2 2

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Сапоги кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки кожаные на 1 - 4 3 2 2 2

 натуральном меху с

 жестким подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Сапоги валяные с 1 - 4 3 2 2 2

 резиновым низом

 Сапоги резиновые 1 2 2 3 3 3 3

 Перчатки с полимерным 12 1 1 1 1 1 1

 покрытием

 Перчатки защитные до износа

 утепленные

 Плащ влагозащитный дежурный

 сигнальный 3 класса

 защиты

 77. Уборщик Костюм из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 производственных тканей для защиты от

 помещений; уборщик общих

 служебных помещений производственных

 загрязнений и

 механических

 воздействий

 или

 Халат из смешанных 2 2 2 2 2 2 2

 тканей

 Головной убор летний 2 2 2 2 2 2 2

 Футболка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 или

 Рубашка 2 1 1 1 1 1 1

 хлопчатобумажная

 Полуботинки кожаные с 1 2 2 2 2 2 2

 перфорацией с жестким

 подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 Перчатки с полимерным до износа

 покрытием

 При занятости уборкой

 производственных

 помещений с

 пониженной

 температурой воздуха

 дополнительно:

 Перчатки защитные до износа

 утепленные

 Жилет утепленный до износа

 Ботинки кожаные до износа

 утепленные с жестким

 подноском на

 маслобензостойкой

 подошве

 или

 Ботинки суконные до износа

 или

 Сапоги валяные с до износа

 резиновым низом

 При мытье полов и мест

 общего пользования

 дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 1 1 1 1 1 1

 или

 Галоши резиновые 1 1 1 1 1 1 1

 Нарукавники из 4 1 1 1 1 1 1

 полимерных материалов

 Перчатки до износа

 кислотощелочестойкие

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания к настоящим Нормам:

1. Работникам, которым настоящими Нормами не предусмотрена бесплатная выдача теплой специальной одежды и теплой специальной обуви, и занятым на наружных работах зимой, на период значительного понижения температуры выдаются дежурные теплая специальная одежда и теплая специальная обувь.

2. Работникам, которым не предусмотрена бесплатная выдача шапок-ушанок, при постоянной работе на открытом воздухе на период значительного понижения температуры выдаются шапки-ушанки со следующими сроками носки по климатическим районам:

в I - 5 лет,

во II и III - 4 года,

в IV и V - 3 года, в особом - 2 года.

3. В тех случаях, когда в соответствии с настоящими Нормами предусматривается возможность выбора того или иного средства индивидуальной защиты (например, "унты меховые" или "сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве"), решение по выбору средства индивидуальной защиты принимает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

4. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

5. Работникам, которым предусмотрена бесплатная выдача унтов меховых, дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки - 3 года.

6. Всем работникам при выполнении работы на территории аэродрома, а также при передвижении пешком по территории аэродрома в случае отсутствия у них специальной сигнальной одежды повышенной видимости выдаются жилеты сигнальные 2 класса защиты со сроком носки "до износа".

На борту воздушных судов коммерческой авиации, а также воздушных судов, выполняющих авиационные работы, должны находиться дежурные сигнальные жилеты 2 класса защиты по количеству членов летного и кабинного экипажей воздушного судна. Срок носки жилетов - "до износа".

Допускается производить замену: костюма летнего сигнального 3 класса защиты для работников гражданской авиации на комплект, состоящий из костюма летнего для работников гражданской авиации и сигнального жилета 2 класса защиты; костюма для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнального 3 класса защиты на комплект, состоящий из костюма для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом и сигнального жилета 2 класса защиты. Сроки носки каждого изделия остаются без изменения. Замена производится по решению работодателя и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

7. Допускается производить замену: шапки-ушанки на головной убор утепленный; головного убора утепленного на шапку трикотажную полушерстяную; рубашки на куртку-сорочку для работников гражданской авиации; свитера полушерстяного на свитер хлопчатобумажный или на джемпер полушерстяной, или на джемпер хлопчатобумажный; белья нательного утепленного на свитер хлопчатобумажный; брюк утепленных на полукомбинезон утепленный и наоборот; брюк для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом на полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом и наоборот; брюк утепленных для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью и наоборот. Сроки носки каждого изделия остаются без изменения. Замена производится по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

8. Сроки носки теплой специальной одежды, теплой специальной обуви и других средств индивидуальной защиты устанавливаются в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим районам согласно прилагаемому перечню:

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ

ТЕПЛОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ТЕПЛОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

РАБОТНИКАМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ

I район

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Краснодарский край

Республика Адыгея

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика

II район

Астраханская область

Белгородская область

Калининградская область

Республика Калмыкия

Приморский край (южнее 45° северной широты)

Ростовская область

Ставропольский край

III район

Республика Башкортостан

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Республика Карелия (южнее 63° северной широты)

Кировская область

Костромская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Нижегородская область

Новгородская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Приморский край (севернее 45° северной широты)

Псковская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область (южнее 48° северной широты)

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Чувашская Республика

Ярославская область

IV район

Республика Хакасия

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Республика Бурятия

Еврейская автономная область

Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Камчатский край

Республика Карелия (севернее 63° северной широты)

Кемеровская область

Республика Коми (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)

Курганская область

Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Мурманская область

Новосибирская область

Омская область

Пермский край

Сахалинская область (севернее 48° северной широты)

Свердловская область

Республика Татарстан

Томская область

Республика Тыва

Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Хабаровский край

Челябинская область

Забайкальский край

V район

Архангельская область (районы, расположенные за Полярным кругом)

Иркутская область (Бодайбинский, Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский районы)

Республика Коми (районы, расположенные за Полярным кругом)

Красноярский край (территория, расположенная южнее Полярного круга)

Чукотский автономный округ (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Республика Саха (Якутия) (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ, кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Особый район

Магаданская область (районы: Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский, а также территория Магаданского аэропорта и поселок Сокол)

Территория, расположенная за Полярным кругом, кроме территории Мурманской и Архангельской областей и Республики Коми

Примечание.

При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 1000 до 2000 м наземным работникам специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для III климатического района. При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 2000 м и выше наземным работникам специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для IV климатического района.

Приложение N 3

к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. N \_\_\_\_

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

МОРСКОГО ТРАНСПОРТА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Флот |
| 1. | Бортпроводник;старший бортпроводник | Халат хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное | 1 |
| Ботинки кожаные или туфли кожаные | 1 пара |
| Головной убор | 1 пара |
| 2. | Боцман;старший боцман;подшкипер | При работе на судах пассажирского и грузопассажирского флота: |  |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 на 2 года |
| Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект на 2 года |
| Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект на 2 года |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно: |  |
| Перчатки специальные из спилка | 6 пар |
| При работе на судах транспортного (кроме пассажирского и грузопассажирского), гидрографического, учебного, портового, служебно-вспомогательного и технического флота, ледоколах, судах специального назначения: |  |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект на 2 года |
| Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект на 2 года |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Рукавицы комбинированные | 6 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно: |  |
| Перчатки специальные из спилка | 6 пар |
| При работе на наливных судах, плавучих бункеровщиках, нефтеперекачечных и зачистных станциях: |  |
| Ботинки кожаные на латунных гвоздях вместо ботинок кожаных | 1 пара |
| 3. | Буфетчик | Костюм хлопчатобумажный или платье-халат хлопчатобумажное | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный | 2 |
| Ботинки кожаные или туфли кожаные | 1 пара |
| Головной убор | 2 |
| Перчатки резиновые | до износа |
| 4. | Врач судовой;фельдшер | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный | 1 |
| Головной убор хлопчатобумажный | 1 |
| Ботинки кожаные или туфли кожаные | 1 пара |
| Фартук хлопчатобумажный | 2 |
| 5. | Дневальный | Костюм хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное | 1 |
| Ботинки кожаные или туфли кожаные | 1 пара |
| Фартук хлопчатобумажный | 2 |
| При выполнении работ по уборке мест общего пользования дополнительно: |  |
| Халат хлопчатобумажный | дежурный |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| 6. | Заведующий камерой хранения | Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| 7. | Камбузник;пекарь; повар | Костюм хлопчатобумажный или платье-халат хлопчатобумажное | 2 |
| Фартук клеенчатый | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный | 2 |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Головной убор | 2 |
| Туфли кожаные | 1 пара |
| Перчатки резиновые | до износа |
| 8. | Капитан;сменный помощник капитана;дублер капитана | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или | 1 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки комбинированные | 12 пар |
| При работе на судах наливного флота, нефтемусоросборщиках, сборщиках льяльных вод: |  |
| Ботинки кожаные на латунных гвоздях вместо полуботинок кожаных с жестким подноском | 2 пары |
| 9. | Кастелянша | Халат хлопчатобумажный | 1 |
| 10. | Кладовщик;токарь;трубопроводчик судовой | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или | 1 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Ботинки кожаные на кожаной подошве | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 11. | Кочегар судна;старший кочегар судна | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные на кожаной подошве | 1 пара |
| Козырек светофильтровый | до износа |
| Головной убор | 2 |
| При работе судна на твердом топливе дополнительно: |  |
| Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При работе судна на жидком топливе: |  |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием вместо рукавиц брезентовых | 12 пар |
| 12. | Лебедчик;старший лебедчик | При работе на земснарядах: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических оздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 13. | Лоцман | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 1 год |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Ботинки кожаные на нескользящей подошве (весенне-осенние) | 1 пара на 2 года |
| Ботинки кожаные на нескользящей подошве (летние) | 1 пара на 2 года |
| Перчатки противоскользящие | 6 пар |
| 14. | Матрос;старший матрос;плотник судовой | При работе на судах пассажирского и грузопассажирского флота: |  |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 на 2 года |
| Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект на 2 года |
| Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно: |  |
| Перчатки специальные из спилка | 6 пар |
| При работе на судах транспортного (кроме пассажирского и грузопассажирского), учебного, гидрографического, портового, служебно-вспомогательного и технического флота, ледоколах, судах специального назначения: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или | 1 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 12 пар |
| При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно: |  |
| Перчатки специальные из спилка | 12 пар |
| При работе на наливных судах, плавучих бункеровщиках, нефтеперекачечных и зачистных станциях: |  |
| Ботинки кожаные с жестким подноском с маслобензостойкой подошвой на латунных гвоздях вместо ботинок кожаных | 1 пара |
| Дополнительно: |  |
| Перчатки нефтемаслозащитные | 12 пар |
| 15. | Моторист (машинист);старший моторист (машинист) | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Ботинки кожаные на кожаной подошве | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| Головной убор | 1 на 2 года |
| 16. | Машинист крана (крановщик) | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные на кожаной подошве | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 17. | Машинист помповой (донкерман) | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| 18. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Халат хлопчатобумажный | 1 |
| Туфли кожаные | 2 пары |
| Фартук клеенчатый | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| 19. | Механики всех наименований | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или | 1 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Ботинки кожаные на кожаной подошве | 1 пара |
| Головной убор | 1 на 2 года |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие | 12 пар |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| Электромеханику дополнительно: |  |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| 20. | Начальник радиостанции;радиооператор;гидролог;инженер-электрорадио-навигатор | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Полуботинки кожаные с жестким подноском | 2 пары |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| 21. | Специалисты всех наименований судов с ядерной энергетической установкой и судов атомно-технологического обеспечения | При работе в службе контрольно-измерительных приборов, службе радиационной безопасности и атомно-механической службе: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 на 1 год |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Полуботинки кожаные на кожаной подошве с жестким подноском или тапочки кожаные | 2 пары |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| 22. | Старшина катера;помощник старшины катера | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по морским районам |
| Брюки на утепляющей прокладке | по морским районам |
| Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные | по морским районам |
| 23. | Уборщик производственных помещений;уборщик служебных помещений | Костюм хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное | 1 |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Ботинки кожаные или туфли кожаные | 1 пара |
| 24. | Шкипер;помощник шкипера | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки комбинированные | 12 пар |
| 25. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;электрик судовой;старший электрик судовой | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или | 1 |
| Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной | 1 комплект |
| Полуботинки кожаные с жестким подноском на кожаной подошве из маслобензостойкого материала | 2 пары |
| Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| 26. | Электрорадио-навигатор | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Полуботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Примечания к разделу I: |
| 1. Членам экипажей судов для работы в штормовых условиях, кроме специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами (далее - специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты), выдаются специальная штормовая одежда и обувь (костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием с капюшоном, сапоги резиновые) как инвентарь судна. |
| Специальная штормовая одежда, специальная штормовая обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются из расчета обеспечения всего командного состава и команды служб эксплуатации и технической эксплуатации судов. |
| 2. Кроме специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и специальной штормовой одежды, специальной штормовой обуви и других средств индивидуальной защиты, указанных в настоящих Нормах, экипажи судов транспортного (включая пассажирский и грузопассажирский), учебного, гидрографического и технического флота, ледоколов и судов специального назначения, служебно-вспомогательных, бункерных баз, нефтеперекачечных станций, плавкранов обеспечиваются теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью, входящими в состав инвентаря судна, по следующим нормам в зависимости от районов плавания: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Морской район | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Кто обеспечивается теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью и нормы выдачи на год |
| I | Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке | Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 4 штуки - при штате более 10 человек и 2 штуки - при штате менее 10 человек |
| II | Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке | Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 4 комплекта - при штате более 10 человек и 2 комплекта - при штате менее 10 человек\* |
| Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке |
| Валенки |
| III | Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке | Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 4 комплекта - при штате более 10 человек и 2 комплекта - при штате менее 10 человек <\*\*> |
| Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке |
| Валенки с резиновым низом |
| Рукавицы теплые |
| IV | Полушубок | Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 4 комплекта - при штате более 10 человек и 2 комплекта - при штате менее 10 человек.Для ледоколов - все члены экипажа ледокола |
| Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке |
| Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке |
| Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные |
| Рукавицы меховые |
| V | Полушубок | Весь экипаж судна |
| Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке |
| Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке |
| Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные |
| Шапка-ушанка |
| Рукавицы меховые |

 --------------------------------

 <\*> Во II морском районе для 25% всех работников, предусмотренных в

 пункте 2 настоящих примечаний, вместо курток из водоотталкивающей ткани

 на утепляющей прокладке по решению работодателя с учетом мнения выборного

 органа первичной профсоюзной организации или иного представительного

 органа работников могут выдаваться полушубки.

 <\*\*> В III морском районе для 40% всех работников, предусмотренных

 в пункте 2 настоящих примечаний, вместо курток из водоотталкивающей ткани

 на утепляющей прокладке по решению работодателя с учетом мнения выборного

 органа первичной профсоюзной организации или иного представительного

 органа работников могут выдаваться полушубки.

 3. В составе инвентаря судов, постоянно плавающих в IV - V морских

 районах, должны содержаться не менее 4 тулупов.

 4. Боцманам, матросам, плотникам судовым, старшинам, шкиперам и их

 помощникам судов транспортного (включая пассажирский и

 грузопассажирский), гидрографического, учебного, портового,

 служебно-вспомогательного флота, ледоколов, судов специального

 назначения, постоянно плавающих в III, IV и V морских районах, а также

 химзачистных станций вместо ботинок кожаных, предусмотренных настоящими

 Нормами, выдаются 1 пара сапог кирзовых, 1 пара сапог утепленных,

 водостойких с жестким подноском со сроком носки 1,5 года.

 5. На судах гидрографического флота и ледоколах капитану выдаются: 1

 полупальто кирзовое на меху (вместо полушубка, предусмотренного пунктом 2

 настоящих примечаний) со сроком носки 4 года, 1 брюки меховые (вместо

 брюк из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке, предусмотренных

 пунктом 2 настоящих примечаний) со сроком носки 3 года, 1 пара сапог

 кожаных со сроком носки 2 года; помощникам капитана выдаются: 1

 полупальто кирзовое на меху (вместо полушубка, предусмотренного пунктом 2

 настоящих примечаний) со сроком носки 4 года, 1 пара сапог кожаных со

 сроком носки 2 года.

 6. Для проведения работ экипажами судов всех видов флота по зачистке

 грузовых и топливных танков и цистерн, находящихся в эксплуатации, от

 остатков нефтепродуктов, работникам, занятым на зачистных работах, должна

 предусматриваться бесплатная выдача следующих специальной одежды,

 специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

 Костюм защитный типа из смешанных тканей для защиты дежурный

 от нефти и нефтепродуктов

 Сапоги резиновые до износа

 Перчатки резиновые с полимерным покрытием дежурные

 Противогаз шланговый (с механической подачей воздуха) дежурный

 Пояс предохранительный дежурный

 На наружных работах зимой в I, II, III, IV и V морских

 районах:

 Костюм защитный утепленный из смешанных тканей для дежурный

 защиты от нефти и нефтепродуктов

 7. Для выполнения работ по ремонту и зарядке аккумуляторов на судах

 всех видов флота должен предусматриваться как инвентарь один комплект

 специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

 защиты, включающий:

 Костюм суконный для защиты от действия кислот дежурный

 Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный

 Перчатки резиновые дежурные

 Сапоги резиновые до износа

 Очки защитные до износа

 8. На судах всех видов флота для производства работ на высоте, а также

 работ, связанных с возможностью засорения глаз, выдаются следующие

 средства индивидуальной защиты:

 Очки защитные до износа

 Пояс предохранительный дежурный

 9. Экипажам судов всех видов флота при плавании в тропиках, Арктике и

 Антарктике выдаются очки защитные со светофильтрами.

 10. Для производства сварочных работ на судах, оборудованных

 сварочными аппаратами, они должны иметь один комплект специальной одежды

 и других средств индивидуальной защиты на судно, включающий:

 Костюм для сварщиков дежурный

 Рукавицы брезентовые дежурные

 Щиток сварщика дежурный

 11. Командному составу и членам команды службы технической

 эксплуатации на судах, где уровень шума превышает допустимые нормы,

 выдаются в индивидуальное пользование наушники противошумные или вкладыши

 противошумные со сроком носки "до износа".

 12. Членам экипажей судов, связанным с обслуживанием

 электрооборудования и работающим с переносным электроинструментом,

 выдаются перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, очки защитные,

 шлемы защитные, как "дежурные".

 13. Суда, оборудованные холодильными установками, должны

 обеспечиваться противогазами в количестве, соответствующем числу членов

 экипажа, занятых обслуживанием холодильных установок (но не менее двух).

 При этом члены экипажа судов, занятых обслуживанием аммиачных холодильных

 установок, обеспечиваются промышленными фильтрующими противогазами с

 запасом фильтрующих патронов, фреоновых установок - шланговыми

 изолирующими противогазами. При расположении холодильных установок в

 общем машинном отделении количество противогазов должно соответствовать

 числу людей, занятых на вахте в машинном отделении.

 14. Для выполнения окрасочных работ с огнеопасными и вредно

 действующими на организм человека красками в инвентаре судна должно быть

 не менее 2 противогазов шланговых с механической подачей воздуха.

 15. Членам экипажа, занятым ремонтом судовой электронавигационной

 аппаратуры и судовых антенн, выдаются очки защитные, пояс

 предохранительный, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, как

 "дежурные".

 16. Командному составу и командам служб эксплуатации и технической

 эксплуатации судов выдаются каски защитные со сроком носки "до износа".

 17. Для выполнения забортных работ по очистке и окраске корпуса

 судна, а также при выполнении палубных работ на судах

 служебно-вспомогательного и аварийно-вспомогательного флотов члены

 экипажа обеспечиваются жилетами рабочими страховочными "дежурными".

 18. Боцманам и матросам гидрографических судов вместо костюмов

 хлопчатобумажных или костюмов из смешанных тканей выдаются костюмы

 брезентовые со сроком носки "до износа".

 19. Членам экипажей морских транспортных и учебных судов, а также

 вспомогательных судов на время плавания в районах с жарким климатом

 дополнительно выдаются облегченные специальная одежда и специальная обувь

 (рубашка хлопчатобумажная с короткими рукавами, брюки хлопчатобумажные

 облегченные или брюки хлопчатобумажные короткие и туфли кожаные

 облегченные) со сроком носки 1,5 года.

 Для работников, получающих облегченную специальную одежду и

 специальную обувь, срок носки специальной одежды и специальной обуви,

 предусмотренный настоящими Нормами, увеличивается на полгода.

 20. Членам экипажей судов, избранным артельщиками, выдаются халаты

 хлопчатобумажные со сроком носки 1 год, рукавицы комбинированные со

 сроком носки "до износа".

 21. Членам экипажей судов ледокольного и транспортного флота,

 осуществляющих зимнюю навигацию в V морском районе, вместо валенок могут

 выдаваться унты меховые, а вместо курток на утепляющей прокладке и брюк

 на утепляющей прокладке - костюм арктических экспедиций (КАЭ) с теми же

 сроками носки.

 22. На судах транспортного флота (включая грузопассажирские,

 пассажирские и учебные) для командного состава службы эксплуатации при

 проведении осмотров грузовых трюмов и танков выдаются как инвентарь 5

 хлопчатобумажных костюмов.

 23. Членам машинной команды судов при технической эксплуатации

 котельного оборудования для защиты от механического воздействия в

 условиях ограниченного пространства выдаются дополнительно каскетки

 (текстильные бейсболки с пластиковой вставкой, снабженной амортизирующим

 слоем из вспененного материала) со сроком носки 2 года.

 24. Все члены экипажей судов должны обеспечиваться защитными касками

 с утепленными подшлемниками с однослойным или трехслойным утеплителем и

 дежурными сигнальными жилетами 2 класса защиты со сроком носки "до

 износа".

 25. Для членов экипажей, участвующих в швартовых операциях и прочих

 дополнительных работах, не предусмотренных их прямыми должностными

 обязанностями, дополнительно выдаются специальная обувь (ботинки кожаные

 или сапоги кожаные) и перчатки специальные из спилка, рукавицы

 комбинированные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием, теплая

 специальная одежда, как "дежурные".

 II. Служба пути, экспедиционные отряды аварийно-спасательных

 и подводно-технических работ

 27. Водолаз Комбинезон хлопчатобумажный 1

 Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года

 Сапоги кожаные рыбацкие с высокими 1 пара на

 голенищами 2 года

 Рукавицы комбинированные 3 пары

 Рукавицы кожаные 2 пары

 Полушубок 1 на 4 года

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Валенки 1 пара

 Галоши на валенки 1 пара

 на 2 года

 Шапка-ушанка с кожаным верхом 1 на 4 года

 Чулки меховые 1 пара

 на 4 года

 Носки меховые 1 пара на 2 года

 Белье шерстяное:

 Свитер 1 на 2 года

 Рейтузы 1 на 2 года

 Феска 1 на 2 года

 Перчатки 2 пары

 Чулки 1 пара

 Носки 2 пары

 Варежки 1 пара

 Примечания:

 1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и

 надевается на время спуска в воду. При работах на больших глубинах и в

 особо холодное время шерстяное белье выдается в двух комплектах.

 2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье

 выдается по нормам, предусмотренным для водолазов.

 3. Матросам-водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдаются:

 Свитер до износа

 Рейтузы до износа

 Подшлемник до износа

 Чулки до износа

 Кеды до износа

 28. Взрывник Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

 Плащ непромокаемый сигнальный 1 на 3 года

 3 класса защиты

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Костюм сигнальный 3 класса защиты по морским

 на утепляющей прокладке районам

 Валенки по морским

 районам

 29. Мастер Плащ непромокаемый сигнальный 1 на 3 года

 выправительных 3 класса защиты

 работ; мастер Сапоги резиновые 1 пара

 путевых работ Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 30. Мастер по При выполнении работ по ремонту

 ремонту и наладке навигационного

 оборудования; оборудования:

 начальник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 поста; от общих производственных

 заместитель загрязнений и механических

 начальника воздействий или костюм из смешанных

 поста тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки по морским

 районам

 31. Мастер путевых Плащ непромокаемый сигнальный 3 1 на 3 года

 работ класса защиты

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 32. Монтер судовых При выполнении работы по переукладке

 средств надувных спасательных плотов или по

 безопасности зарядке баллонов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные 1 пара

 Фартук резиновый 3

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 33. Моторист При обслуживании гидромониторов,

 (машинист); передвижных сварочных агрегатов,

 старший электростанций, компрессоров и

 моторист трубоочистительных машин,

 (машинист) водоотливных средств при

 работе на плаву:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Полуплащ непромокаемый 1 на 3 года

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или бахилы утепленные по морским

 районам

 34. Рабочий При работе во взрывных партиях:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки по морским

 районам

 При обслуживании помпы

 (компрессора)водолазной станции:

 Полуплащ из плащ-палатки 1 на 3 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки по морским

 районам

 Шапка-ушанка 1 на 4 года

 Рукавицы теплые по морским

 районам

 35. Работники, Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 занятые от общих производственных

 гидрографи- загрязнений и механических

 ческими воздействий или костюм из смешанных

 работами, тканей для защиты от общих

 обслуживанием производственных загрязнений и

 навигационного механических воздействий, или

 оборудования Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года

 Сапоги резиновые со съемным 1 пара

 утеплителем и удлиненным верхом

 Сапоги кирзовые или ботинки кожаные 1 пара на

 с жестким подноском на нескользящей 1,5 года

 подошве

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с двусторонней нитриловой

 пропиткой

 Жилет рабочий страховочный дежурный

 Пояс предохранительный дежурный

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску 1 на 2 года

 При работе зимой в полевых условиях

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года

 Валенки с резиновым низом или 1 пара на 3

 ботинки кожаные утепленные с жестким года

 подноском на нескользящей подошве

 Шапка-ушанка с кожаным верхом 1 на 2 года

 Перчатки комбинированные зимние 1 пара

 Рукавицы меховые в III, IV и V 1 пара на 2

 морских районах года

 36. Работники, Плащ непромокаемый сигнальный 3 1 на 3 года

 занятые на класса защиты

 посту Сапоги резиновые 1 пара

 судоходной Рукавицы комбинированные или 4 пары

 обстановки перчатки с полимерным покрытием

 37. Рабочие, Плащ непромокаемый сигнальный 1 на 3 года

 занятые в 3 класса защиты

 разъездной Сапоги резиновые 1 пара

 обстановочной Рукавицы комбинированные или 4 пары

 бригаде перчатки с полимерным покрытием

 38. Слесарь по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 контрольно- от общих производственных

 измерительным загрязнений и механических

 приборам и воздействий или костюм из смешанных

 автоматике тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые 4 пары

 39. Смотритель Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 огней от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Костюм для защиты от воды из 1 на 3 года

 синтетической ткани с пленочным

 покрытием

 Сапоги резиновые с удлиненным верхом 1 пара

 Сапоги кирзовые 1 пара

 на 1,5 года

 Бахилы резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки с резиновым низом или по морским

 бахилы утепленные районам

 40. Такелажник При выполнении аварийно-

 судовой; спасательных, судоподъемных и

 рабочий подводно-технических работ на плаву:

 Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

 Плащ непромокаемый сигнальный 3 1 на 3 года

 класса защиты

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Костюм сигнальный на утепляющей по морским

 прокладке 3 класса защиты районам

 Валенки с резиновым низом по морским

 районам

 41. Электромонтер Костюм для защиты от воды из 1 на 3 года

 по ремонту синтетической ткани с пленочным

 и обслуживанию покрытием

 электрообору- Сапоги резиновые с удлиненным верхом 1 пара

 дования; Бахилы резиновые 1 пара

 электрик; Галоши диэлектрические дежурные

 электромеха- Перчатки диэлектрические дежурные

 ник, занятый Рукавицы комбинированные 2 пары

 в путевом Пояс предохранительный дежурный

 хозяйстве На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок по морским

 районам

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки с резиновым низом или по морским

 бахилы утепленные районам

 III. Гидрографические организации

 42. Работники всех Полупальто меховое 1 на 4 года

 профессий и Шапка-ушанка 1 на 3 года

 должностей, Рукавицы меховые 1 пара

 работающие Валенки 1 пара

 на открытом Очки защитные со светофильтрами до износа

 воздухе в

 районах

 Крайнего

 Севера (кроме

 работников

 плавсостава

 судов гидро-

 графического

 флота)

 Примечания:

 1. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства

 индивидуальной защиты, перечисленные в пункте 42 настоящих Норм, выдаются

 работникам, основные производственные функции которых сопряжены с

 пребыванием на открытом воздухе.

 2. Для работников, постоянно работающих в закрытых отапливаемых

 помещениях, разрешается иметь в инвентаре набор специальной одежды,

 специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, перечисленных в

 пункте 42 настоящих Норм, в количестве 10% от числа этих работников на

 случай их выезда в служебные командировки в районы Арктики или выполнения

 производственных работ на открытом воздухе. Круг этих работников

 определяется согласованным решением работодателя и выборного органа

 первичной профсоюзной организации или иного представительного органа

 работников.

 1. Круглогодичные (зимовочные) гидрографические

 и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции (кроме

 стационарных), отряды, партии и группы, а также гидрографические

 и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды,

 партии и группы, выполняющие работы в зимне-весенний

 и осенне-зимний периоды

 43. Работники всех Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 профессий и Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 должностей Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Унты меховые 1 пара на 2 года

 Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 Чулки меховые 2 пары

 Портянки суконные 2 пары

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Дополнительно по профессиям и должностям:

 43.1. Водитель Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 автомобиля от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Брюки меховые 1 на 2 года

 Рукавицы кожаные 1 пара

 Перчатки шерстяные 2 пары

 Плащ непромокаемый сигнальный дежурный

 3 класса защиты

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 43.2. Инженеры всех Брюки меховые 1 на 3 года

 наименований; Перчатки шерстяные 2 пары

 начальник

 экспедиции;

 начальник

 отряда;

 начальник

 партии

 43.3. Механик Костюм хлопчатобумажный для защиты дежурный

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Брюки меховые 1 на 3 года

 Перчатки шерстяные 2 пары

 43.4. Рабочий, Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 занятый в от общих производственных

 экспедиции, загрязнений и механических

 отряде, партии воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Брюки меховые 1 на 2 года

 Перчатки шерстяные 2 пары

 43.5. Техники всех Брюки меховые 1 на 3 года

 наименований Перчатки шерстяные 4 пары

 43.6. Тракторист; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 водитель от общих производственных

 вездехода загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Плащ непромокаемый сигнальный дежурный

 3 класса защиты

 Брюки меховые 1 на 2 года

 Рукавицы кожаные 1 пара

 Перчатки шерстяные 1 пара

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 Примечания:

 1. В составе инвентаря работников зимовочных экспедиций необходимо

 иметь: малицы или кухлянки в количестве не более 30% от числа участников

 экспедиции, тулупы овчинные в количестве не более 10% от числа работников

 экспедиции, сапоги резиновые с удлиненным верхом в количестве не более 50%

 от числа работников экспедиции, мешки спальные - на каждого работника

 экспедиции.

 2. Гидрологу вместо сапог кожаных, предусмотренных п. 43 настоящих Норм,

 выдаются сапоги кожаные рыбацкие с высокими голенищами со сроком носки 2

 года.

 2. Навигационные гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические

 экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие полевые работы

 в летне-осенний период

 44. Работникам Плащ брезентовый с капюшоном 1 на 3 года

 всех профессий Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 и должностей Портянки теплые 2 пары

 Дополнительно по профессиям и должностям:

 44.1. Девиатор Костюм меховой 1 на 3 года

 Перчатки шерстяные 1 пара

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 44.2. Заведующий Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 хозяйством;

 работники всех

 профессий

 и должностей

 (кроме

 девиатора и

 начальника

 экспедиции)

 44.3. Инженер При занятости в радиозондовых и

 радиолаговых отрядах:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 При выполнении работ

 по эксплуатации маяков

 дополнительно:

 Перчатки шерстяные 2 пары

 При занятости по технической

 эксплуатации радиоустановок

 дополнительно:

 Перчатки шерстяные 1 пара

 44.4. Механик При занятости в радиозондовых и

 радиолаговых отрядах:

 Полушубок 1 на 3 года

 Костюм брезентовый вместо плаща дежурный

 брезентового с капюшоном

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 44.5. Моторист Полушубок 1 на 2 года

 (машинист), Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 занятый от общих производственных

 в полевом загрязнений и механических

 отряде, воздействий или костюм из смешанных

 партии тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 44.6. Начальник Перчатки шерстяные 1 пара

 отряда;

 начальник

 Партии;

 начальник

 технического

 участка

 44.7. Начальник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 радиозондового от общих производственных

 и загрязнений и механических

 радиолагового воздействий или костюм из смешанных

 отрядов тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 44.8. Начальник Костюм меховой 1 на 3 года

 экспедиции Перчатки шерстяные 1 пара

 44.9. Рабочий, Костюм брезентовый вместо плаща дежурный

 занятый в брезентового с капюшоном

 лоцмейстерском Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 отряде от общих производственных

 (партии) загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги резиновые с удлиненным верхом 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 Накомарник до износа

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 44.10. Рабочий, Полушубок 1 на 3 года

 занятый на Рукавицы комбинированные или 4 пары

 посту перчатки с полимерным покрытием

 судоходной Перчатки резиновые дежурные

 обстановки Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 44.11. Радиооператор Перчатки шерстяные 2 пары

 44.12. Техник При занятости на эксплуатации и

 ремонте ацетиленового оборудования:

 Костюм брезентовый вместо плаща 1 на 2 года

 брезентового с капюшоном

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 Сапоги резиновые 1 пара

 При занятости на работах в

 радиозондовых и радиолаговых

 отрядах:

 Полушубок 1 на 3 года

 Костюм брезентовый вместо плаща

 брезентового с капюшоном дежурный

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 При занятости на эксплуатации и

 ремонте оборудования водопоста:

 Полушубок 1 на 3 года

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 Перчатки резиновые дежурные

 Примечания:

 В составе инвентаря сезонных экспедиций необходимо иметь мешки спальные

 в количестве 25% от числа работников сезонных экспедиций, сапоги резиновые

 с длинными голенищами в количестве 30% от числа работников сезонных

 экспедиций.

 3. Работники береговых гидрографических организаций, работающие

 в районах Крайнего Севера

 45. Капитан- Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 наставник; Куртка на утепляющей прокладке дежурная

 капитан группы Сапоги кожаные до износа

 Брюки на утепляющей прокладке дежурные

 Рукавицы комбинированные 2 пары

 46. Корректор Халат хлопчатобумажный 1

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 47. Лоцман Полупальто кирзовое на меху 1 на 3 года

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 Брюки меховые 1 на 3 года

 Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 Портянки теплые 2 пары

 48. Механик- Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 наставник; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 механик группы от общих производственных

 отряда загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Куртка на утепляющей прокладке дежурная

 Брюки на утепляющей прокладке дежурные

 Рукавицы комбинированные 2 пары

 49. Начальник Халат хлопчатобумажный 1

 камеры (нави-

 гационной);

 техник по

 радионавига-

 ции, радио-

 локации и

 связи

 4. Работники полярных станций и станций по обеспечению безопасности

 кораблевождения; обсерваторий

 50. Работники всех Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 профессий и Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 должностей Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 Примечание.

 В составе инвентаря полярных станций, станций по обеспечению

 безопасности кораблевождения и обсерваторий необходимо иметь в количестве

 20% от числа работающих, выносных станций - на каждого работника следующую

 специальную одежду и специальную обувь:

 Костюм меховой

 Унты меховые

 Чулки меховые

 Сапоги резиновые

 5. Работники сквозных профессий и должностей, работающие

 в районах Крайнего Севера

 51. Боцман Плащ брезентовый с капюшоном дежурный

 береговой; Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 матрос Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 береговой Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 Рукавицы брезентовые дежурные

 52. Водитель При управлении вездеходами и

 автомобиля автомобилями всех наименований

 (кроме легковых):

 Костюм меховой 1 на 3 года

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Костюм брезентовый дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Унты меховые вместо валенок 1 пара на 3 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Перчатки шерстяные 2 пары

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 53. Водитель Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 аэросаней от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий, или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной, или полукомбинезон

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Костюм для защиты от воды из 1 на 3 года

 синтетической ткани с пленочным

 покрытием

 Сапоги резиновые с удлиненным верхом 1 пара

 Бахилы резиновые 1 пара

 Сапоги кирзовые 1 пара

 на 1,5 года

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки с резиновым низом или по морским

 бахилы утепленные районам

 54. Газогенера- Костюм брезентовый дежурный

 торщик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Фартук прорезиненный дежурный

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 55. Газосварщик; Костюм хлопчатобумажный с 1

 электросварщик огнезащитной пропиткой или костюм

 ручной сварки сварщика

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Сапоги кирзовые 1 пара

 Перчатки шерстяные 2 пары

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 Щиток защитный сварщика до износа

 56. Геодезист; Плащ брезентовый с капюшоном дежурный

 геолог Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 Костюм меховой 1 на 3 года

 Костюм брезентовый 1 на 2 года

 57. Гидрограф Сапоги резиновые с удлиненным верхом 1 пара

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 Костюм меховой 1 на 3 года

 Плащ брезентовый с капюшоном дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 58. Гидролог; Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 гидролог- Валенки 1 пара на 2 года

 разведчик; Галоши на валенки 1 пара на 2 года

 гляциолог; Сапоги резиновые рыбацкие с 1 пара на 2

 географ высокими голенищами года

 Варежки шерстяные 2 пары

 Перчатки шерстяные 2 пары

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 59. Гидрометрист; Плащ брезентовый дежурный

 геофизик; Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 гидрометнаб- Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 людатель Сапоги резиновые 1 пара

 Валенки 1 пара на 2 года

 Галоши на валенки 1 пара на 2 года

 Перчатки шерстяные 2 пары

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 60. Грузчик Костюм брезентовый 1

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 61. Заведующий Халат хлопчатобумажный 1

 складом; Рукавицы комбинированные или 4 пары

 кладовщик перчатки с полимерным покрытием

 При работе в неотапливаемом складе

 и на открытой площадке

 дополнительно:

 Плащ непромокаемый дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Сапоги кирзовые 1 пара

 При работе с этилированным бензином

 дополнительно:

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара на 2

 на маслобензостойкой подошве на года

 латунных гвоздях вместо сапог

 кирзовых

 Фартук резиновый дежурный

 Нарукавники резиновые дежурные

 62. Истопник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные 4 пары

 Очки защитные до износа

 63. Кассир При разъездном характере работы:

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 64. Комендант Сапоги кирзовые 1 пара

 65. Кузнец ручной Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 ковки Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Фартук кожаный с нагрудником дежурный

 Ботинки кожаные 1 пара

 Варежки шерстяные 2 пары

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Очки защитные до износа

 66. Матрос, Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 рулевой Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 (кормщик), Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 работающий на Сапоги резиновые рыбацкие с высокими 1 пара

 катере голенищами

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 67. Машинист Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 бульдозера; от общих производственных

 тракторист загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 Костюм меховой 1 пара на 3 года

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Унты меховые 1 пара на 3 года

 Варежки шерстяные 2 пары

 68. Машинист Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (кочегар) от общих производственных

 котельной загрязнений и механических

 воздействий

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 Очки защитные до износа

 69. Механики всех Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 наименований от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные 3 пары

 На наружных работах дополнительно:

 Плащ непромокаемый дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 1,5

 года

 70. Моторист При работе на силовых установках:

 (машинист) Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 При работе на катере:

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 Сапоги резиновые рыбацкие с высокими 1 пара

 голенищами

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 71. Подсобный Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 рабочий от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 комплект

 для защиты от общих производственных на 2 года

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Сапоги кирзовые 1 пара

 Сапоги резиновые с удлиненным верхом 1 пара

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 72. Рабочий по Костюм брезентовый 1

 благоустройст- Куртка на утепляющей прокладке 1

 ву Брюки на утепляющей прокладке 1

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 2 пары

 Рукавицы брезентовые или перчатки с 12 пар

 полимерным покрытием

 73. Слесари всех Костюм меховой 1 на 3 года

 наименований Рукавицы комбинированные 6 пар

 При работе в помещении:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 При занятости на наружных работах:

 Костюм брезентовый дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 Сапоги кирзовые 1 пара 2 года

 Слесарю-сантехнику:

 Сапоги резиновые вместо сапог 1 пара на 2

 кирзовых года

 74. Сторож При занятости на наружном посту:

 (вахтер) Тулуп дежурный

 Костюм меховой 1 на 3 года

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 Валенки 1 пара на 2 года

 Галоши на валенки 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 75. Техник, Плащ брезентовый дежурный

 занятый Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 обслуживанием Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 гидрометпри- Сапоги кожаные 1 пара на 2 года

 боров Перчатки шерстяные 1 пара на 2 года

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 76. Уборщик Халат хлопчатобумажный 1

 производствен- Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 ных помещений; Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 уборщик Фартук хлопчатобумажный 1

 служебных Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 помещений Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 77. Электромеха- При выполнении работ по

 ник; обслуживанию электролиний,

 электромонтер линий связи и телефонных сетей:

 по ремонту и Полуплащ непромокаемый дежурный

 обслуживанию Брюки на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 электрообору- Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года

 дования; Сапоги кирзовые 1 пара на 2 года

 электрик Перчатки шерстяные 2 пары

 судовой Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 При работе в помещении:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Примечание к разделу III:

 1. В состав инвентаря гидробаз, расположенных в районах Крайнего Севера,

 для производства инспекторских и других разъездных работ необходимо иметь:

 при количестве работников до 100 человек - пять комплектов, при количестве

 работников до 200 человек - восемь комплектов и при количестве работников

 свыше 200 человек - десять комплектов следующего набора специальной одежды,

 специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

 Костюм меховой

 Плащ непромокаемый

 Унты меховые

 Сапоги кожаные

 Сапоги резиновые

 Рукавицы меховые

 При работе с электролитом:

 Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой

 или костюм из смешанных тканей для защиты от

 растворов кислот

 Фартук прорезиненный

 Перчатки резиновые

 Очки защитные

 При работе с электрорадиоаппаратурой:

 Галоши диэлектрические

 Перчатки диэлектрические

 2. Если по роду работы работнику выдаются сапоги кирзовые вместо сапог

 кожаных, то в этом случае срок носки сапог кирзовых может быть уменьшен на

 0,5 года.

 3. Работники, временно переведенные на работу по другой профессии или

 должности, обеспечиваются на время выполнения данной работы специальной

 одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

 предусмотренными для соответствующей должности или профессии.

 4. Работникам гидрографических организаций и федеральных органов

 исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов

 Российской Федерации, направляемым в командировки в организации,

 находящиеся в Арктике, выдаются во временное пользование на период

 командировки:

 Полупальто меховое

 Унты меховые или валенки

 Рукавицы меховые

 IV. Порты

 78. Аккумуляторщик Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой или костюм

 из смешанных тканей для защиты от

 растворов кислот

 Фартук резиновый дежурный

 Полусапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 79. Боцман Костюм из смешанных тканей для 1 на 2 года

 береговой; защиты от общих производственных

 матрос загрязнений и механических

 береговой воздействий или

 Полукомбинезон из смешанных тканей 1 комплект

 для защиты от общих производственных на 2 года

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Костюм непромокаемый дежурный

 Сапоги кирзовые 1 пара

 на 2,5 года

 Рукавицы брезентовые 4 пары

 Жилет рабочий страховочный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 80. Весовщик; Костюм из смешанных тканей для 1

 осмотрщик защиты от общих производственных

 нефтеналивных загрязнений и механических

 емкостей; воздействий

 учетчик Плащ непромокаемый дежурный

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Очки защитные до износа

 Противогаз дежурный

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 81. Водитель Костюм хлопчатобумажный для защиты 2

 автомобиля от общих производственных

 (кроме загрязнений и механических

 легкового); воздействий или костюм из смешанных

 водитель тканей для защиты от общих

 электро- и производственных загрязнений и

 и автотележки; механических воздействий

 водитель Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 погрузчика Рукавицы комбинированные 4 пары

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный

 Перчатки хлопчатобумажные 12 пар

 Перчатки маслобензостойкие 1 пара

 на 2 месяца

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм утепленный по морским

 районам

 Ботинки кожаные утепленные с жестким 1 пара

 подноском

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 При постоянной занятости на

 перегрузке пылящих грузов и угля:

 Комбинезон хлопчатобумажный из 1

 пыленепроницаемой ткани вместо

 костюма хлопчатобумажного для защиты

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюма из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При постоянной занятости на

 перегрузке пека и сажи:

 Комбинезон из пыленепроницаемой 1

 ткани вместо костюма

 хлопчатобумажного для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий или костюма

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки пыленепроницаемые 1 пара

 Рукавицы хлопчатобумажные из 3 пары

 пыленепроницаемой ткани, закрывающие

 руки до середины предплечья, с

 завязками или резинкой

 Наголовник до износа

 Очки защитные до износа

 При работе в машинах, не имеющих

 закрытых кабин, дополнительно:

 Костюм непромокаемый 1 на 3 года

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм утепленный по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 82. Водораздатчик Костюм хлопчатобумажный с 1

 порта водоотталкивающей пропиткой или

 костюм для защиты от воды из

 синтетической ткани с пленочным

 покрытием

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм утепленный водоотталкивающий по морским

 районам

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 83. Девиатор Костюм непромокаемый дежурный

 Сапоги резиновые 1 пара на 2 года

 Портянки суконные 1 пара

 Портянки хлопчатобумажные 2 пары

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года

 Шапка-ушанка 1 на 3 года

 Валенки 1 пара на 3 года

 Галоши на валенки 1 пара на 3 года

 84. Кладовщик; Плащ непромокаемый с капюшоном или 1

 заведующий костюм непромокаемый

 складом; Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 заместитель Костюм из смешанных тканей для 1

 заведующего защиты от общих производственных

 складом; загрязнений и механических

 заместитель воздействий

 начальника Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 перегрузочного Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный

 комплекса При работе на открытых складах

 зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 При занятости на нефтебазах:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные на кожаной подошве 1 пара

 на латунных гвоздях

 Перчатки маслобензостойкие 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Перчатки маслобензостойкие по морским

 утепленные районам

 При выполнении работ

 на складах горюче-смазочных

 материалов, лаков и красок:

 Фартук прорезиненный с нагрудником 2

 Перчатки маслобензостойкие 12 пар

 При выполнении работ на складах

 кислот, щелочей и других химикатов:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 85. Контролер Костюм непромокаемый 1

 перронный Костюм из смешанных тканей для 1

 (билетный) защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 86. Лифтер При обслуживании грузовых лифтов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки кожаные 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 87. Машинист крана Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 (крановщик) защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки комбинированные из спилка 12 пар

 Пояс предохранительный дежурный

 Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный

 При эксплуатации и наружном ремонте

 зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный

 При работе на кранах с дистанционным

 управлением дополнительно:

 Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года

 При занятости на перегрузке пека

 дополнительно:

 Белье нательное 2 комплекта

 88. Механизатор Куртка брезентовая с капюшоном 1

 (докер- Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 механизатор) от общих производственных

 комплексной загрязнений и механических

 бригады на воздействий

 погрузочно- Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

 разгрузочных Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный

 работах сигнальный 3 класса защиты

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Наплечники дежурные

 Наспинники дежурные

 Наколенники дежурные

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Перчатки поливинилхлоридные или 12 пар

 перчатки маслобензостойкие

 Перчатки кожаные 12 пар

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм сигнальный на утепляющей по морским

 прокладке 3 класса защиты районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 При работе на трюмных, вагонных и

 складских машинах, работающих на

 перегрузке навалочных и сыпучих

 грузов:

 Комбинезон хлопчатобумажный из 1

 пыленепроницаемой ткани

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 При перегрузке кислот и

 других едких веществ:

 Костюм сигнальный кислотозащитный 1

 3 класса защиты

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы суконные вместо рукавиц 12 пар

 брезентовых

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по выгрузке

 древесины из воды:

 Брюки брезентовые 1 на 2 года

 Сапоги кирзовые вместо ботинок 1 пара на 2

 кожаных с жестким подноском года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 При занятости на перегрузке пека:

 Комбинезон из пыленепроницаемой 1

 ткани

 Ботинки пыленепроницаемые вместо 1 пара

 ботинок кожаных с жестким подноском

 Белье нательное 2 комплекта

 Наголовник 1 на 2 года

 Рукавицы хлопчатобумажные из 12 пар

 пыленепроницаемой ткани, закрывающие

 руки до середины предплечья, с

 завязками или резинкой вместо

 рукавиц брезентовых

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 При занятости на перегрузке

 пылящих грузов, зерна, угля:

 Комбинезон из пыленепроницаемой 1

 ткани

 Сапоги брезентовые вместо ботинок 1 пара

 кожаных с жестким подноском

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 При сопровождении грузов на

 автомашинах вне кабин:

 Плащ непромокаемый сигнальный 2 дежурный

 класса защиты

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок в IV и V морских районах дежурный

 При выполнении работ по перегрузке

 мокросоленых кож:

 Костюм сигнальный с 1

 водоотталкивающей пропиткой 3 класса

 защиты

 Белье нательное 2 комплекта

 Сапоги резиновые вместо ботинок 1 пара

 кожаных с жестким подноском

 Шлем брезентовый 1

 При выполнении работ по

 перегрузке соли:

 Сапоги кирзовые вместо ботинок 1 пара

 кожаных с жестким подноском на 2 года

 При выполнении обязанностей

 сигнальщика:

 Плащ непромокаемый сигнальный дежурный

 2 класса защиты

 Полушубок 1 на 4 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 При занятости на перегрузке

 этилированного бензина в таре:

 Сапоги кожаные вместо ботинок 1 пара

 кожаных с жестким подноском

 Дополнительно:

 Костюм сигнальный хлопчатобумажный 2 1

 класса защиты

 Фартук хлорвиниловый с нагрудником дежурный

 Перчатки резиновые дежурные

 При занятости на выгрузке леса из

 трюмов дополнительно:

 Предохранительная планка с шипами на дежурная

 обувь

 89. Механик Комбинезон из смешанных тканей для 1

 грузового защиты от общих производственных

 района загрязнений и механических

 (участка) воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Перчатки маслобензостойкие 12 пар

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 При работе в угольных

 и зерновых траншеях:

 Комбинезон из пыленепроницаемой 1

 ткани вместо комбинезона из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 90. Моторист При выполнении работ

 (машинист) на дизельных кранах:

 Комбинезон из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Перчатки маслобензостойкие 12 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 При выполнении работ на

 зернососных устройствах:

 Комбинезон из пыленепроницаемой 1 на 2 года

 ткани

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Перчатки маслобензостойкие 12 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 91. Носильщик Китель и брюки хлопчатобумажные 1 комплект

 Фартук хлопчатобумажный 2

 При занятости в портах, открытых

 для захода иностранных судов и судов

 Российской Федерации с иностранными

 пассажирами, дополнительно:

 Бушлат двубортный суконный 1 на 3 года

 Китель и брюки шерстяные 1 комплект

 Фуражка суконная 1 на 2 года

 Фуражка летняя с двумя белыми 1

 чехлами

 92. Плотник При выполнении работ по ремонту

 судовой гидротехнических сооружений:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон из смешанных тканей 1 комплект

 для защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Рукавицы суконные 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм утепленный по морским

 районам

 93. Подсобный Костюм из смешанных тканей для 1

 рабочий защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон из смешанных тканей 1 комплект

 для защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Фартук хлопчатобумажный 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 Перчатки кожаные 12 пар

 Каска защитная до износа

 Жилет сигнальный 2 класса защиты до износа

 При выполнении работ по браковке,

 смазке такелажа и грузозахватных

 приспособлений:

 Халат хлопчатобумажный вместо 1

 фартука хлопчатобумажного

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные в IV и V морских районах районам

 94. Приемосдатчик Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 груза и Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 багажа; от общих производственных

 тальман загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 При выполнении работ по приемке

 нефтеналивных грузов:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ непромокаемый дежурный

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Очки защитные до износа

 Противогаз дежурный

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 95. Рабочий, Костюм брезентовый 1

 занятый на Сапоги кирзовые 1 пара

 лесосплаве; Рукавицы брезентовые 12 пар

 рабочий,

 занятый сбором

 и выловом

 древесины

 из воды

 96. Ремонтировщик Халат хлопчатобумажный 1

 респираторов и

 противогазов

 97. Слесарь- При выполнении работ по ремонту

 ремонтник нефтепроводов, бензопроводов,

 нефтеемкостей и нефтеперегрузочных

 средств:

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 2 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм брезентовый

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Ботинки кожаные на кожаной подошве

 на латунных гвоздях 1 пара

 При выполнении работ по ремонту

 емкостей дополнительно:

 Перчатки резиновые дежурные

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Противогаз дежурный

 При выполнении работ по ремонту и

 обслуживанию перегрузочных машин

 (механизмов):

 Комбинезон из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Рукавицы суконные сезонные 12 пар

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 Пояс предохранительный дежурный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 98. Сливщик- При выполнении работ по сливу и

 разливщик разливу нефти и нефтепродуктов

 из цистерн и нефтесосудов:

 Костюм брезентовый 1

 Сапоги кирзовые на латунных гвоздях 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 99. Стивидор Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон из смешанных тканей 1 комплект

 для защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Куртка брезентовая 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 100. Супервайзер; Костюм из смешанных тканей для 1

 технический защиты от общих производственных

 директор; загрязнений и механических

 генеральный воздействий или

 директор; Костюм (рубашка и брюки) облегченный 1

 инженер- Головной убор 1

 технолог; Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года

 инженер по Перчатки поливинилхлоридные 12 пар

 охране труда; Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 старший или

 инженер по Полуботинки кожаные, облегченные

 охране Каска защитная до износа

 труда; техник- Подшлемник под каску до износа

 технолог Костюм утепленный по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 101. Такелажник При выполнении работ по оснастке

 судовой кранов и изготовлению захватных

 приспособлений:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Фартук брезентовый 1 на 9 месяцев

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Перчатки кожаные 12 пар

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 102. Транспортерщик Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки кожаные 12 пар

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные с жестким подноском районам

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 103. Экспедитор При работе на складах:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Плащ непромокаемый дежурный

 104. Электромонтаж- При обслуживании, ремонте и монтаже

 ник судовой; подъемно-транспортных и

 электромонтер осветительных установок на грузовых

 по ремонту и участках:

 обслуживанию Комбинезон из смешанных тканей для 1

 электро- защиты от общих производственных и

 оборудования; механических воздействий

 электрик Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 судовой Рукавицы комбинированные 6 пар

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Очки защитные до износа

 При работе на высоте дополнительно:

 Пояс предохранительный дежурный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или ботинки кожаные по морским

 утепленные с районам

 жестким подноском

 V. Лоцманская служба

 105. Лоцман Плащ непромокаемый или ветровка с дежурные

 капюшоном

 Костюм непромокаемый с надувным 1

 спасательным воротником

 Пояс страховочный лоцманский до износа

 Ботинки кожаные 1 пара на 2 года

 Ботинки кожаные облегченные 1 пара на 2 года

 Сапоги резиновые 1 пара на 2 года

 Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Костюм на утепляющей прокладке по морским

 с надувным спасательным воротником районам

 Головной убор зимний по морским

 районам

 Перчатки шерстяные по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные на нескользящей районам

 подошве

 При выполнении работы по швартовке

 судов, перевозящих уголь:

 Перчатки хлопчатобумажные или 48 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 При отсутствии надувных воротников

 дополнительно:

 Жилет спасательный самонадувной 1

 VI. Судоремонтные работы

 106. Вахтенный по При несении вахт в зимнее время

 охране судов на судоремонте и на зимовках:

 Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 Тулуп в особом, III и IV поясах дежурный

 Полушубок во II и I поясах дежурный

 Брюки на утепляющей прокладке во II по поясам

 и I поясах

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 107. Газосварщик; Костюм хлопчатобумажный с 1

 газорезчик огнезащитной пропиткой или костюм

 сварщика

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 на нескользящей подошве

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 Очки защитные до износа

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску 1 на 2 года

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные с жестким подноском

 108. Жестянщик Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук брезентовый 2

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 109. Изолировщик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 судовой защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки резиновые до износа

 Наколенники до износа

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 110. Инженер- При выполнении работ по дефектовке

 технолог; на ремонтирующихся судах:

 техник- Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 технолог от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 111. Котельщик Куртка хлопчатобумажная 1

 судовой Костюм брезентовый 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Головной убор 1 на 2 года

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные до износа

 При работе с электроинструментом

 дополнительно:

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки диэлектрические дежурные

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 112. Котлочист При выполнении работ в доках:

 Костюм из смешанных тканей 1

 для защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 113. Маляр При выполнении работ по очистке,

 ошкрябке и окраске судов ручным

 и механизированным способами:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 2

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по покрытию

 корпусов судов антикоррозийными

 составами и красками с вредными

 растворителями:

 Костюм брезентовый вместо костюма 1

 хлопчатобумажного для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий или костюма

 из смешанных тканей для защиты от

 общих производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Противогаз дежурный

 При выполнении работ

 по шпаклевке вручную:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 При выполнении работ по зачистке

 балластных и питьевых цистерн на

 судах дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 Шлем брезентовый дежурный

 Пояс предохранительный дежурный

 При выполнении работ на открытом

 воздухе зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 114. Машинист крана При обслуживании парового крана:

 (крановщик); Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 машинист от общих производственных

 (кочегар) загрязнений и механических

 котельной воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 115. Медник по Комбинезон хлопчатобумажный с 1

 изготовлению кислотозащитной пропиткой или костюм

 судовых из смешанных тканей для защиты от

 изделий растворов кислот

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 116. Пилоправ; Фартук хлопчатобумажный 2

 заточник Рукавицы комбинированные или 6 пар

 деревообраба- перчатки с полимерным покрытием

 тывающего Очки защитные до износа

 инструмента

 117. Плотник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 судовой от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Ботинки кожаные 1 пара

 При работе в доках:

 Костюм хлопчатобумажный с 1 на 1,5

 водоотталкивающей пропиткой вместо года

 костюма хлопчатобумажного для защиты

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюма из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги резиновые вместо ботинок 1 пара

 кожаных

 При выполнении работ по конопатке

 судов:

 Костюм хлопчатобумажный с 1 на 1,5 года

 водоотталкивающей пропиткой вместо

 костюма хлопчатобумажного для защиты

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюма из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги резиновые 1 пара

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 Наколенники 3 пары

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 При выполнении работ по конопатке

 судов в доках:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 водоотталкивающей пропиткой вместо

 костюма хлопчатобумажного для защиты

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюма из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 При выполнении работ

 на открытом воздухе зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 118. Подсобный При выполнении работ по уборке доков

 рабочий и судов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 При уборке доков дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 При выполнении работ

 на открытом воздухе зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 119. Производитель При выполнении работ на судоремонте:

 работ Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 (прораб); от общих производственных

 мастер загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 120. Работники При выполнении работ в доках:

 доков: Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 боцман; Сапоги резиновые 1 пара

 буфетчик; Рукавицы комбинированные или 12 пар

 главный перчатки с полимерным покрытием

 механик; Работникам доков, кроме буфетчика,

 дневальный; дневального и повара, дополнительно:

 (докмейстер); Костюм из смешанных тканей для 1

 повар; защиты от общих производственных

 сменный загрязнений и механических

 механик; воздействий

 сменный Ботинки кожаные 1 пара

 помощник На наружных работах зимой

 начальника дополнительно:

 дока Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 (докмейстера); Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 старший Валенки или сапоги кожаные по поясам

 боцман; утепленные

 старший

 матрос;

 старший

 машинист крана

 (крановщик);

 старший

 механик;

 старший

 моторист

 (машинист);

 старший

 электрик;

 старший

 электромеха-

 ник; уборщик

 производст-

 венных

 помещений;

 электрик

 судовой;

 старший

 электрик

 судовой

 121. Рабочий При постоянной занятости

 на зачистке нефтеналивных судов,

 судовых отсеков и междудонных

 пространств:

 Костюм для нефтяников 1

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Белье нательное 2 комплекта

 Сапоги кожаные на латунных гвоздях 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Противогаз дежурный

 При занятости на промывке вручную

 горячими моющими растворами

 дополнительно:

 Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 Шлем брезентовый с наплечниками дежурный

 122. Радиотехник; При занятости на работах по

 монтер судовых гидроакустическим установкам:

 средств Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 безопасности; защиты от общих производственных

 регулировщик загрязнений и механических

 радиоэлект- воздействий

 ронной Рукавицы комбинированные или 12 пар

 аппаратуры перчатки с полимерным покрытием

 и приборов Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 123. Разметчик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судовой от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Туфли на войлочной подошве 1 пара

 Наколенники войлочные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 124. Сборщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 деревянных от общих производственных

 судов загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Туфли на войлочной подошве 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 перчатки с полимерным покрытием

 125. Сборщик Костюм брезентовый 1

 судовой; Ботинки кожаные 1 пара

 подручный Наколенники брезентовые 1 пара

 сборщика Рукавицы брезентовые 12 пар

 судового Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 126. Слесарь- При монтаже механического

 монтажник оборудования гидротехнических

 судовой сооружений и подъемно-транспортных

 механизмов прерывного действия:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственный

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Пояс предохранительный дежурный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 127. Слесарь по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 топливной от общих производственных

 аппаратуре загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные на латунных гвоздях 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 Фартук хлорвиниловый 2

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Нарукавники хлорвиниловые 2 пары

 Очки защитные до износа

 128. Слесарь- Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 судоремонтник защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Очки защитные до износа

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску 1 на 2 года

 При выполнении работ по ремонту

 нефтепроводов, бензопроводов,

 нефтеемкостей и нефтеперегрузочных

 средств дополнительно:

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 на маслобензостойкой подошве на

 латунных гвоздях

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 129. Старший При занятости на обслуживании

 инженер по ремонтирующихся судов:

 охране труда; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 инженер от общих производственных

 по охране загрязнений и механических

 труда воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 130. Столяр судовой Фартук хлопчатобумажный 1 на 9 месяцев

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Ботинки кожаные 1 пара

 При работе на склеивании

 изделий смолами:

 Халат хлопчатобумажный вместо 1

 фартука хлопчатобумажного

 Перчатки резиновые кислотозащитные 2 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 131. Стропальщик Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые 6 пар

 При занятости на горячих

 участках работ:

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 вместо сапог резиновых

 На наружных работах по оснастке

 судов зимой дополнительно:

 Костюм сигнальный на утепляющей 1

 прокладке 3 класса защиты

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 132. Такелажник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судовой от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 При занятости на горячих

 участках работ:

 Ботинки кожаные вместо сапог 1 пара

 резиновых

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 При выполнении работ по выморозке

 судов и сколке льда:

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Сапоги резиновые 1 пара

 При выполнении работ

 по подъему судов:

 Костюм сигнальный с 1

 водоотталкивающей пропиткой

 Костюм брезентовый 1 на 1,5

 года

 Сапоги кирзовые 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 При выполнении работ по

 выморозке судов и сколке льда

 дополнительно:

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 133. Токарь- При выполнении работ на

 расточник ремонтирующихся судах:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 134. Трубопроводчик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 судовой защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезон из

 смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 135. Шлифовщик При выполнении работ переносным

 шлифовальным кругом на судах:

 Фартук брезентовый 2

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 136. Электрогазо- Костюм брезентовый или костюм 1

 сварщик хлопчатобумажный с огнезащитной

 пропиткой, или костюм сварщика

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 Перчатки резиновые до износа

 Галоши диэлектрические до износа

 Каска защитная до износа

 Подшлемник 1

 Щиток защитный сварщика до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 137. Электромонтер Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 комплект

 по ремонту для защиты от общих производственных

 и обслуживанию загрязнений и механических

 электрообору- воздействий с рубашкой

 дования хлопчатобумажной

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 При занятости на горячих

 участках работ:

 Комбинезон хлопчатобумажный с 1

 огнезащитной пропиткой вместо

 полукомбинезона хлопчатобумажного

 для защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные 1 пара

 138. Электромонтаж- Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 ник судовой; защиты от общих производственных

 монтажник загрязнений и механических

 аппаратуры и воздействий или комбинезон из

 приборов смешанных тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 Пояс предохранительный дежурный

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или сапоги кожаные по поясам

 утепленные

 Примечания к разделу VI:

 1. Рабочим, профессии которых перечислены в настоящем разделе, при

 выполнении судостроительных и судоремонтных работ в доках и на плаву в

 организациях, расположенных севернее 44° северной широты, находящихся в

 районах, не предусмотренных климатическими поясами, выдаются:

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 3 года

 Валенки или сапоги утепленные 1 пара на 3 года

 2. Работникам организаций, расположенных южнее 44° северной широты,

 находящихся в районах, не предусмотренных климатическими поясами, выдается

 только куртка на утепляющей прокладке сроком носки 3 года.

 3. Рабочим, выполняющим работу на высоте, выдается как "дежурный" пояс

 предохранительный.

 VII. Российский морской регистр судоходства

 139. Директор; При выполнении работ по

 заместитель освидетельствованию судов,

 директора; находящихся в эксплуатации и

 начальник ремонте; освидетельствованию

 отделения; организаций; техническому наблюдению

 главный при работе на судах всех типов и

 инженер- назначений, на плавучих и

 инспектор; стационарных буровых установках и

 старший платформах; сертификации материалов

 инженер- и изделий:

 инспектор; Куртка утепленная 1 на 2 года

 инженер- Брюки утепленные 1 на 2 года

 инспектор; Ботинки кожаные летние 1 пара

 инженер; Ботинки кожаные утепленные 1 пара

 инженер- Куртка водоотталкивающая 1 на 3 года

 корпусник; Каска защитная 1 на 2 года

 инженер- Подшлемник под каску 1 на 2 года

 механик; Перчатки хлопчатобумажные 12 пар

 старший Перчатки кожаные 2 пары

 эксперт; Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 эксперт; на маслобензостойкой подошве

 главный Вкладыши противошумные "Беруши" до износа

 специалист; При работе в тропиках:

 начальник Полуботинки или туфли 1 пара

 отдела; Костюм хлопчатобумажный облегченный 1

 заместитель

 начальника

 отдела

 VIII. Администрация морского порта

 140. Заведующий При работе в материальной части

 учебно- учебно-методического центра (УМЦ):

 методическим Халат хлопчатобумажный 1 на 3 года

 центром Перчатки хлопчатобумажные 2 пары

 (УМЦ)

 141. Инженер- При работе на служебно-разъездных

 механик катерах:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Перчатки хлопчатобумажные 4 пары

 142. Инженер по На наружных работах зимой:

 охране труда Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 143. Инженер по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 эксплуатации от общих производственных

 зданий и загрязнений и механических

 сооружений воздействий

 Перчатки хлопчатобумажные 4 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 144. Инженер- Халат хлопчатобумажный 1 на 2 года

 электроник Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Очки защитные до износа

 145. Инспектор Плащ непромокаемый с капюшоном 1

 портового Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 надзора; от общих производственных

 инспектор загрязнений и механических

 государствен- воздействий

 ного Перчатки хлопчатобумажные 12 пар

 портового Ботинки кожаные 1 пара

 контроля; При проверке судов и при

 главный работе на причалах:

 государствен- Каска защитная дежурная

 ный Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 инспектор; Зимой дополнительно:

 старший Куртка на утепляющей прокладке по морским

 государствен- районам

 ный Брюки на утепляющей прокладке по морским

 инспектор; районам

 инспектор Валенки или сапоги кожаные по морским

 по надзору за утепленные районам

 гидротехни-

 ческими

 сооружениями;

 инспектор

 морской

 безопасности;

 старший

 инспектор по

 охране

 окружающей

 среды;

 старший

 инспектор

 службы

 морской

 безопасности;

 старший

 специалист

 службы морской

 безопасности;

 специалист

 по опасным

 грузам;

 начальник

 морского

 спасательного

 координацион-

 ного центра

 (МСКЦ);

 помощник

 начальника

 морского

 спасательного

 координацион-

 ного центра

 (МСКЦ)

 146. Капитан- При работе в морском спасательном

 координатор координационном центре (МКЦ):

 Плащ непромокаемый с капюшоном 1

 При выполнении аварийно-спасательных

 работ:

 Каска защитная дежурная

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 При работе на служебно-разъездном

 катере:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 При работе в штормовых условиях:

 Костюм штормовой 1 на 2 года

 Перчатки комбинированные 4 пары

 147. Капитан- Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 2 года

 наставник Каска защитная до износа

 по военно- На наружных работах зимой

 морской дополнительно:

 подготовке Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 148. Капитан порта; Плащ непромокаемый с капюшоном 1 на 3 года

 заместитель При работе на судах и причалах:

 капитана Каска защитная до износа

 порта;

 помощник

 капитана порта

 149. Капитан Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 служебно- от общих производственных

 разъездного загрязнений и механических

 катера воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки комбинированные 4 пары

 При работе в штормовых условиях:

 Костюм штормовой 1 на 2 года

 Перчатки комбинированные 4 пары

 Жилет спасательный дежурный

 150. Матрос При работе на служебно-разъездном

 катере:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюм из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 1

 При работе в штормовых условиях:

 Костюм штормовой 1 на 2 года

 Перчатки комбинированные 4 пары

 Жилет спасательный дежурный

 IX. Федеральное государственное унитарное предприятие "РОСМОРПОРТ"

 151. Дворник; Костюм из смешанных тканей для 1

 подсобный защиты от общих производственных

 рабочий; загрязнений и механических

 рабочий по воздействий

 комплексному Рукавицы комбинированные или 12 пар

 обслуживанию и перчатки с полимерным покрытием

 ремонту зданий Ботинки кожаные или сапоги кожаные 1 пара

 Фартук хлопчатобумажный 1

 152. Рабочий, Костюм из смешанных тканей для 1

 занятый защиты от общих производственных

 обслуживанием загрязнений и механических

 подъемно- воздействий

 переходного Ботинки кожаные 1 пара

 моста Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки с полимерным покрытием

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Куртка на утепляющей прокладке с по морским

 капюшоном районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Ботинки кожаные утепленные или по морским

 сапоги кожаные утепленные районам

 153. Радиооператор При работе в службе связи:

 Костюм антистатический или халат 1

 антистатический

 154. Специалисты При выполнении работы по контролю за

 всех строительством и ремонтом причалов,

 наименований береговых сооружений и зданий:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Рукавицы комбинированные или 3 пары

 перчатки хлопчатобумажные

 Куртка из водонепроницаемой ткани с 1 на 3 года

 капюшоном

 Ботинки кожаные 1 пара

 Сапоги резиновые со съемным 1 пара на 2 года

 утеплителем

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Брюки из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Ботинки кожаные утепленные на по морским

 нескользящей подошве или сапоги районам

 кожаные утепленные на нескользящей

 подошве

 155. Специалисты Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 отделов и от общих производственных

 служб загрязнений и механических

 эксплуатации воздействий или

 флота Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки хлопчатобумажные

 Ботинки кожаные 1 пара

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Брюки из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Ботинки кожаные утепленные на по морским

 нескользящей подошве или сапоги районам

 кожаные утепленные на нескользящей

 подошве

 156. Специалисты по Костюм из смешанных тканей для 1

 охране труда защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон из смешанных тканей 1 комплект

 для защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные или туфли кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 3 пары

 перчатки хлопчатобумажные

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Валенки или сапоги кожаные по морским

 утепленные районам

 157. Специалисты При выполнении работ по техническому

 службы обслуживанию:

 связи и Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 электронави- от общих производственных

 гации; загрязнений и механических

 специалисты воздействий или комбинезон

 системы хлопчатобумажный для защиты от общих

 управления производственных загрязнений и

 движением механических воздействий, или

 судов Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных комплект

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Ботинки кожаные на нескользящей 1 пара

 подошве

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 перчатки с двусторонней нитриловой

 пропиткой

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 Очки защитные до износа

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Пояс предохранительный дежурный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Брюки из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Ботинки кожаные утепленные на по морским

 нескользящей подошве или сапоги районам

 кожаные утепленные на нескользящей

 подошве

 158. Эколог Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Полукомбинезон хлопчатобумажный для 1 комплект

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с рубашкой

 хлопчатобумажной

 Рукавицы комбинированные или 3 пары

 перчатки хлопчатобумажные

 Плащ из водонепроницаемой ткани или 1 на 3 года

 куртка из водонепроницаемой ткани с

 капюшоном

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Брюки из водонепроницаемой ткани на по морским

 утепляющей прокладке районам

 Ботинки кожаные утепленные на по морским

 нескользящей подошве или сапоги районам

 кожаные утепленные на нескользящей

 подошве

 159. Электромеханик При выполнении работы по

 обслуживанию подъемно-переходного

 моста:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Жилет сигнальный 2 класса защиты дежурный

 Каска защитная до износа

 Подшлемник под каску до износа

 Очки защитные до износа

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Пояс предохранительный дежурный

 Куртка на утепляющей прокладке по морским

 с капюшоном районам

 Брюки на утепляющей прокладке по морским

 районам

 Ботинки кожаные утепленные или по морским

 сапоги кожаные утепленные районам

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 X. Нормы бесплатной выдачи теплой специальной одежды и теплой

 специальной обуви по морским районам

 Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются плавающему

 составу судов морского флота, работникам служб пути, аварийно-спасательных,

 судоподъемных и подводно-технических работ и портов, экспедиционных отрядов

 как средство защиты от холода по морским районам.

 Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви

 устанавливаются в зависимости от соответствующего морского района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование спецодежды и спецобуви | Срок носки по морским районам (в месяцах) |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | Полупальто кирзовое на меху | - | - | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Полупальто меховое | - | - | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Полушубок | - | - | - | 3 | 3 |
| 4 | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| 5 | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| 6 | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке | - | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
| 8 | Валенки или сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные |  | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Шапка-ушанка | - | - | - | - | 3 |
| 10 | Рукавицы теплые | - | - | 2 | 2 | 2 |
| I морской район | Черное море: южнее 44° северной широты Каспийское море: южнее 40° северной широты |
| II морской район | Азовское мореКаспийское море: севернее 40° северной широтыЧерное море: севернее 44° северной широты |
| III морской район | Балтийское мореЯпонское море |
| IV морской район | Амурский лиманБаренцево мореБелое мореОхотское море, Тихий океан: южнее 55° северной широтыпролив ЛаперузаТатарский пролив |
| V морской район | Северный Ледовитый океанКарское мореМоре ЛаптевыхВосточно-Сибирское мореЧукотское мореБерингово мореОхотское море, Тихий океан: севернее 55° северной широтыПорт Петропавловск-КамчатскийВоды Антарктики |

 Примечания к разделу X:

 1. Работникам береговых организаций, пароходств, объединений,

 федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

 субъектов Российской Федерации, направляемым в командировки на суда и в

 береговые организации, находящиеся в Арктике и Антарктике, выдаются во

 временное пользование на период командировки:

 Полупальто меховое

 Унты меховые или валенки

 Шапка-ушанка

 Рукавицы меховые

 2. В V морском районе дополнительно к теплой специальной одежде,

 предусмотренной настоящими Нормами, дополнительно выдаются:

 Полушубок 1 на 3 года

 Шапка-ушанка 1 на 3 года

 Рукавицы меховые 1 пара на 2 года

Приложение N 4

к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. N \_\_\_\_

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ РЕЧНОГО

ТРАНСПОРТА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

┌────┬──────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────┐

│ N │ Наименование │ Наименование специальной одежды, │ Норма выдачи │

│п/п │ профессий и │ специальной обуви и других средств │ на год (штуки, │

│ │ должностей │ индивидуальной защиты │комплекты, пары)│

├────┼──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└────┴──────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────┘

 I. Флот

 1. Боцман Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм для защиты от воды из 1 на 2 года

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 При работе в условиях пониженных

 температур дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 2. Капитан; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 помощник от общих производственных

 капитана; загрязнений и механических

 командир воздействий или

 землесоса, Костюм из смешанных тканей для 1

 земснаряда; защиты от общих производственных

 помощник загрязнений и механических

 командира воздействий

 землесоса, Костюм для защиты от воды из 1 на 2 года

 земснаряда синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Полуботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

 3. Капитан рейда; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 шкипер; от общих производственных

 шкипер рейда загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Штормовая куртка 1 на 3 года

 Спасательный жилет до износа

 Дополнительно при выполнении

 швартовных работ в осенне-зимний

 период:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 При занятости на нефтеналивных судах

 дополнительно:

 Костюм для защиты от нефти и 1

 нефтепродуктов

 Очки защитные до износа

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 4. Кассир При работе на судах:

 билетный Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 2 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Халат хлопчатобумажный, или 1

 Халат из смешанных тканей 1

 Туфли кожаные 1 пара

 5. Кочегар судна Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Козырек светофильтровый до износа

 Сетка кочегарская 2

 При работе судна на твердом топливе

 дополнительно:

 Фартук из полимерных материалов 1

 6. Лаборант При работе на дымонагнетательных,

 нефтеперекачечных, нефтезачистных и

 нефтебункеровочных станциях:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 Халат из смешанных тканей 1

 Туфли кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые или из полимерных до износа

 материалов

 Очки защитные до износа

 7. Механик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (судовой), от общих производственных

 помощник загрязнений и механических

 механика воздействий или

 судового Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 При занятости на нефтеналивных

 несамоходных судах,

 нефтеперекачечных,

 нефтебункеровочных и

 дымонагнетательных станциях

 дополнительно:

 Костюм для защиты от нефти и 1

 нефтепродуктов

 Вкладыши противошумные до износа

 В условиях пониженных температур

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 8. Моторист Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (машинист) от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Головной убор 1

 Очки защитные до износа

 Машинисту холодильника

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 9. Моторист- Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 рулевой; от общих производственных

 моторист- загрязнений и механических

 матрос; воздействий или

 мотористы Костюм из смешанных тканей для 1

 старшие: защиты от общих производственных

 моторист- загрязнений и механических

 рулевой, воздействий

 моторист- Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 матрос, или

 моторист Туфли кожаные 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 10. Повар Куртка поварская 1

 Фартук из полимерных материалов 1

 Фартук белый хлопчатобумажный 2

 Колпак хлопчатобумажный 2

 Брюки хлопчатобумажные 2

 Полуботинки кожаные или 1 пара

 Туфли кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар

 материалов

 11. Помощник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 шкипера от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 12. Проводник; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 старший от общих производственных

 проводник загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Туфли кожаные 1 пара

 При мытье полов и уборке санитарно-

 бытовых помещений дополнительно:

 Халат хлопчатобумажный 1

 Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар

 материалов

 Сапоги резиновые 1 пара

 13. Радиооператор Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки трикотажные с точечным 4 пары

 покрытием

 14. Рулевой Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (кормщик) от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 15. Слесарь- При работе на судах:

 судоремонтник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Пояс предохранительный до износа

 16. Старшина- Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 моторист; от общих производственных

 помощник загрязнений и механических

 старшины- воздействий или

 моториста Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Головной убор 1

 Очки защитные до износа

 17. Электрик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судовой; от общих производственных

 радиотехник загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм для защиты от воздействия 1

 электрической дуги из огнестойких

 тканей на основе полиарамидных

 волокон

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 18. Электромеханик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (судовой) от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм для защиты от воздействия 1

 электрической дуги из огнестойких

 тканей на основе полиарамидных

 волокон

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Примечания:

 1. Экипажам судов, постоянно плавающих в морях, озерах,

 водохранилищах и морских заливах, выдается штормовая одежда:

 Куртка вулканитовая дежурная

 Брюки вулканитовые дежурные

 Сапоги резиновые 1 пара на 2 года

 2. Экипажам судов, находящихся в эксплуатации в зимнее время года,

 кроме экипажей судов, плавающих в северных районах за Полярным кругом, и

 ледоколов, выдается дополнительно следующая дежурная теплая специальная

 одежда и специальная обувь в особом, IV, III, II и I поясах из расчета до

 семи комплектов на судно в зависимости от числа работников, одновременно

 находящихся на вахте, и от числа работников подсменной вахты:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 3. Капитанам и их помощникам, командирам земснарядов и их помощникам,

 штурманам, боцманам, шкиперам и их помощникам, лебедчикам, рулевым и

 матросам судов, плавающих в северных районах за Полярным кругом, выдается

 дополнительно:

 Полушубок или 1 на 4 года

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Валенки с резиновым низом 1 пара на 2 года

 При выполнении работ на палубе перечисленным выше работникам, кроме

 лебедчиков земснарядов, выдаются дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара на 2 года

 На каждое самоходное и несамоходное механизированное судно, плавающее

 в северных районах за Полярным кругом, выдается, как инвентарь, от двух

 до пяти комплектов вышеперечисленной теплой спецодежды, спецобуви и сапог

 резиновых для обеспечения остальных членов экипажа на время выполнения

 ими работ на палубе.

 4. Капитанам и их помощникам, боцманам, рулевым и матросам ледоколов

 выдаются дополнительно:

 Полушубок по поясам

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 При выполнении работ на палубе дополнительно выдается 1 пара сапог

 резиновых на 2 года. Каждый ледокол должен иметь дополнительно два - три

 комплекта перечисленной специальной одежды и специальной обуви для

 обеспечения остальных членов экипажа на время выполнения ими работ на

 палубе.

 5. Матросам, рулевым, боцманам, шкиперам и их помощникам, кочегарам и

 мотористам, производящим зачистку трюмов и отсеков судов, на время

 выполнения этой работы выдаются работодателем, как инвентарь:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий с водоотталкивающей

 пропиткой

 Костюм из огнестойких материалов для

 защиты от повышенных температур

 Комбинезон из полиэтилена высокой

 плотности с полимерным покрытием

 Сапоги резиновые

 Шлем брезентовый

 Пояс предохранительный

 Маска или полумаска со сменными

 фильтрами

 Работникам палубной команды пассажирских и грузопассажирских судов

 (боцман, матрос, рулевой (кормщик), проводник, работники, совмещающие

 должности кочегара и моториста) дополнительно выдается берет со сроком

 носки 2 года.

 6. Для работы по ремонту и зарядке аккумуляторов на самоходных судах

 выдаются, как инвентарь, из расчета по одному комплекту на судно:

 Костюм хлопчатобумажный с дежурный

 кислотощелочестойкой пропиткой или

 Костюм из смешанных тканей для дежурный

 защиты от растворов кислот и щелочей

 Фартук их полимерных материалов дежурный

 Перчатки резиновые или из дежурные

 полимерных материалов

 Очки защитные дежурные

 7. Машинным командам судов, на которых шум в машинных отделениях

 превышает допустимые нормы, выдаются в индивидуальное пользование наушники

 противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа".

 8. На каждое нефтеналивное судно, занятое перевозкой нефтегрузов 1

 класса, выдается по одной паре запасной мягкой обуви для лиц, находящихся

 на судне по служебным делам.

 9. Работникам, профессии и должности которых перечислены в пунктах 1,

 2, 5 - 20 настоящих Норм, дополнительно выдаются страховочные

 (спасательные) жилеты со сроком носки "до износа".

 10. Капитанам, штурманам, командирам и их помощникам при совмещении

 двух должностей палубной и машинной команды выдаются:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 В зимнее время при непосредственном выполнений ремонтных работ на

 судах в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе вышеуказанным

 лицам дополнительно выдаются:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 11. Членам экипажей речных судов, а также судов смешанного река-море

 плавания, работающим в холодное время года в условиях продленной

 навигации, занятым на наружных работах, выдаются дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 4 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 Капитану, помощнику капитана (первому штурману), вахтенному матросу у

 трапа, работающим в холодное время года в условиях продленной навигации,

 занятым на наружных работах, выдается дополнительно:

 Полушубок дежурный

 12. Персоналу теплотехнических партий (начальнику партии, инженерам,

 техникам, рабочим) при обслуживании судов выдаются:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Очки защитные до износа

 13. Работникам флота в период массового лета гнуса и комаров выдается

 накомарник со сроком носки "до износа".

 II. Порты и пристани

 19. Водитель Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 автомобиля; от общих производственных

 водитель загрязнений и механических

 электро- и воздействий или

 автотележки; Костюм из смешанных тканей для 1

 водитель защиты от общих производственных

 погрузчика загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным

 покрытием

 Очки защитные до износа

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 20. Капитан рейда Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Штормовая куртка с водоотталкивающей 1 на 3 года

 пропиткой

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 При работе в осенне-зимний период:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 21. Кладовщик; При занятости на складе,

 заведующий расположенном на открытой площадке:

 складом Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Халат хлопчатобумажный 1

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Туфли кожаные 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 22. Контролер Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 перронный от общих производственных

 (билетный) загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм для защиты от воды из 1

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные или 1 пара

 Туфли кожаные 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 23. Лебедчик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 старший от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 2

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 24. Лифтер При обслуживании грузовых лифтов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке или

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 25. Маркшейдер; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 старший от общих производственных

 маркшейдер загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 26. Мастер Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 погрузочно- от общих производственных

 разгрузочных загрязнений и механических

 работ воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 27. Матрос Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 береговой от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 2 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 28. Машинист При занятости в котельной,

 (кочегар) работающей на твердом топливе, при

 котельной загрузке топлива вручную при

 обслуживании парового крана:

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур или

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки для защиты от повышенных 2 пары

 температур

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно при отвозке золы и

 шлака:

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 29. Машинист крана Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (крановщик), от общих производственных

 старший загрязнений и механических

 машинист крана воздействий или

 (крановщик), Костюм из смешанных тканей для 1

 обслуживающие защиты от общих производственных

 плавучий кран загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Пояс предохранительный до износа

 При работе на электрическом кране

 дополнительно:

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском, или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 30. Механик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 грузового от общих производственных

 района загрязнений и механических

 (участка); воздействий или

 инженер- Костюм из смешанных тканей для 1

 механизатор; защиты от общих производственных

 мастер загрязнений и механических

 воздействий, или

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 При работе в угольных и зерновых

 траншеях:

 Комбинезон для защиты от пыли из 1

 нетканых материалов

 Респиратор или до износа

 Маска, или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 31. Моторист Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 (старший) от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 Зимой дополнительно:

 Куртка из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке или

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 32. Плотник При выполнении работ по ремонту

 судовой гидротехнических сооружений:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке или

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 33. Приемосдатчик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 грузов; от общих производственных

 матрос- загрязнений и механических

 приемосдатчик воздействий или

 грузов Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по упаковке

 дополнительно:

 Фартук из полимерных материалов 1

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 34. Рабочий При занятости на сборе и вылове

 аварийной древесины:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 2 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 2 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 35. Рабочий Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 комплексной от общих производственных

 бригады на загрязнений и механических

 погрузочно- воздействий или

 разгрузочных Костюм из смешанных тканей для 1

 работах защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Наспинник до износа

 Наплечники до износа

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по перегрузке

 мокросоленых кож дополнительно:

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Шлем брезентовый 1

 При выполнении работ по выгрузке

 древесины из воды дополнительно:

 Костюм для защиты от воды из 1

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 При погрузке и выгрузке кислот,

 щелочей и едких веществ

 дополнительно:

 Костюм сигнальный 3 класса защиты 1

 для защиты от растворов кислот и

 щелочей

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотощелочестойкой пропиткой или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от растворов кислот и щелочей

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 Респиратор или до износа

 Маска, или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 При погрузке и выгрузке пылящих

 грузов дополнительно:

 Комбинезон сигнальный 1

 Комбинезон для защиты от пыли из 1

 нетканых материалов

 Респиратор или до износа

 Маска, или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 Очки защитные до износа

 При погрузке и выгрузке торфа, угля,

 песка и кокса дополнительно:

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из по поясам

 смешанных тканей на утепляющей

 прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные утепленные с жестким

 подноском или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные с жестким

 подноском, или по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 36. Слесарь- При выполнении работ по ремонту

 ремонтник подъемно-транспортных и погрузочно-

 разгрузочных механизмов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Пояс предохранительный до износа

 При выполнении работ по ремонту

 нефтепроводов, бензопроводов,

 нефтеемкостей, нефтеперегрузочных

 средств дополнительно:

 Костюм для защиты от нефти и 1

 нефтепродуктов

 Перчатки резиновые или из полимерных до износа

 материалов

 Респиратор или до износа

 Маска, или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском, или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 37. Сторож При проверке грузов у ворот:

 (вахтер) Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полупальто ватное хлопчатобумажное 1 на 4 года

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 1 пара

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 38. Такелажник При выполнении работ по оснастке

 судовой кранов и изготовлению захватных

 приспособлений:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Фартук из полимерных материалов 1 на 9 месяцев

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по подъему

 судов:

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из по поясам

 смешанных тканей на утепляющей

 прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 39. Транспортерщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 40. Экспедитор Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

 41. Электрик При выполнении работ по обслуживанию

 судовой; подъемно-транспортных, погрузочно-

 электромон- разгрузочных механизмов и

 тажник осветительных установок на грузовых

 судовой участках (районах):

 Комбинезон из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных и

 механических воздействий или

 Костюм для защиты от воздействия 1

 электрической дуги из огнестойких

 тканей на основе полиарамидных

 волокон

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 Пояс предохранительный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 Примечания:

 1. Водителям машин внутрипортового транспорта, машинистам кранов

 (крановщикам), лебедчикам, лифтерам, обслуживающим грузовые лифты,

 мотористам, транспортерщикам, механикам грузовых участков, работающим на

 наружных ремонтных работах, зимой выдаются дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 2. Водителям машин внутрипортового транспорта (без кабин), машинистам

 кранов (крановщикам), лебедчикам, лифтерам, обслуживающим грузовые лифты,

 мотористам, транспортерщикам при выполнении ими погрузочно-разгрузочных

 работ на открытом воздухе в зимнее время выдаются дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 3. Работникам портов и пристаней в период массового лета гнуса и

 комаров выдается накомарник со сроком носки "до износа".

 4. Работникам сторонних служб и организаций при посещении зон

 строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ обязательно

 выдается каска защитная (дежурная).

 III. Судоремонтные предприятия

 42. Арматурщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 43. Бетонщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 44. Вахтенный по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 охране судов от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 2 пары

 Перчатки трикотажные с точечным 2 пары

 покрытием

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Тулуп в особом, IV и III поясах по поясам

 Полушубок во II и I поясах по поясам

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 45. Газосварщик; При выполнении работ по ремонту

 газорезчик судов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Перчатки для защиты от повышенных 4 пары

 температур

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Щиток лицевой электросварщика с до износа

 автоматически затемняющимся

 светофильтром или

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из огнестойких материалов для по поясам

 защиты от повышенных температур на

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 46. Жестянщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 47. Изолировщик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 судовой защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Наколенники 2 пары

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Наработок в сырых местах

 дополнительно:

 Костюм для защиты от воды из 1

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 48. Инженер по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 охране труда; от общих производственных

 старший загрязнений и механических

 инженер по воздействий или

 охране труда Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 4 пары

 Перчатки трикотажные с точечным 4 пары

 покрытием

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 49. Инженер- При работе на дефектовке на

 технолог; ремонтируемых судах:

 техник- Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 технолог от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 50. Инспектор Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 (несамоходного от общих производственных

 флота) загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Перчатки резиновые или из полимерных 4 пары

 материалов

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 При обслуживании нефтеналивных судов

 дополнительно:

 Костюм для защиты от нефти и 1

 нефтепродуктов

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 51. Котельщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судовой; от общих производственных

 судокорпусник- загрязнений и механических

 ремонтник воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки для защиты от повышенных 4 пары

 температур

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные до износа

 При работе с электроинструментом

 дополнительно:

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур на

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 52. Котлочист Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2

 или года

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара на 2

 года

 Перчатки для защиты от повышенных 6 пар

 температур

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Шлем войлочный с наплечниками 1

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур на

 утепляющей прокладке или

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 53. Кузнец ручной Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 ковки от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки для защиты от повышенных 12 пар

 температур

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 В условиях пониженных температур

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей по поясам

 на утепляющей прокладке

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 54. Маляр При выполнении работ на

 металлических корпусах судов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 2

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При работе с вредно действующими

 красками:

 Комбинезон для защиты от токсичных до износа

 веществ из нетканых материалов

 Маска или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 При работе на кровле и высоте

 дополнительно:

 Туфли войлочные 1 пара

 Пояс предохранительный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 55. Мастер При занятости в караванном цехе:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 56. Машинист крана При работе на открытом воздухе:

 (крановщик) Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 57. Медник по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 изготовлению от общих производственных

 судовых загрязнений и механических

 изделий воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотощелочестойкой пропиткой, или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от растворов кислот и щелочей

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 Респиратор или до износа

 Маска или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 58. Механик и его При непосредственном выполнении

 помощник; ремонтных работ на судах в зимнее

 кочегар судна время и на открытом воздухе:

 и старший Костюм из смешанных тканей на по поясам

 кочегар судна; утепляющей прокладке

 лебедчик и Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 старший подноском или

 лебедчик; Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 матрос; подноском или

 машинист; Валенки с резиновым низом по поясам

 моторист и Перчатки с защитным покрытием, 6 пар

 старший морозостойкие с шерстяными

 моторист; вкладышами

 рулевой

 (кормщик) и

 старший

 рулевой

 (кормщик)

 59. Механик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 линейный от общих производственных

 (флота); загрязнений и механических

 механик воздействий или

 группы Костюм из смешанных тканей для 1

 отряда; защиты от общих производственных

 начальник загрязнений и механических

 участка воздействий

 группы судов; Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 начальник Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 отдела или

 специального Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 хранения Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 60. Моторист- При работе на электрических,

 матрос компрессорных и других передвижных

 установках караванов судов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском, или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 61. Начальник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 пункта от общих производственных

 (ремонтно- загрязнений и механических

 отстойного) воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 62. Начальник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 цеха; от общих производственных

 начальник загрязнений и механических

 участка воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Зимой дополнительно:

 Куртка из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке или

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 1 пара

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 63. Пилоправ; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 заточник от общих производственных

 деревообраба- загрязнений и механических

 тывающего воздействий или

 инструмента Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук кальчужный для защиты от 2

 порезов

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки кальчужные из нержавеющей до износа

 стали

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 64. Плотник При выполнении работ по ремонту

 судов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 При работе в доках дополнительно:

 Костюм для защиты от воды из 1

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 При выполнении работ по конопатке

 судов в доке:

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Наколенники 3 пары

 При выполнении работ по осмолке

 судов дополнительно:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных 1

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Наколенники 3 пары

 При выполнении работ по перекрутке и

 пропитке пакли антисептиками

 дополнительно:

 Фартук из полимерных материалов 1

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 При выполнении работ по битумировке

 судов дополнительно:

 Костюм для защиты от нефти и 1

 нефтепродуктов

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Шляпа войлочная 1

 Маска или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 65. Подсобный При выполнении работ

 рабочий по уборке доков и судов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Перчатки резиновые или из полимерных до износа

 материалов

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 66. Пошивщик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 шорно- защиты от общих производственных

 седельных загрязнений и механических

 изделий воздействий

 Полуботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 67. Производитель При занятости в судоремонтном

 работ (прораб) производстве:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 ' Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 68. Рабочий При постоянной занятости на зачистке

 нефтеналивных судов, судовых отсеков

 и междудонных пространств:

 Костюм для защиты от нефти и 1 на 9 месяцев

 нефтепродуктов

 Белье нательное 2 комплекта

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Маска или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 Очки защитные до износа

 При занятости на промывке вручную

 горячими моющими растворами

 дополнительно:

 Фартук из полимерных материалов 1

 Шлем брезентовый с наплечниками 1

 Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 При занятости на приготовлении

 антинакипина:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар

 материалов

 Очки защитные до износа

 При занятости по уходу и ремонту

 путей слипов и эллингов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 69. Рабочий Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 команды дока от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 70. Рабочий на Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 отделке от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов с 1

 нагрудником

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 71. Разметчик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судовой от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Туфли на войлочной подошве 1 пара

 Наколенники войлочные 1 пара

 Перчатки резиновые или из полимерных 4 пары

 материалов

 Перчатки с полимерным покрытием или 4 пары

 Перчатки трикотажные с точечным 4 пары

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из смешанных тканей на

 утепляющей прокладке или по поясам

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 72. Рамщик; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 заточник от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 2 пары

 покрытием

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 73. Сборщик При работах по ремонту и

 деревянных строительству деревянных судов:

 судов Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Туфли на войлочной подошве 1 пара

 Нарукавники 2 пары

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким

 подноском или по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 74. Сборщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 корпусов от общих производственных

 металлических загрязнений и механических

 судов воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Наколенники 2 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким

 подноском или по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 75. Слесарь- При занятости на общемонтажных

 монтажник работах и на монтаже оборудования

 судовой общего назначения:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Пояс предохранительный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 76. Слесарь- Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 судоремонтник защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Пояс предохранительный до износа

 При выполнении работ по испытанию

 судовых котлов и арматуры

 дополнительно:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 77. Слесарь по Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 топливной от общих производственных

 аппаратуре загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Нарукавники 2 пары

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 78. Столяр При выполнении работ по ремонту

 судов:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 2 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 79. Стропальщик Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 80. Такелажник Костюм из смешанных тканей для 1

 судовой защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм для защиты от воды из 1

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием или

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по выморозке

 судов и сколке льда:

 Перчатки с защитным покрытием, 6 пар

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 При выполнении работ по подъему

 судов:

 Костюм для защиты от воды из 1

 синтетических тканей с пленочным

 покрытием

 При выполнении всех работ на

 открытом воздухе зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 81. Трубопроводчик При выполнении работ по ремонту

 судовой; судов:

 монтажник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 технологичес- от общих производственных

 ких трубо- загрязнений и механических

 проводов; воздействий или

 слесарь по Костюм из смешанных тканей для 1

 изготовлению защиты от общих производственных

 узлов и загрязнений и механических

 деталей воздействий, или

 технологи-

 ческих Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 трубопроводов защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 82. Формовщик При работе с применением эпоксидных

 стеклопласти- смол:

 ковых изделий Костюм хлопчатобумажный для защиты 2

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 2

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из до износа

 полимерных материалов

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 83. Цепеизгото- Костюм из огнестойких материалов для 1

 витель защиты от повышенных температур

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 84. Шлифовщик При выполнении работ переносным

 кругом на судах:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Комбинезон для защиты от пыли из 1

 нетканых материалов

 Фартук из полимерных материалов 2

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Перчатки резиновые или из полимерных 6 пар

 материалов

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор или до износа

 Маска или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 85. Электромон- Комбинезон из смешанных тканей для 1

 тажник защиты от общих производственных и

 судовой механических воздействий или

 Костюм для защиты от воздействия 1

 электрической дуги из огнестойких

 тканей на основе полиарамидных

 волокон

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки диэлектрические до износа

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 При работе на высоте

 дополнительно:

 Пояс предохранительный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким

 подноском или по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 86. Электросвар- При выполнении работ по ремонту

 щик ручной судов:

 сварки Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм из огнестойких материалов для 1 на 2 года

 защиты от повышенных температур

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки для защиты от повышенных 6 пар

 температур

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Щиток лицевой электросварщика с до износа

 автоматически затемняющимся

 светофильтром

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор до износа

 Коврик войлочный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 Краги из спилка 1 пара

 IV. Путевое хозяйство и гидросооружения

 87. Бригадир поста Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судоходной от общих производственных

 обстановки; загрязнений и механических

 информатор воздействий или

 судоходной

 обстановки Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и

 механических воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 4 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Очки защитные до износа

 88. Взрывник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей с водоотталкивающей

 пропиткой

 Плащ для защиты от воды сигнальный 3 1 на 3 года

 класса защиты

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 4 пары

 Перчатки трикотажные с точечным 4 пары

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Костюм сигнальный 3 класса защиты из 1

 смешанных тканей на утепляющей

 прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким

 подноском или по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 89. Водолаз Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий, или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Белье нательное 2 комплекта

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки резиновые или из 3 пары

 полимерных материалов

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Полушубок по поясам

 Костюм из смешанных тканей на

 утепляющей прокладке по поясам

 Валенки с резиновым низом 1 пара на 2

 года

 Шапка-ушанка с кожаным верхом 1 на 4 года

 Чулки меховые 1 пара на 2

 года

 Носки меховые 1 пара на 2

 года

 Шерстяное белье 1 комплект на

 2 года

 Свитер шерстяной 1 на 2 года

 Рейтузы шерстяные 1 на 2 года

 Феска шерстяная 1 на 2 года

 Носки шерстяные 1 пара

 Чулки шерстяные 1 пара

 Варежки шерстяные 1 пара

 Перчатки шерстяные 2 пары

 Примечание.

 Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу.

 Надевается только на время спуска в воду. При работах на больших глубинах

 и в особо холодное время водолазу выдаются 2 комплекта шерстяного белья.

 Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье выдается

 по нормам, предусмотренным для водолаза настоящим пунктом.

 90. Маляр При выполнении малярных работ по

 металлическим конструкциям

 гидросооружений:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые или из полимерных до износа

 материалов

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При работе с вредно действующими

 красками:

 Комбинезон для защиты от токсичных 1

 веществ из нетканых материалов

 Маска или полумаска со сменными до износа

 фильтрами

 При работе на кровле и высоте

 дополнительно:

 Туфли войлочные 1 пара

 Пояс предохранительный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 91. Мастер; При занятости на выправительных и

 рабочий скалоуборочных работах:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 92. Мастер пути; При выполнении работ по обслуживанию

 бригадир судоходной обстановки:

 поста Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 судоходной от общих производственных

 обстановки - загрязнений и механических

 моторист; воздействий или

 рабочий - Костюм из смешанных тканей для 1

 моторист защиты от общих производственных

 поста загрязнений и механических

 судоходной воздействий

 обстановки; Плащ для защиты от воды 1 на 4 года

 путевой Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 рабочий; или

 путевой Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 рабочий или

 тральной Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 бригады Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Штормовой костюм 1 на 4 года

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой в условиях

 продленной навигации дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 93. Мастер При выполнении работ по обслуживанию

 судоходной судоходной обстановки:

 обстановки - Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 моторист от общих производственных

 поста загрязнений и механических

 судоходной воздействий или

 обстановки Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 4 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Штормовой костюм 1 на 4 года

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой в условиях

 продленной навигации дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким

 подноском или по поясам

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 94. Машинист Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 электровоза; защиты от общих производственных

 машинист загрязнений и механических

 насосных воздействий

 установок; Плащ для защиты от воды сигнальный 3 1 на 4 года

 машинист класса защиты

 компрессорных Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 установок; Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 машинист или

 шлюзовых ворот Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара

 или

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 Галоши диэлектрические до износа

 Перчатки диэлектрические до износа

 На наружных работах зимой в условиях

 продленной навигации дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 Примечание.

 Машинисту электровоза и машинисту компрессорных установок, работающим

 в помещениях, плащ для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты не

 выдается.

 95. Механик; Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 энергетик от общих производственных

 гидроузла загрязнений и механических

 (шлюза); воздействий или

 мастер по Костюм из смешанных тканей для 1

 ремонту защиты от общих производственных

 гидросоору- загрязнений и механических

 жений; воздействий

 слесарь- Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 ремонтник; или на 2 года

 электромонтер Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 по ремонту и или на 2 года

 обслуживанию Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 электрообо- на 2 года

 рудования, Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 гидроузла Очки защитные до износа

 (шлюза) и На наружных работах зимой

 насосной дополнительно:

 станции Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 96. Производитель Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 путевых от общих производственных

 работ загрязнений и механических

 (прораб); воздействий или

 начальник Костюм из смешанных тканей для 1

 участка; защиты от общих производственных

 начальник загрязнений и механических

 отдела пути воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 4 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 97. Рабочий При занятости во взрывных партиях:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные или до износа

 Вкладыши противошумные до износа

 Респиратор до износа

 При занятости на выправительных и

 сколоуборочных работах

 дополнительно:

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 При занятости на водоотливных

 станциях дополнительно:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Полушубок 1 на 4 года

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Шапка-ушанка 1 на 4 года

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 98. Рабочий При занятости на гидросооружениях:

 зеленого Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 хозяйства от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Фартук из полимерных материалов 1

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 99. Рабочий Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 изыскательской от общих производственных

 русловой загрязнений и механических

 партии воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 4 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара на 2

 или года

 Сапоги кожаные с жестким подноском, 1 пара на 2

 или года

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара на 2 года

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 100. Слесарь по При занятости на ремонте

 контрольно- обстановочной ацетаппаратуры:

 измерительным Костюм хлопчатобумажный для защиты 1 на 1,5 года

 приборам и от общих производственных

 автоматике загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1 на 1,5 года

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара на 2

 года

 Перчатки диэлектрические до износа

 Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 6 пар

 покрытием

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке или

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 101. Смотритель Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 (гидро- Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара на 2

 сооружений) года

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Очки защитные до износа

 102. Судокорпусник Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 4 года

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Туфли кожаные 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Штормовой костюм 1 комплект

 На наружных работах зимой в условиях

 продленной навигации дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 Примечания:

 1. Руководителям и специалистам русловой и гидрографической партий

 (начальник партии, инженер, техник) при непосредственном выполнении ими

 изыскательских работ в полевых условиях выдаются специальная одежда,

 специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам,

 предусмотренным для рабочего изыскательской русловой партии.

 2. Работникам путевого хозяйства, обслуживающим судоходную обстановку

 и производящим изыскательские работы на территории природных очагов

 клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм противоэнцефалитный

 со сроком носки 3 года, а в период массового лета кровососущих насекомых

 - накомарник со сроком носки "до износа".

 3. Работникам путевого хозяйства и гидросооружений, работающим в

 межнавигационный период в камерах шлюзов, выдается 1 пара сапог резиновых

 с длинными голенищами на 2 года.

 V. Подводно-технические работы

 103. Гидромонитор- При выполнении работ на льду и на

 щик; машинист открытых водоемах:

 компрессора Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 передвижного защиты от общих производственных

 с двигателем загрязнений и механических

 внутреннего воздействий

 сгорания; Плащ для защиты от воды сигнальный 1 на 3 года

 машинист 3 класса защиты

 трубоочисти- Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 тельной Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 машины; Сапоги резиновые 1 пара на

 машинист 2 года

 электростан- Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 ции Очки защитные до износа

 передвижной; Костюм из смешанных тканей на по поясам

 машинист утепляющей прокладке

 электросва- Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 рочного подноском или

 передвижного Валенки с резиновым низом по поясам

 агрегата с Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 двигателем морозостойкие с шерстяными

 внутреннего вкладышами

 сгорания;

 машинист

 электрического

 оборудования

 землесосных

 плавучих

 несамоходных

 снарядов и

 грунтонасосных

 установок

 104. Подсобный При выполнении подводно-технических

 рабочий работ:

 Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 При занятости на сварочно-монтажных

 и изоляционных работах:

 Костюм из огнестойких материалов для 1

 защиты от повышенных температур

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 или

 Сапоги кожаные с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки для защиты от повышенных 6 пар

 температур

 Каска защитная 1 на 3 года

 Подшлемник под каску 1

 Щиток защитный лицевой или до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 VI. Лоцманская служба

 105. Лоцман Костюм хлопчатобумажный для защиты 1

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

 Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

 Костюм непромокаемый с надувным 1

 спасательным воротником

 Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара

 Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 покрытием

 Перчатки шерстяные 12 пар

 Пояс предохранительный до износа

 В осенне-зимний период:

 Костюм из смешанных тканей на по поясам

 утепляющей прокладке с надувным

 спасательным воротником

 Ботинки кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском или

 Сапоги кожаные утепленные с жестким по поясам

 подноском, или

 Валенки с резиновым низом по поясам

 Шапка-ушанка по поясам

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие с шерстяными

 вкладышами

 VII. Российский речной регистр судоходства

 106. Директор; При выполнении работ по

 заместитель освидетельствованию судов,

 директора; находящихся в эксплуатации и

 начальник ремонте; освидетельствованию

 отделения; организаций; техническому наблюдению

 главный при работе на судах всех типов

 инженер- назначений; сертификации материалов

 инспектор; и изделий:

 старший Костюм одноразовый 1 комплект

 инженер- Куртка водоотталкивающая с 1 на 3 года

 инспектор; плавучестью

 инженер- Защитный комплект для посещения до износа

 инспектор; танкеров

 инженер; Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара

 инженер- Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

 корпусник; Перчатки трикотажные с точечным 12 пар

 инженер- покрытием

 механик; Каска защитная до износа

 электрорадио Подшлемник под каску до износа

 инженер; Очки защитные до износа

 старший Костюм из смешанных тканей на 1 на 2 года

 эксперт; утепляющей прокладке

 эксперт; Ботинки кожаные утепленные с жестким 1 пара

 главный подноском

 специалист; Перчатки с защитным покрытием, 1 пара

 начальник морозостойкие с шерстяными

 отдела; вкладышами

 заместитель

 начальника

 отдела

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. В зависимости от условий работы работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников и государственным инспектором по охране труда может устанавливать конкретные нормы выдачи сертифицированных средств индивидуальной защиты работников, если они не установлены настоящими Нормами:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Наколенники | до износа |
| Налокотники | до износа |
| Наплечники | до износа |
| Наспинник | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром | до износа |
| Щиток лицевой для защиты от электрической дуги (с креплением на каску) | до износа |
| Наушники противошумные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Маска или полумаска со сменными фильтрами | до износа |
| Коврик диэлектрический | до износа |
| Пояс предохранительный | до износа |
| Самоспасатель | до износа |

2. В каждом структурном подразделении организации необходимо иметь запас дежурной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты всех наименований, предусмотренных настоящими Нормами, в количестве 10% от общего количества выдаваемой работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3. Работникам всех профессий и должностей в период массового лета кровососущих насекомых, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдаются: накомарник со сроком носки "один год" и репелентные средства для защиты от кровососущих насекомых по норме "600 граммов на человека в сезон"; при работе в природных очагах клещевого энцефалита - костюм противоэнцефалитный со сроком носки "один год".

4. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 15 июля 2003 г. N 4901).

5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, дополнительно к специальной одежде и специальной обуви могут выдаваться:

рубашки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год;

головные уборы в зависимости от условий труда: береты, кепки, косынки, шляпы войлочные. Зимой им могут дополнительно выдаваться утепленные трикотажные шапки;

работникам всех профессий и должностей, получающим в соответствии с настоящими Нормами сапоги кожаные или сапоги резиновые, могут выдаваться портянки суконные в количестве 4 пар на один год:

всем работающим на объектах, расположенных в IV и особом климатических поясах, могут выдаваться очки для защиты от ультрафиолетового излучения со сроком носки "до износа";

вместо сапог и ботинок кожаных работникам может выдаваться кирзовая специальная обувь, вместо валенок на резиновой подошве могут выдаваться унты меховые или сапоги кожаные со съемным утеплителем, или сапоги резиновые утепленные.

6. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, могут выдаваться два комплекта летней, зимней специальной одежды и специальной обуви при условии увеличения срока их носки в 2 раза.

7. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства руководитель может по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: фартук прорезиненный - фартуком из полимерных материалов и наоборот, рукавицы - перчатками и наоборот, перчатки резиновые - перчатками из полимерных материалов и наоборот, комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой (блузой) и наоборот, костюм суконный - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюм брезентовый - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные с жестким подноском - сапогами кожаными с жестким подноском и наоборот.

8. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели (в том числе аварийно-спасательное средство типа капюшон защитный, газодымозащитный комплект универсальный и другие), антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки "до износа" или как "дежурные". Их выдача может включаться в коллективные договоры и соглашения.

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

9. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
| I | II | III | IV | Особый |
| 1 | Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Костюм из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Костюм сигнальный 3 классазащиты на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Брюки на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Тулуп | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| 7 | Костюм меховой | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 8 | Унты меховые | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 9 | Валенки с резиновым низом | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 11 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и специальной обуви выдаются:

Полушубок - на 4 года;

Шапка-ушанка - на 3 года;

Меховые рукавицы - на 2 года.

Приложение N 5

к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2009 г. N \_\_\_\_

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ВНУТРИЗАВОДСКОГО ТРАНСПОРТА), ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аккумуляторщик | Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 |
| Фартук из полимерных материалов | 2 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Маска или полумаска со сменными фильтрами | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подносном или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Белье нательное утепленное или | 2 комплекта |
| Жилет утепленный | 1 на 3 года |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 2 | Бандажник | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или | 1 |
| Костюм из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон | 1 |
| Фартук из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 3 | Весовщик;старший весовщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| 4 | Водитель дрезины;машинист автомотрисы;машинист мотовоза;машинист путепередвигателя | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное или жилет утепленный | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 5 | Водитель погрузчика | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 6 | Дежурный по депо подвижного состава | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей или | 1 |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов | до износа |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Головной убор | 1 |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| При работе зимой в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 7 | Дежурный по железнодорожной станции | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Носки шерстяные | 3 пары |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| 8 | Дежурный по переезду | При постоянном выполнении работ на переезде: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Носки шерстяные | 3 пары |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| 9 | Дежурный стрелочного поста | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Носки шерстяные | 3 пары |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| 10 | Инженер по охране труда | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 11 | Кладовщик;старший кладовщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| При постоянной работе на складе горючих и смазочных материалов, лаков и красок дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов | 2 |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 12 | Кондуктор грузовых поездов;кондуктор главный грузовых поездов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 13 | Контролер станочных и слесарных работ | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 14 | Котельщик;слесарь по ремонту подвижного состава;слесарь-ремонтник;слесарь по топливной аппаратуре;столяр | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники из полимерных материалов | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 15 | Котлочист | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов | до износа |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Шлем суконный | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| 16 | Кочегар паровозов в депо | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 2 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 2 пары |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 17 | Кузнец ручной ковки | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Валенки | 1 пара |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Щиток защитный лицевой или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| 18 | Лебедчик | При выполнении работ по подтягиванию вагонов: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 19 | Мастер;старший мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов;слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| 20 | Мастер дорожный;старший мастер дорожный;начальник участка службы пути;мастер по ремонту подвижного состава;мастер ремонтно-механического участка;старший мастер;начальник смены;механик;электромеханик;начальник службы;начальник цеха;заместитель начальника цеха;главный инженер по цеха;начальник производственно-технической базы;начальник района;заместитель начальника района;начальник станции;заместитель начальника станции;начальник участка;энергетик;инженер по ремонту;начальник депо;мастер по ремонту;мастер вагонного депо, старший мастер вагонного депо, занятые на плановых видах ремонта вагонов;начальник участка по ремонту колесных пар;мастер, занятый на пункте технического обслуживания вагонов;мастер локомотивного депо;старший мастер локомотивного депо | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 на 2 года |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 21 | Машинист железнодорожно-строительных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Шапка-ушанка | 1 |
| 22 | Машинист крана (крановщик);машинист погрузочной машины;машинист подъемной машины | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 23 | Машинист компрессорных установок | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Маска или полумаска со сменными фильтрами | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 24 | Машинист паровоза;машинист тепловоза;машинист тягового агрегата;машинист-инструктор локомотивных бригад;помощник машиниста паровоза;помощник машиниста электровоза | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Маска или полумаска со сменными фильтрами | до износа |
| Самоспасатель | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 25 | Машинист пескоподающей установки | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 26 | Машинист размораживающей установки | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 27 | Машинист уборочных машин | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| 28 | Машинист электростанции передвижной | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Жилет сигнальный | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 29 | Машинистка, занятая оформлением перевозочных документов;оператор электронно-вычислительных машин;диспетчер;диспетчер поездной;инженер по качеству | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Тапочки кожаные | 1 пара |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные | 1 пара |
| 30 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 31 | Монтер пути | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки антивибрационные | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 32 | Начальник бюро охраны труда | В период нахождения на линии: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 33 | Начальник службы пути;заместитель начальника службы пути по путевому хозяйству;заместитель начальника службы пути по механизации | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 4 пары |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| 34 | Оборщик горных выработок | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Пояс предохранительный | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 35 | Обходчик пути и искусственных сооружений;сторож (вахтер) | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| 36 | Оператор дефектоскопной тележки | Костюм дефектоскописта сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Головной убор | 1 |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| 37 | Оператор поста централизации | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском или | 1 пара |
| Тапочки кожаные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 38 | Осмотрщик вагонов;осмотрщик-ремонтник вагонов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Носки шерстяные | 3 пары |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 39 | Плотник | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 40 | Подсобный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| Фартук из полимерных материалов | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| При работе зимой в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 41 | Приемосдатчик груза и багажа;приемщик поездов;старший приемосдатчик груза и багажа | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| При приемке и сдаче пылящих и сыпучих грузов дополнительно: |  |
| Комбинезон для защиты от пыли из нетканых материалов | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Носки шерстяные | 3 пары |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| 42 | Проводник пассажирского вагона | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
| 43 | Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов;проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| 44 | Промывальщик котлов паровозов | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подносном или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Носки шерстяные | 3 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор или | до износа |
| Маска или полумаска со сменными фильтрами | до износа |
| 45 | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 46 | Рабочий | При занятости дозировкой, разноской и заливкой антинакипина: |  |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
| Фартук из полимерных материалов | 2 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| При работе в восстановительном поезде: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 47 | Распределитель работ | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 48 | Слесарь-инструментальщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| 49 | Слесарь по ремонту подвижного состава;слесарь-ремонтник | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук из полимерных материалов | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 50 | Смазчик | При выполнении работ по смазке вагонов: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 2 пары |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| 51 | Составитель поездов | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный | 1 |
| Фартук из полимерных материалов | 2 комплекта |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| 52 | Стропальщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| При выполнении работ по транспортировке жидкого металла: |  |
| Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюмов хлопчатобумажного и из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| 53 | Токарь | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| 54 | Шлаковщик | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 |
| Фартук из полимерных материалов | 2 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 55 | Экипировщик | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| 56 | Электрогазосварщик | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или | 1 |
| Костюм сварщика | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Щиток лицевой | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| 57 | Электромонтер контактной сети | Костюм для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги | 1 на 2 года |
| Белье нательное хлопчатобумажное или | 2 комплекта |
| Белье термостойкое | 2 комплекта |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Полусапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 2 пары |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Щиток лицевой для защиты от электрической дуги | до износа |
| Пояс предохранительный | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами | 1 на 2 года |
| Подшлемник термостойкий зимний | 1 на 2 года |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| При обслуживании воздушных линий электропередачи на подстанциях напряжением 330 кВ и выше дополнительно: |  |
| Экранирующий комплект типа ЭП-1 (летний) | 1 на 1,5 года |
| Экранирующий комплект типа ЭП-1 (зимний) | по поясам |
| 58 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки;слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;электромеханик связи | Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги | 1 на 2 года |
| Жилет сигнальный | 2 |
| Плащ для защиты от воды | 1 на 3 года |
| Фартук из полимерных материалов | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Коврик диэлектрический | до износа |
| Пояс предохранительный | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | по поясам |
| Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или | 1 пара на 2 года |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) | 1 |
| Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | 2 пары |
| Рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
| 59 | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
| Галоши диэлектрические | до износа |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 3 года |
| Подшлемник под каску | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |

Примечания:

1. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 г. N 4901).

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, дополнительно к специальной одежде и специальной обуви могут выдаваться:

рубашки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год;

головные уборы в зависимости от условий труда: береты, кепи, косынки. Зимой им могут дополнительно выдаваться утепленные трикотажные шапки;

куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке со сроком носки 2 года с учетом характера работы и условий труда.

3. При выдаче работникам одновременно ботинок кожаных утепленных или сапог кожаных утепленных и валенок срок их носки увеличивается в два раза.

4. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить выдачу валенок на выдачу валенок с резиновым низом или сапог кожаных со съемным утеплителем с жестким подноском, или сапог резиновых утепленных с жестким подноском.

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, маска или полумаска со сменными фильтрами, жилет сигнальный, защитный шлем, каска защитная и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они выдаются работникам всех профессий и должностей на основании результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ, со сроком носки "до износа" или как "дежурные".

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

6. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
| I | II | III | IV | особый |
| 1 | Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Костюм хлопчатобумажный на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Валенки с резиновым низом | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и теплой специальной обуви выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

9. При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки, установленные для III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для IV климатического пояса.